|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **CODIGO DE LA CONTRATACION** |
| **GCC-EPNE-VPACF-4-16** |

**YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS****NOMBRE DEL PROPONENTE**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**OBJETO DE LA CONTRATACION: MANTENIMIENTO, REFACCION Y PINTADO EDIFICIO CERPI VPACF-VILLA MONTES** |

**FORMULARIO A-1**

**PRESENTACIÓN DE LA OFERTA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Lugar y Fecha** | **:** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Código del Proceso** | **:** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Objeto del Proceso** | **:** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de **(…………………………………..………*Nombre de la Empresa o Asociación Accidental)*** a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente que la misma tiene una validez de 90 días calendario a partir de la apertura de propuestas, Asimismo, manifiesto mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

1. Declaro haber examinado el DCD (sus ajustes, si existieran), especificaciones técnicas, así como los formularios y antecedentes para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del Contrato.
2. Cumpliré estrictamente lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.
3. Declaro haber realizado la inspección previa conforme a cronograma o por cuenta propia para la elaboración de la propuesta técnica. (cuando este haya sido solicitado en el DCD).
4. Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.
5. En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato u orden de compra u orden de servicio.
6. Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.
7. Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.
8. La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.
9. Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
10. Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DCD.
11. La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.
12. La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera solicitada por YPFB.
13. Declaro contar con el consentimiento expreso de todo el personal propuesto para presentar los datos de sus hojas de vida para la presente oferta ***(Cuando sea solicitado en el presente DCD)***
14. Declaro que toda la información contenida en los formularios de experiencia de la empresa (general y/o específica) es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato. ***Cuando sea solicitado en el presente DCD)***
15. En caso de que la empresa a la cual represento resultase adjudicada, me comprometo a cumplir con lo requerido en las Especificaciones Técnicas incorporadas en el DCD.

**De la Presentación de Documentos**

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de Contrato, se presentará la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta.

1. Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su oferta, su validez estará sujeta a verificación.
2. Original o Fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.
3. Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.
4. Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.
5. Original de la Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)
6. Fotocopia simple del SIGMA o SIGEP.
7. Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de documentos y de acuerdo a las siguientes características:
	* Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.
	* Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.
	* No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s
8. Original del Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)
9. Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, emitida a nombre de YPFB. En el caso de Asociaciones Accidentales, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente. (Cuando corresponda).
10. Original o Fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. (Cuando corresponda).
11. Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa registrado en FUNDEMPRESA, de cada uno de los socios que conforman la Asociación Accidental o Consorcio.
12. Fotocopia simple de los respaldos de la experiencia declarada en los Formularios A-2 y A-3, las mismas que serán cotejadas con los originales o fotocopias legalizadas.
13. Otra documentación requerida por YPFB.

**-----------------------------------------------------------------**

**Nombre completo y firma del Representante Legal**

**O Propietario de la empresa ofertanteFORMULARIO**

 **IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE**

1. Nombre o razón social:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., EPNE, Otras): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Dirección principal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Ciudad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. País: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Casilla: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Teléfonos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Dirección electrónica: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta o representación legal de a empresa:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Nombre de la Persona de contacto en la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Correo electrónico de la persona de contacto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Número de Registro de Identificación Tributaria: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**-----------------------------------------------------------------**

**Nombre completo y firma del Representante Legal**

**o Propietario de la empresa ofertante**

**FORMULARIO A-2**

**EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA**

|  |
| --- |
| ***[NOMBRE DEL PROPONENTE]*** |
| **N°** | **Entidad Contratante** | **Objeto de la Contratación** | **Lugar de Realización** | **EXPERIENCIA (marcar una o ambas)** | **Monto final del contrato en Bs. (\*)** | **Periodo de Ejecución** | **% participación en Asociación (\*\*)** | **Nombre del Socio(s) (\*\*\*)** |
| **General** | **Especifica** | **Inicio (d/m/a)** | **Fin (d/m/a)** |
| 1 |   |   |   |  |  |    |   |   |   |    |
| 2 |   |   |   |  |  |     |   |   |   |    |
| 3 |   |   |   |  |  |    |   |   |   |    |
| … |   |   |   |  |  |    |   |   |   |    |
| N |   |   |   |  |  |    |   |   |   |    |
| **TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS**  |  |  |  |
| \* |  |  | Monto a la fecha de Recepción Final del Servicio. (T/C de la fecha de firma del contrato) |
| \*\* |  |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |
| \*\*\* |  |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |
| **Nota.-** Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta fotocopias simples de respaldo de la información declarada.En caso de adjudicación y para la elaboración de contrato, el proponente se compromete a presentar documentos que respalden la información detalla en original o fotocopia legalizada. |

**-----------------------------------------------------------------**

**Nombre completo y firma del Representante Legal**

**o Propietario de la empresa ofertante**

**FORMULARIO A-3**

**EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA**

**DEL PERSONAL PROPUESTO (uno por cada persona)**

|  |
| --- |
| **1. DATOS GENERALES** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | *Paterno* |  | *Materno* |  | *Nombre(s)* |  |
| **Nombre Completo** | **:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | *Número* |  | *Lugar de expedición* |  |  |
| **Cédula de Identidad** | **:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Edad** | **:** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nacionalidad** | **:** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Profesión** | **:** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Cargo del Personal Propuesto** | **:** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **2. FORMACIÓN ACADÉMICA** |
| **Universidad / Institución** | **Fechas** | **Grado Académico** | **Fecha Título en Provisión Nacional** |
| **Desde** | **Hasta** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN** |
| **Universidad / Institución** | **Fechas** | **Nombre del Curso** | **Duración en Horas** |
| **Desde** | **Hasta** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **4. EXPERIENCIA GENERAL** |
| **N°** | **Entidad / Empresa** | **Objeto** | **Monto (Bs.)** | **Cargo** | **Fecha (día/mes/año)** |
| **Desde** | **Hasta** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |
| **5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA** |
| **N°** | **Entidad / Empresa** | **Objeto** | **Monto (Bs.)** | **Cargo** | **Fecha (día/mes/año)** |
| **Desde** | **Hasta** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| **Nota.-** Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta fotocopias simples de respaldo de la información declarada.El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional ofertado sólo se presenta a esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra oferta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta.En caso de adjudicación y para la elaboración de contrato, el proponente se compromete a presentar documentos que respalden la información detalla en original o fotocopia legalizada. |

**-----------------------------------------------------------------**

**Nombre completo y firma del Representante Legal**

**o Propietario de la empresa ofertante**

**FORMULARIO B-1**

**PROPUESTA ECONOMICA**

|  |
| --- |
| **DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE** |
| **N°** | **DETALLE DEL SERVICIO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| 1 | Pintura látex interior (planta alta) | m2 | 1.462,17 |  |  |
| 2 | Pintura látex interior (planta baja) | m2 | 1.731,02 |  |  |
| 3 | Pintura exterior | m2 | 1.235,69 |  |  |
| 4 | Cambio placas plasto formó cielo falso (0.7 X 0.7 m) | Pza. | 224 |  |  |
| 5 | Cambio batería baños | Pza. | 7 |  |  |
| 6 | Provisión y colocación inodoro | Pza. | 1 |  |  |
| 7 | Cambio grifería lavamanos | Pza. | 4 |  |  |
| 8 | Cambio chapa puerta mampara | Pza. | 6 |  |  |
| 9 | Cambio chapa puerta madera | Pza. | 1 |  |  |
| 10 | Cepillado puertas | Pza. | 6 |  |  |
| 11 | revoque piso, pared, con cemento o yeso | m2 | 3,55 |  |  |
| 12 | Revoque cerámica con cemento blanco | m2 | 0,18 |  |  |
| 13 | Cambio pisos cerámica | m2 | 3,325 |  |  |
| 14 | Cambio sócalo cerámica | m | 10 |  |  |
| 15 | Pastinado gradas | glb | 1 |  |  |
| 16 | Reparación canaletas | Pza. | 6 |  |  |
| 17 | Retiro y colocado cerámica muros baño | m2 | 19,7 |  |  |
| 18 | Reemplazo vidrio doble  | m2 | 2,49 |  |  |
| 19 | Colocado chicotillo  | Pza. | 3 |  |  |
| 20 | Cambio mariposa llave de paso | pza | 2 |  |  |
| 21 | Desmanche restos de cemento en piso  | glb | 1 |  |  |
| 22 | Cambio pestillo baño | Pza. | 4 |  |  |
| 23 | Cambio lámina melanina esquinero puerta baño | m | 20 |  |  |
| 24 | Cambio tomacorrientes doble | Pza. | 5 |  |  |
| 25 | Retirar tubo ventilación | glb | 1 |  |  |
| 26 | Bastidor con malla milimétrica (0,3 x 0,3 m) | Pza. | 1 |  |  |
| 27 | Colocado luminaria fluorescente doble | Pza. | 3 |  |  |
| 28 | Cambio puertas melamina 3/4" (1.8 x 0.6 m) | Pza. | 7 |  |  |
| 29 | Cambio mampara melamina 3/4" | m2 | 15,12 |  |  |
| 30 | Ajuste puerta mampara (raspa con piso) | Pza. | 2 |  |  |
| 31 | Fijación baldosas piso | m2 | 13 |  |  |
| 32 | Cambio carpintería mesón cocina (2.5 x 1 m) | glb | 1 |  |  |
| 33 | Cambio revestimiento cerámico mesón cocina | m2 | 3,36 |  |  |
| 34 | Cambio tubo desagüe 2" PVC, L= 8 m | glb | 1 |  |  |
| 35 | Colocado rejilla gas | Pza. | 1 |  |  |
| 36 | Fijado de barandas de la Jardinera | glb | 1 |  |  |
| 37 | Colocado cable canal techo | m | 10 |  |  |
| 38 | Colocado tapas cajas eléctricas | Pza. | 10 |  |  |
| 39 | limpieza canal desagüe lado cocina | glb | 1 |  |  |
| 40 | Cambio de calamina | m2 | 30 |  |  |
| **TOTAL (Numeral)** |  |
| **(Literal)** |  |

**Nota:** Los precios cotizados deben ser expresados máximo con dos decimales.

**-----------------------------------------------------------------**

**Nombre completo y firma del Representante Legal**

**o Propietario de la empresa ofertante**

**FORMULARIO C-1**

**FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**SOLICITADAS Y PROPUESTAS**

| **Descripción de las Especificaciones Técnicas** | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta** | **Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)** |
| --- | --- | --- |
| **Característica del Servicio requerido por YPFB** | **Característica Ofertadas** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **OBSERVACIÓN (porque no cumple)** |
| **DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO** |
|

|  |
| --- |
| **MANTENIMIENTO, REFACCION Y PINTADO EDIFICIO CERPI VPACF-VILLA MONTES** |
| **Nº** | **ÍTEM** | **UNID** | **CANT** |
|
| 1 | Pintura látex interior (planta alta) | m2 | 1.462,17 |
| 2 | Pintura látex interior (planta baja) | m2 | 1.731,02 |
| 3 | Pintura exterior | m2 | 1.235,69 |
| 4 | Cambio placas plasto formó cielo falso (0.7 X 0.7 m) | Pza. | 224 |
| 5 | Cambio batería baños | Pza. | 7 |
| 6 | Provisión y colocación inodoro | Pza. | 1 |
| 7 | Cambio grifería lavamanos | Pza. | 4 |
| 8 | Cambio chapa puerta mampara | Pza. | 6 |
| 9 | Cambio chapa puerta madera | Pza. | 1 |
| 10 | Cepillado puertas | Pza. | 6 |
| 11 | revoque piso, pared, con cemento o yeso | m2 | 3,55 |
| 12 | Revoque cerámica con cemento blanco | m2 | 0,18 |
| 13 | Cambio pisos cerámica | m2 | 3,325 |
| 14 | Cambio sócalo cerámica | m  | 10 |
| 15 | Pastinado gradas | glb | 1 |
| 16 | Reparación canaletas | Pza. | 6 |
| 17 | Retiro y colocado cerámica muros baño | m2 | 19,7 |
| 18 | Reemplazo vidrio doble  | m2 | 2,49 |
| 19 | Colocado chicotillo  | Pza. | 3 |
| 20 | Cambio mariposa llave de paso | pza | 2 |
| 21 | Desmanche restos de cemento en piso  | glb | 1 |
| 22 | Cambio pestillo baño | Pza. | 4 |
| 23 | Cambio lámina melanina esquinero puerta baño | m | 20 |
| 24 | Cambio tomacorrientes doble | Pza. | 5 |
| 25 | Retirar tubo ventilación | glb | 1 |
| 26 | Bastidor con malla milimétrica (0,3 x 0,3 m) | Pza. | 1 |
| 27 | Colocado luminaria fluorescente doble | Pza. | 3 |
| 28 | Cambio puertas melamina 3/4" (1.8 x 0.6 m) | Pza. | 7 |
| 29 | Cambio mampara melamina 3/4" | m2 | 15,12 |
| 30 | Ajuste puerta mampara (raspa con piso) | Pza. | 2 |
| 31 | Fijación baldosas piso | m2 | 13 |
| 32 | Cambio carpintería mesón cocina (2.5 x 1 m) | glb | 1 |
| 33 | Cambio revestimiento cerámico mesón cocina | m2 | 3,36 |
| 34 | Cambio tubo desagüe 2" PVC, L= 8 m | glb | 1 |
| 35 | Colocado rejilla gas | Pza. | 1 |
| 36 | Fijado de barandas de la Jardinera | glb | 1 |
| 37 | Colocado cable canal techo | m | 10 |
| 38 | Colocado tapas cajas eléctricas | Pza. | 10 |
| 39 | limpieza canal desagüe lado cocina | glb | 1 |
| 40 | Cambio de calamina | m2 | 30 |

 |  |  |  |  |
| **DETALLE GENERAL DEL ALCANCE DEL SERVICIO:**1. El alcance de los ítems que implique demolición de muros, retiro de cerámica/revestimiento, excavaciones y/o cualquier otra actividad que genere escombros, contempla el retiro de todo el material demolido o sobrante fuera de los predios del Edificio CERPI. El costo del retiro de escombros debe estar incluida en el precio unitario de cada ítem, ya que no se reconocerá por separado esta actividad.
2. La ejecución de cada uno de los ítems deberá ser realizada de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería reflejadas en la literatura especializada y guardando la calidad de las mismas.
3. La Ejecución de cada uno de los ítems, incluye la provisión de materiales, equipo, herramienta, mano de obra, transporte, colocado y todo aquello necesario para la terminación del ítem.
4. Los Materiales a utilizar deberán ser de reconocida calidad. Materiales de origen chino, solamente serán aceptados si cuentan con sus respectivos certificados de calidad (de primera).
5. Todos los materiales previos a su adquisición y/o utilización deberán ser puestos a consideración del Supervisión y solamente podrán ser utilizados una vez aprobados.
 |  |  |  |  |
| **DETALLE ESPECIFICO DEL ALCANCE DEL SERVICIO*** 1. **Pintura Látex Interior Planta Alta.**
1. Alcance.

Pintado de todos los muros interiores con pintura tipo látex lavable. Debido a que el estado de la pintura actual no está muy deteriorado o sucio, se prevé el pintado con un tono similar al existente, de tal forma de reducir el número de manos a aplicar a dos (2). El contratista deberá considerar esta situación y contemplar en su propuesta los rendimientos acordes a este lineamiento de tal forma de tener precios competitivos. La pintura a utilizar deberá ser de reconocida calidad, y de forma previa a su utilización deberá ser aprobada por el Supervisor.Las superficies a pintar deberán estar completamente lisas y carentes de imperfecciones antes de aplicar la capa de pintura, para lo cual el Contratista deberá masillar y lijar toda superficie que lo requiera, en particular, sobre superficies con pintura existente en mal estado.El alcance no incluye el pintado del cielo falso.1. Medición.

La unidad de medida será el m2.* 1. **Pintura Látex Interior Planta baja.**
1. Alcance.

Pintado de todos los muros interiores con pintura tipo látex lavable. Debido a que el estado de la pintura actual no está muy deteriorado o sucio, se prevé el pintado con un tono similar al existente, de tal forma de reducir el número de manos a aplicar a dos (2). El contratista deberá considerar esta situación y contemplar en su propuesta los rendimientos acordes a este lineamiento de tal forma de tener precios competitivos. La pintura a utilizar deberá ser de reconocida calidad, y de forma previa a su utilización deberá ser aprobada por el Supervisor.Las superficies a pintar deberán estar completamente lisas y carentes de imperfecciones antes de aplicar la capa de pintura, para lo cual el Contratista deberá masillar y lijar toda superficie que lo requiera, en particular, sobre superficies con pintura existente en mal estado.El alcance incluye el pintado del cielo raso de la Cocina y baños.1. Medición.

La unidad de medida será el m2.* 1. **Pintura Látex Exterior**
1. Alcance.

Pintado de exteriores con pintura tipo látex lavable.Las superficies a pintar deberán estar completamente lisas y carentes de imperfecciones antes de aplicar la capa de pintura, para lo cual el Contratista deberá masillar y lijar toda superficie que lo requiera, en particular, sobre superficies con pintura existente en mal estado.La pintura a utilizar deberá ser de reconocida calidad, y de forma previa a su utilización deberá ser aprobada por el Supervisor.El número de capas a aplicar será como mínimo tres, hasta lograr un acabado uniforme. El color de la pintura deberá ser compatible con los colores existentes, mismo que debe ser aprobado por el Supervisor. 1. Medición.

La unidad de medida será el m2.* 1. **Cambio placas plasto formó cielo falso (0.7 X 0.7 m)**
1. Alcance.

Consiste en el retiro y cambio de placas de plasto formó, ubicadas en el cielo falso de la planta alta, de todas aquellas piezas que se encuentren rotas o manchadas. Previo al inicio de trabajos, el Supervisor definirá las piezas que deberán ser cambiadas.Las placas a reemplazar deberán iguales a las existentes, nuevas, sin defectos y sin manchas. Las placas deberán ser fijadas adecuadamente a los marcos, de tal forma que no sean removidas por el viento.1. Medición.

La unidad de medida será por pieza.* 1. **Cambio batería baños.**
1. Alcance.

Consiste en el retiro y cambio de las baterías de los inodoros en mal estado. Las baterías a reemplazar deberán ser nuevas, de reconocida calidad y compatibles con los inodoros existentes.El Contratista deberá garantizar que las piezas reemplazadas, permiten un correcto funcionamiento del inodoro.1. Medición.

La unidad de medición será por pieza, es decir, por batería efectivamente cambiada.* 1. **Provisión y colocación de inodoros.**
1. Alcance.

Consiste en la provisión e instalación de inodoros de tanque bajo. Los inodoros a reemplazar deberán ser nuevos, de reconocida calidad y similares a los inodoros existentes.El alcance incluye todos los materiales y accesorios para la instalación correcta del artefacto.1. Medición.

La unidad de medición será por pieza.* 1. **Cambio grifería lavamanos.**
1. Alcance.

Consiste en el retiro y cambio de los grifos de los lavamanos en mal estado. Los grifos a reemplazar deberán ser nuevos, de reconocida calidad y compatibles con los lavamanos existentes. La grifería es solamente para agua fría.El Contratista deberá garantizar que las piezas reemplazadas, permiten un correcto funcionamiento del lavamanos.1. Medición.

La unidad de medición será por pieza efectivamente reemplazada.* 1. **Cambio chapa puerta mampara.**
1. Alcance.

Consiste en el retiro y cambio de las chapas de las puertas de mampara (de aluminio) en mal estado. Las chapas a reemplazar deberán ser nuevos, de reconocida calidad y compatibles con las puertas existentes.El Contratista deberá garantizar que las piezas reemplazadas, permiten un correcto funcionamiento de la puerta.1. Medición.

La unidad de medición será por pieza efectivamente reemplazada.* 1. **Cambio chapa puerta madera**
1. Alcance.

Consiste en el retiro y cambio de las chapas de las puertas de madera en mal estado. Las chapas a reemplazar deberán ser nuevos, de reconocida calidad y compatibles con las puertas existentes.El Contratista deberá garantizar que las piezas reemplazadas, permiten un correcto funcionamiento de la puerta.1. Medición.

La unidad de medición será por pieza efectivamente reemplazada.* 1. **Cepillado de puertas**
1. Alcance.

Consiste en el cepillado de puertas de madera hasta lograr que se desplacen y cierren libremente, incluye el barnizado o pintado de los sectores a cepillar. De ser necesario, se procederá con el reemplazo de bisagras y tornillos, de tal forma que la puerta funcione correctamente.1. Medición.

La unidad de medición será por pieza * 1. **Revoque piso, pared con cemento o yeso**
1. Alcance.

Consiste en el revoque con cemento o yeso, de lugares específicos en pisos o paredes. La magnitud del trabajo es muy puntual, los sitios a revocar son generalmente de 0.3 x 0.3 m. De forma previa a realizar el revoque, se deberá limpiar adecuadamente, retirando todo el material que no se encuentre firme.1. Medición.

La unidad de medición será por m2. A efectos de cuantificación, se considerará dimensiones múltiplos de 0.2 m. * 1. **Revoque cerámica cemento blanco**
1. Alcance.

Consiste en el revoque con cemento blanco de sectores en los muros de cerámica en baños, en los cuales no sea factible realizar un cambio de piezas. De forma previa a realizar el revoque, se deberá retirar todo el material que no se encuentre firme. El terminado del revoque deberá quedar perfectamente nivelado.1. Medición.

La unidad de medición será por m2. A efectos de cuantificación, se considerará dimensiones múltiplos de 0.1 m. * 1. **Cambio piso cerámica**
1. Alcance.

Consiste retiro y cambio de piezas de cerámica en mal estado. El Contratista deberá tener mucho cuidado al retirar las piezas de cerámica, de no dañar las piezas circundantes en buen estadoLas piezas de cerámica a reemplazar deberán ser iguales a las existentes (color, textura y tamaño).1. Medición.

La unidad de medición será por m2.* 1. **Cambio sócalo de cerámica**
1. Alcance.

Consiste retiro y cambio de sócalos de cerámica en mal estado. El Contratista deberá tener mucho cuidado al retirar los sócalos de cerámica, de no dañar las piezas circundantes en buen estadoLas piezas de sócalos a reemplazar deberán ser iguales a las existentes (color, textura y tamaño).1. Medición.

La unidad de medición será por m.* 1. **Pastinado gradas**
1. Alcance.

Comprende el pastinado general de las gradas ubicadas al ingreso del edificio, y las gradas a la planta alta. Todo el pastinado existente en mal estado, deberá ser removido y hecho nuevamente. A objeto de uniformizar el terminado del trabajo, el pastinado deberá ser realizado completamente en toda la fila.El pastinado será realizado con cemento blanco.1. Medición.

La unidad de medición será global.* 1. **Reparación canaletas**
1. Alcance.

Consiste en la reparación de los sitios en los cuales la canaleta de recolección de aguas pluviales se encuentra en mal estado, para lo cual deberá realizarse los siguientes trabajos:* Identificación de los sitios en los que la canaleta se encuentre en mal estado. Por lo general, los sitios de empalme de las canaletas se encuentran oxidadas y corroídas, permitiendo el ingreso de agua por estos lugares. Se deberá remover las placas del cielo falso con mucho cuidado para realizar esta inspección.
* Corte del tramo de canaleta en mal estado. De acuerdo a la inspección realizada, se estima realizar cortes en la canaleta de una longitud de 0.5 a 1 m.
* Reemplazo del tramo de canaleta cortado. Deberá reponerse el tramo de canaleta cortado, considerando una longitud adecuada para los empalmes y realizarse una soldadura que garantice la impermeabilidad de la junta realizada. La canaleta es de sección rectangular de 0.4 x 0.4 m aproximadamente.
* Si fuera necesario, se sujetará el sitio de empalme de canaletas con perfiles metálicos a la estructura del techo.
* Se procederá a la verificación de la hermeticidad de la junta realizada.
1. Medición.

La unidad de medición será por pieza, es decir, por sitio de canaleta reparada.* 1. **Retiro y colocado de cerámica muros baño**
1. Alcance.

Comprende el retiro y colocado de cerámica que se encuentra en mal estado en los baños. El Contratista deberá retirar toda la cerámica que se encuentre en mal estado, retirar todos los restos de mortero y otro material que no se encuentre firme y proceder a colocar cerámica nueva.La cerámica a utilizar deberá ser nueva, de primera calidad, y de dimensiones, color y textura igual a la existente.1. Medición.

La unidad de medición será m2.* 1. **REEMPLAZO DE VIDRIO DOBLE**
1. Alcance.

El Contratista deberá identificar las placas de vidrio que se encuentren rotas y proceder a reemplazarlas.El vidrio a utilizar deberá ser doble y no permitir la visibilidad a través del mismo.1. Medición.

La unidad de medición será m2* 1. **COLOCADO CHICOTILLO LAVAMANO**
1. Alcance.

Consiste en el retiro y colocado de chicotillo para artefactos sanitarios.El chicotillo a utilizar será de plástico.1. Medición.

La unidad de medición será por pieza.* 1. **CAMBIO MARIPOZA LLAVE DE PASO**
1. Alcance.

Consiste en el cambio de la mariposa de la llave de paso que se encuentren muy oxidadas. El alcance no incluye el cambio del cuerpo de la llave.La mariposa a utilizar deberá ser antioxidante.1. Medición.

La unidad de medición será por pieza.* 1. **DESMANCHE RESTOS DE CEMENTO EN PISO**
1. Alcance.

Consiste en el desmanche de restos de cemento blanco en el piso del baño de varones de la planta alta. El contratista deberá utilizar las herramientas y materiales necesarios para retirar todos los restos de cemento.1. Medición.

La unidad de medición será global.* 1. **CAMBIO PESTILLO BAÑOS**
1. Alcance.

Consiste en el cambio de pestillos de las puertas de mamparas de melanina de los baños.El tipo de pestillo a utilizar será igual a los existentes.1. Medición.

La unidad de medición será por pieza.* 1. **CAMBIO LÁMINA MELAMINA ESQUINERO PUERTA BAÑO**
1. Alcance.

Consiste en el retiro y colocado de láminas de melanina, para cubrir el espesor de las puertas de melanina de los baños.La lámina de melanina deberá ser del mismo color que las puertas de los baños. 1. Medición.

La unidad de medición será por m.* 1. **CAMBIO TOMACORRIENTES DOBLE**
1. Alcance.

Consiste en el retiro y colocado de tomacorrientes en mal estado.Los tomacorrientes a reemplazar deberán ser nuevos, de reconocida calidad y de doble enchufe.1. Medición.

La unidad de medición será por pieza.* 1. **RETIRO TUBO DE VENTILACIÓN**
1. Alcance.

Consiste en el retiro de un tubo de PVC de ventilación de 10” ubicado en la planta alta (laboratorio del CNMCH). El material retirado deberá ser entregado a YPFB.Los orificios dejados por el tubo en las paredes, deberán ser revocados adecuadamente.1. Medición.

La unidad de medición será global.* 1. **BASTIDOR CON MALLA MILIMÉTRICA (0.3 X 0.3 M)**
1. Alcance.

Consiste en el colocado de un bastidor de madera de aproximadamente 0.3 x 0.3 m, revestido con malla milimétrica, en uno de los baños de la planta alta.El bastidor deberá estar barnizado y fijado mediante tornillos a muro.1. Medición.

La unidad de medición será global.* 1. **COLOCADO LUMINARIAS FLUORESCENTES DOBLES**
1. Alcance.

Luminarias dobles del tipo de tubo fluorescente de 40 W cada uno, de 1ra calidad. El trabajo incluye la provisión de luminarias y su colocado.1. Medición.

La unidad de medición será por pieza.* 1. **CAMBIO PUERTAS MELANINA ¾” (1.8 x 0.6 m).**
1. Alcance.

El alcance comprende el retiro y colocación de puertas de melanina de los baños en mal estado. Incluye la provisión y colocación de bisagras, jaladores, pestillos, revestimiento de espesor de la melanina. La puerta deberá tener un acabado similar a las existentes.La melanina deberá ser de 1ra calidad, revestida, y espesor de ¾.”1. Medición.

La unidad de medición será por pieza.* 1. **CAMBIO DE MAMPARA MELANINA ¾”.**
1. Alcance.

El alcance comprende el retiro y colocación de mamparas para la división de ambientes en baños y cocina. De ser necesario en la cocina, el alcance incluirá la reparación del marco de la pared falsa.La melanina deberá ser de 1ra calidad, revestida, y espesor de ¾.”1. Medición.

La unidad de medición será por m2.* 1. **AJUSTE PUERTA MAMPARA**
1. Alcance.

Algunas puertas de aluminio no cierran libremente, raspando en el piso o en el marco. El alcance comprende realizar todos los trabajos de escuadra y ajuste para un correcto cierre de la puerta. De ser necesario se deberá reemplazar bisagras y tornillos.1. Medición.

La unidad de medición será por pieza.* 1. **FIJACIÓN BALDOSAS PISO.**
1. Alcance.

El piso de algunos ambientes de la planta baja es de losetas de cemento, estando un gran número de ellas sueltas.El Contratista identificará las losetas flojas que requieran fijación. Una vez identificadas, procederá al retiro de la loseta. Posteriormente aplicará una capa de mortero de cemento Portland o cemento cola, para fijar la loseta en su sitio, debiendo quedar nivelada. El presente ítem, no considera la provisión de losetas, solo la mano de obra, herramientas y materiales para su fijación.1. Medición.

La unidad de medición será el m2.* 1. **CAMBIO CARPINTERÍA MESOS DE COCINA (2.5 x 1).**
1. Alcance.

Consiste en el retiro y colocado de la mueblería debajo del mesón de cocina. Toda la mueblería existente deberá ser retirada totalmente y remplazada otra nueva, manteniendo la misma geometría.La madera a utilizar deberá ser mara, cedro o roble. El acabado será barnizado, incluyendo bisagras, pestillos, jaladores, y todo lo necesario para su funcionalidad.La longitud de la carpintería a reemplazar es de 2.5 m, ancho 1 m y 0.8 de fondo.1. Medición.

La unidad de medición será global.* 1. **CAMBIO REVESTIMIENTO CERÁMICO MESON COCINA.**
1. Alcance.

Consiste en el retiro y colocado de la mueblería debajo del mesón de cocina. Toda la mueblería existente deberá ser retirada totalmente y remplazada otra nueva, manteniendo la misma geometría.La madera a utilizar deberá ser mara, cedro o roble. El acabado será barnizado, incluyendo bisagras, pestillos, jaladores, y todo lo necesario para su funcionalidad.La longitud de la carpintería a reemplazar es de 2.5 m, ancho 1 m y 0.8 de fondo.1. Medición.

La unidad de medición será global.* 1. **CAMBIO TUBO DE DESAGUE 2” PVC, L= 8m.**
1. Alcance.

Consiste en el retiro y colocado del tubo de desagüe del lavaplatos de la cocina. El trabajo incluye la provisión del tubo de PVC de primera calidad de 2” y todos los accesorios para su correcta instalación (codos, tees, uniones, etc.). La longitud estimada del tubo es de 8 m.Si corresponde, el Contratista deberá realizar trabajos de albañilería para conectar el tubo con las cámaras de drenaje y/o sistema de alcantarillado.1. Medición.

La unidad de medición será global.* 1. **COLOCADO REJILLA GAS.**
1. Alcance.

Consiste el colocado de la rejilla interior de ventilación de gas, ubicado en el ambiente debajo las escaleras. El trabajo incluye la provisión de la rejilla, y los trabajos de albañilería para su colocación.1. Medición.

La unidad de medición será global.* 1. **FIJADO DE BARANDAS DE LA JARDINERA.**
1. Alcance.

Consiste en la fijación mediante tornillos o pernos, de las barandas de madera de la planta baja circundantes a la jardinera, a las columnas adyacentes.Las barandas deberán quedara firmes, sin ningún movimiento.1. Medición.

La unidad de medición será global.* 1. **COLOCADO CABLE CANAL TECHO.**
1. Alcance.

Consiste en el retiro y colocado de cable canales en mal estado, en el cielo raso de la planta baja del edificio.Los cables canales deberán estar firmemente colocados.1. Medición.

La unidad de medición por m.* 1. **COLOCADO DE CAJAS ELÉCTRICAS.**
1. Alcance.

Consiste en el retiro y colocado de cajas eléctricas. Si el fondo de caja eléctrica se encuentra en buen estado, únicamente deberá colocarse la tapa, pero si el fondo se encuentra en mal estado, deberá reemplazarse la caja completa. 1. Medición.

La unidad de medición por pieza.* 1. **LIMPIEZA CANAL DESAGUE LADO COCINA.**
1. Alcance.

Consiste en la limpieza del canal de desagüe de aguas pluviales ubicado detrás de cocina, incluye también la limpieza de cámaras del desagüe y reposición de tapas de Hº Aº en mal estado.El contratista deberá garantizar que el sistema funciona correctamente. 1. Medición.

La unidad de medición global.* 1. **CAMBIO DE CALAMINA.**
1. Alcance.

Consiste en el cambio de hojas de calamina en mal estado.En trabajo incluye el retiro de la calamina en mal estado, la provisión de hojas de calamina de 1ra calidad de dimensiones compatibles con las existentes y el colocado de las mismas. 1. Medición.

La unidad de medición será el m2. |  |  |  |  |
| El Contratista deberá presentar en su Propuesta, la planificación de como pretende realizar el servicio: personal con el que contará el servicio, número de frentes de trabajo, etc. Demostrando la viabilidad técnica y de plazo de su oferta. |  |  |  |  |
| **MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO** |
| El equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra es el siguiente:

|  |
| --- |
| **PERMANENTE** |
| **N°** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **POTENCIA** | **CAPACIDAD** |
| 1 | Andamios para interior  | Pza | 10 | … | … |
| 2 | Andamios para exterior  | Pza | 4 | … | … |

 |  |  |  |  |
| **PLAZO DEL SERVICIO**  |
| El presente servicio debe ejecutarse en un plazo de 20 (veinte) días calendario a partir de la fecha en la que el Fiscal de Servicio y/o Unidad Solicitante emitan por escrito o mediante correo electrónico la Instrucción de Proceder. |  |  |  |  |
| **PERSONAL**  |
| La ejecución del servicio deberá ser dirigido y/o supervisado por un profesional en Ingenieria Civil o Arquitectura que deberá contar con una Experiencia General de 3 (Tres) años desde la obtención del Título en Provisión Nacional, además deberá contar con experiencia especifica de mínimo dos servicios o trabajos relacionados a la supervisión, fiscalización o Dirección de servicios de mantenimiento de edificaciones y/o en obras relacionadas al área de la construcción civil. (Adjuntar en fotocopia simple documentos de respaldo de formación (Titulo en Provisión Nacional) y experiencia (certificados de trabajo, contratos, actas, o documentos equivalentes). |  |  |  |  |
| **EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO** |
| **Experiencia Específica:** La empresa deberá contar con experiencia de 3 (tres) trabajos de mantenimiento de obras civiles (viviendas, edificios, unidades educativas, hospitales, y toda otra infraestructura destinada al uso de personas). La información brindada debe estar respaldada por contratos, certificados de conclusión, recepción definitiva, o su equivalente, dichos documentos deberán presentar en fotocopia simple conjuntamente a su oferta. |  |  |  |  |
| **FORMA DE PAGO**  |
| El pago se efectuará en forma total a la conclusión del servicio que será objeto del contrato que suscribirán Y.P.F.B y el proveedor adjudicado, previa emisión del Informe de conformidad por parte del Fiscal de Servicio de los aspectos técnicos y administrativos, debiendo el proveedor emitir la factura correspondiente a nombre de YPFB con NIT 1020269020.Se aclara que a efectos de pago, solamente se reconocerá las cantidades efectivamente realizadas, no considerándose sobras de materiales, traslapes o desperdicio de los mismos.Los pagos serán efectuados a través del SIGEP por lo que el proveedor deberá contar con una cuenta bancaria activa del Banco Unión S.A. |  |  |  |  |
| **LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**  |
| En la infraestructura del Edificio CERPI que se encuentra en la Av. La Paz Esq. Calle Abaroa. Villa Montes – Tarija. |  |  |  |  |
| **FISCAL DEL SERVICIO** |
| Se designará un FISCAL DEL SERVICIO para fines de seguimiento y control del servicio quien tendrá a su cargo las siguientes funciones que son descritas de forma enunciativa y no limitativa:* Verificar las cantidades efectivamente realizadas en la ejecución del servicio.
* Controlar que el servicio se ejecutado de acuerdo a los establecido en la Especificaciones Técnicas y Oferta adjudicada.
* Cuidar por el cumplimiento de todas las cláusulas del contrato.
* Verificar la calidad de los materiales a ser utilizados.
 |  |  |  |  |
| **GARANTIAS TÉCNICAS** |
| La empresa contratada a la finalización del servicio deberá entregar una Garantía de Buena Ejecución del Servicio con una vigencia mínima de Tres meses computables desde la emisión del Informe de Conformidad a ser emitido por el Fiscal del Servicio de YPFB, durante ese plazo los trabajos ejecutados serán sujetos a evaluación, en caso de encontrar desperfectos a lo ejecutado, la empresa proveedora deberá hacerse cargo de reponerlos a costo propio. |  |  |  |  |
| **SERVICIOS CONEXOS** |
| Los costos de los materiales a ser utilizados correrán por cuenta del proveedor. |  |  |  |  |
| **MULTAS** |
| En caso de incumplimiento en plazo establecido para la ejecución del servicio el Proveedor adjudicado será multado con el uno por ciento (1%) del monto total del contrato por día de retraso. Las multas serán impuestas mediante informe del Fiscal del Servicio designado por YPFB. En ningún caso la suma total de las multas podrá superar el 20% del monto total establecido en el contrato, en cuyo caso se procederá con la Resolución del Contrato, sin perjuicio de las acciones legales y administrativas que en derecho correspondan efectuar a YPFB. |  |  |  |  |
| **FACTURACION** |
| La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.La facturación surge en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero. Los proponentes deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes con el domicilio fiscal debidamente actualizado, así como fotocopia de la dosificación de facturas cuya actividad guarde directa relación con el objeto del contrato. |  |  |  |  |
| **TRIBUTOS** |
| El proponente declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior. |  |  |  |  |
| **SEGUROS** |
| La empresa y/o contratista adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:a) **PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES.** La empresa adjudicada, deberá estar cubierto bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 2. **CONDICIONES ADICIONALES**1. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por la misma; La empresa y/o contratista adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones.
2. La empresa y/o contratista adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.
 |  |  |  |  |

**-----------------------------------------------------------------**

**Nombre completo y firma del Representante Legal**

**o Propietario de la empresa ofertante**