**MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE SERVICIO VILLA TUNARI**

**VOLUMENES DE OBRA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Detalle**  | **Unidad** | **Cantidad** |
| 1 | LOSA BASE DE HºAº H-30 E= 20 CM AREA DE GARRAFAS. | M3 | 4,20 |
| 2 | PICADO Y REPOSICION BASE DE HORMIGON H-30 CON SIKADUR PARA NIVELACION DE FOSA. | M3 | 6,04 |
| 3 | REFACCION DE CORDONES Y PINTADO DE ZEBRA | ML | 78,00 |
| 4 | IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALTICA REVESTIDA ALUMINIO | M2 | 197,00 |
| 5 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. ISLAS | M2 | 276,40 |
| 6 | CANALETA DE CHAPA GAL. Nº 28 | ML | 93,00 |
| 7 | REVESTIMIENTO DE ALUCUBOND INC. ESTRUCTURA | M2 | 162,00 |
| 8 | PINTURA DE INTERIOR LATEX | M2 | 779,15 |
| 9 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 4" (100 MM) INC. ACC. | ML | 100,00 |
| 10 | PINTURA REFLECTIVA PARA LINEA DE ZEBRA | M2 | 60,00 |
| 11 | PROV. Y COLOC. EXTRACTOR Y TUBERIA PARA FOSAS DE TANQUES DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | GLB | 1,00 |
| 12 | PROV. Y COLOC. TUBERIA DE FG 4" DESCARGA Y ACCESORIOS | ML | 15,00 |
| 13 | CANAL DE H°A° C/REJ METALICA P/DESAGUE PLUVIAL 25X25CM E=5CM | ML | 43,65 |
| 14 | PINTURA EPOXI PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE | GLB | 1,00 |
| 15 | INSTALACION BOMBA ANTIEXPLOSIVA SUMERGIBLE PARA EXTRACCION DE AGUA EN FOSAS DE TANQUE | GLB | 1,00 |
| 16 |  RETIRO Y REPOSICION DE TAPAS METALICAS PARA FOSAS | PZA | 4,00 |
| 17 | MANTENIMIENTO GENERAL TOTEM | GLB | 1,00 |
| 18 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | GLB | 1,00 |