**ANEXO A**

|  |  |
| --- | --- |
| **DISEÑO DE CENEFAS** | |
| **COLOR** | Los colores escogidos para el logo de YFPB y los diseños de las diferentes letreros y cenefas para los surtidores son los siguientes: |
| **LOGOTIPO** |  |
| **MEDIDAS** |  |
| **APLICACIÓN DE IMAGEN** |  |
| **DESCRPCION** | 1. La Cenefa tendrá una altura única de un metro y el ancho será variable (15,50 [m] y 23,10 [m]). 2. El logotipo de YPFB para la cenefa debe colocarse en forma horizontal a partir de 0.84 [m] del borde izquierdo de la cenefa y verticalmente centrado o sea a una distancia de 0.08 [m] con respecto al borde superior y a 0.08 [m] con respecto al borde inferior de la cenefa. 3. La banda roja en todo el largo de la cenefa debe tener un alto de 0.20 [m], debe quedar a 0.20 [m] de la parte inferior y a 0.60 [m] de la parte superior, al cortarse la banda roja con el logotipo, debe quedar un espacio blanco de 0.045 [m] (mismo que el borde azul del logotipo) y en el lado derecho de la cenefa, la banda se corta formando cuatro rombos, cada uno de 0.40 [m] de ancho, por 0.20 [m] de altura y el último rombo debe estar a un distancia de 0.40 [m] del borde vertical derecho de la cenefa. 4. El fondo de color blanco se inicia en el lado izquierdo de la cenefa, en la parte superior tiene un ancho de 5.04 [m], y en la parte inferior llega a medir 3.36 [m]. 5. La parte azul con la banda roja, tendrá una distancia horizontal variable de acuerdo al ancho de cada cenefa, manteniéndose sin variación todas las demás dimensiones. |

|  |  |
| --- | --- |
| **DISEÑO DE TOTTEM (EE. SS. 5 ESQUINAS)** | |
| **MEDIDAS** | TOTEM 5 ESQUINAS |
| **APLICACIÓN DE IMAGEN** | TOTTEM MORELA |
| **DISEÑO DE ONDA GRILLA Y PROPORCIONES** | Nota: **l** es el largo total (100%). **n;** es 1/20 ava parte del alto (5%) |
| **DESCRIPCION** | 1. Es una pieza con medidas únicas. 2. El Tottem tiene una dimensión de 1,90 [m] de ancho por 3,45 [m] de alto, montado sobre una base de hormigón. 3. El logotipo debe estar centrado lateralmente y colocado en posición simétrica y proporcional desde la parte superior del Tottem. 4. Las líneas semicurvas de color rojo, blanco y azul comienzan desde la parte inferior del logotipo, siendo su forma y dimensiones las de los diseños adjuntos, debiéndose tomar muy en cuenta, que las líneas semicurvas como los rombos, se aplican de forma diferente (invertidas, con efecto de espejo) a cada una de las caras del Tottem. 5. El nombre de la estación de servicio (tipografía Helvética Black) se colocará centrado tanto vertical como horizontalmente y no podrá usar más de un octavo de la altura del Tottem. 6. Los cuatro rombos y cada uno y colocados verticalmente, se ubicarán a partir de los 0.35 m desde el lado del tottem y deberán estar distribuidos en forma simétrica desde la parte inferior del Tottem. |

|  |  |
| --- | --- |
| **DISEÑO LETREROS DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO EE. SS. 5 ESQUINAS** | |
| **MEDIDAS** | Cara A    Cara B    Cara A    Cara B |
| **COLOCADO** |  |
| **DISEÑO** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DISEÑO LETREROS DE INGRESO Y SALIDA EE. SS. 5 ESQUINAS** | |
| **MEDIDAS** | Cara A    Cara B    Cara A    Cara B |
| **COLOCADO** | Sin título |
| **DISEÑO** |  |