|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **CODIGO DE LA CONTRATACION** | | **GCC-EPNE-VPACF-19-16** |   **YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS**  **NOMBRE DEL PROPONENTE**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **OBJETO DE LA CONTRATACION:**  **SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION DE UPS - VPACF** |

**FORMULARIO A-1**

**PRESENTACIÓN DE LA OFERTA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |
| **Lugar y Fecha** | **:** |  |  |  |
|  |  |  |  | |
| **Código del Proceso** | **:** |  |  |  |
|  |  |  |  | |
| **Objeto del Proceso** | **:** |  |  |  |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |

De mi consideración:

A nombre de **(…………………………………..………*Nombre de la Empresa o Asociación Accidental)*** a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente que la misma tiene una validez de 90 días calendario a partir de la apertura de propuestas, Asimismo, manifiesto mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

1. Declaro haber examinado el DCD (sus ajustes, si existieran), especificaciones técnicas, así como los formularios y antecedentes para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
2. Cumpliré estrictamente lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.
3. Declaro haber realizado la inspección previa conforme a cronograma o por cuenta propia para la elaboración de la propuesta técnica. (cuando este haya sido solicitado en el DCD).
4. Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.
5. En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato u orden de compra u orden de servicio.
6. Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.
7. Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.
8. La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.
9. Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
10. Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DCD.
11. La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.
12. Declaro que toda la información contenida en los formularios de experiencia de la empresa (general y/o específica) es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato.
13. En caso de que la empresa a la cual represento resultase adjudicada, me comprometo a cumplir con lo requerido en las Especificaciones Técnicas incorporadas en el DCD.

**De la Presentación de Documentos**

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, orden de compra u orden de servicio, se presentará la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta.

1. Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su oferta, su validez estará sujeta a verificación. (para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.20.000.-).
2. Original o Fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.
3. Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.
4. Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.
5. Fotocopia simple del SIGMA o SIGEP.
6. Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de documentos y de acuerdo a las siguientes características:
   * Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.
   * Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.
   * No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s
7. Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, emitida a nombre de YPFB. En el caso de Asociaciones Accidentales, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente. (Cuando corresponda).
8. Original o Fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. (Cuando corresponda).
9. Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa registrado en FUNDEMPRESA, de cada uno de los socios que conforman la Asociación Accidental o Consorcio.
10. Fotocopia simple de los respaldos de la experiencia declarada en los Formularios A-2 y A-3, las mismas que serán cotejadas con los originales o fotocopias legalizadas.
11. Otra documentación requerida por YPFB.

**-----------------------------------------------------------------**

**Nombre completo y firma del Representante Legal**

**o Propietario de la empresa ofertanteFORMULARIO**

**IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE**

1. Nombre o razón social:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Dirección principal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Ciudad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. País: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Casilla: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Teléfonos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Dirección electrónica: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Nombre de la Persona de contacto en la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Correo electrónico de la persona de contacto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Número de Registro de Identificación Tributaria: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**-----------------------------------------------------------------**

**Nombre completo y firma del Representante Legal**

**o Propietario de la empresa ofertante**

**FORMULARIO A-2**

**EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***[NOMBRE DEL PROPONENTE]*** | | | | | | | | | | | |
| **EXPERIENCIA GENERAL** | | | | | | | | | | | |
| **N°** | **Entidad Contratante** | **Objeto de la Contratación** | | | **Lugar de Realización** | | **Monto final del contrato en Bs. (\*)** | **Periodo de Ejecución** | | **% participación en Asociación (\*\*)** | **Nombre del Socio(s) (\*\*\*)** |
| **Inicio (d/m/a)** | **Fin (d/m/a)** |
| 1 |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| … |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| N |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| **TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS** | | | | | |  |  |  | | | |
| \* | |  |  | Monto a la fecha de Recepción Final del Servicio. (T/C de la fecha de firma del contrato) | | | | | | | |
| \*\* | |  |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. | | | | | | | |
| \*\*\* | |  |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. | | | | | | | |
| **Nota.-** Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta fotocopias simples de respaldo de la información declarada.  En caso de adjudicación y para la elaboración de contrato, el proponente se compromete a presentar documentos que respalden la información detalla en original o fotocopia legalizada. | | | | | | | | | | | |

**-----------------------------------------------------------------**

**Nombre completo y firma del Representante Legal**

**o Propietario de la empresa ofertante**

**FORMULARIO B-1**

**PROPUESTA ECONOMICA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE** | | | | | |
| **Nº** | **DETALLE DEL SERVICIO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO (Bs.)** | **PRECIO TOTAL (Bs.)** |
| 1 | Desmontaje y traslado de IJPS 40 KVA 50160 h - 380 Vts. Debe incluir 5km aprox. de movilización de ensamble y embalaje. | Gbl. | 1 |  |  |
| 2 | Desmontaje y traslado de Banco de baterías de UPS. Incluye 5 km aproximadamente movilización y embalaje. | Gbl. | 1 |  |  |
| 3 | Ensamble de rack estructura de baterías y conexiones de aterramiento ''gabinete de conectores de carga. | Gbl. | 1 |  |  |
| 4 | Provisión y ensamble de Caja conexión de bypass 50x50 cm. 60 AMPS. Trifásica. Con contactor de carga de 120 regulable termo magnética. | Pza. | 1 |  |  |
| 5 | Montaje instalación de GABINETE DE TABLERO de bypass de entrada carga y salida de alimentación de IJPS, Carga. 60 AMP-3/380/N | Gbl. | 1 |  |  |
| 6 | Tendido eléctrico lineal (desde el tablero principal hasta el Datacenter del primer piso) y cableado de acometida principal trifásica con Conductor cable 75mm2 x4 flexible unipolar anti- llamas. | Ml | 480 |  |  |
| 7 | Provisión e instalación de Cable Conductor de cobre 75mm2 x4 flexible monopolar + kit de conectores de gabinete tipo ojal. | Ml | 480 |  |  |
| 8 | Montaje instalación de TABLEROS METALICOS DE DISTRIBUCION CON carga trifásica de equilibrio de faces. 32Term. De protección (80x60P60)cm. | Pza. | 3 |  |  |
| 9 | Provisión e instalación de TABLEROS DE DISTRIBUCION 32 Termicos (20 Amp.), 380V, Provisión de KIT de barras + Barra de cobre, 120 - 150 AMPS. | Pza. | 3 |  |  |
| 10 | Provisión e instalación de térmicos termo magnéticos regulables ABB 7 KA. De 120.150 Amperes 50/60hz trifásico 3x220. 380V | Pza. | 3 |  |  |
| 11 | Provisión e instalación de Gabinete de protecciones conectores y lectores de carga digital. Amperímetros, Voltímetros y frecuencímetros. | Pza. | 3 |  |  |
| 12 | Servicio de Cableado de puntos de aterramiento para de red de acometidas de distribución regulables con provisión de 1800 ml. Conductor tierra Cable flexible Verde amarillo lxl0mm2 AWG Monopolar. | Ml. | 60 |  |  |
| 13 | Provisión e instalación de jabalinas de 1. 112 "de cobre y trabajo de soldadura con Cadwell Resistencia masiva 0,5 OHM., provisión de cámaras de Inspección 50t3Ocm. | Pza. | 4 |  |  |
| 14 | Puntos de Cableado entubado de acometidas de red ups. Regulable 220V desde gabinete de distribución principal a diferentes puntos de conexión con placas enchufes, cables canal y tubo yerman 3/4-1" + Abrazaderas galvanizada medición de TPO a PUNTOS -30 ml. | M. | 60 |  |  |
| **TOTAL (Numeral)** | | | | |  |
| **(Literal)** | | | | | |
|

**Nota:** Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

**-----------------------------------------------------------------**

**Nombre completo y firma del Representante Legal**

**o Propietario de la empresa ofertante**

**FORMULARIO C-1**

**FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**SOLICITADAS Y PROPUESTAS**

| **Descripción de las Especificaciones Técnicas** | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta** | **Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Característica del Servicio requerido por YPFB** | **Característica Ofertadas** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **OBSERVACIÓN (porque no cumple)** |
| **DESCRIPCION DEL SERVICO** | | | | |
| **TRASLADO E INSTALACION DE UPS MARCA EATON, MODELO E-SERIES DX, CAPACIDAD DE 40KVA.**   * El UPS deberá ser trasladado desde las oficinas del edificio del CERPI hasta las instalaciones del Edificio de la Vicepresidencia de Administración Contratos y Fiscalización VPACF-YPFB, con un aproximado de 5 km de recorrido. * El servicio debe cumplir con el siguiente alcance mínimo:  1. Desmontaje y traslado de IJPS 40 KVA 50160 h - 380 Vts. Debe incluir 5km aprox. de movilización de ensamble y embalaje.   **Unidad de Medida:** Gbl.  **Cantidad:** 1.   1. Desmontaje y traslado de Banco de baterías de UPS. Incluye 5 km aproximadamente movilización y embalaje.   **Unidad de Medida:** Gbl.  **Cantidad:** 1.   1. Ensamble de rack estructura de baterías y conexiones de aterramiento ''gabinete de conectores de carga.   **Unidad de Medida:** Gbl.  **Cantidad:** 1.   1. Provisión y ensamble de Caja conexión de bypass 50x50 cm. 60 AMPS. Trifásica. Con contactor de carga de 120 regulable termo magnética.   **Unidad de Medida:** Pza.  **Cantidad:** 1.   1. Montaje instalación de GABINETE DE TABLERO de bypass de entrada carga y salida de alimentación de IJPS, Carga. 60 AMP-3/380/N   **Unidad de Medida:** Gbl.  **Cantidad:** 1.   1. Tendido eléctrico lineal (desde el tablero principal hasta el Datacenter del primer piso) y cableado de acometida principal trifásica con Conductor cable 75mm2 x4 flexible unipolar anti- llamas.   **Unidad de Medida:** Ml.  **Cantidad:** 480.   1. Provisión e instalación de Cable Conductor de cobre 75mm2 x4 flexible monopolar + kit de conectores de gabinete tipo ojal.   **Unidad de Medida:** Ml.  **Cantidad:** 480.   1. Montaje instalación de TABLEROS METALICOS DE DISTRIBUCION CON carga trifásica de equilibrio de faces. 32Term. De protección (80x60P60) cm.   **Unidad de Medida:** Pza.  **Cantidad:** 3.   1. Provisión e instalación de TABLEROS DE DISTRIBUCION 32 Térmicos (20 Amp.), 380V, Provisión de KIT de barras + Barra de cobre, 120 - 150 AMPS.   **Unidad de Medida:** Pza.  **Cantidad:** 3.   1. Provisión e instalación de térmicos termo magnéticos regulables ABB 7 KA. De 120.150 Amperes 50/60hz trifásico 3x220. 380V   **Unidad de Medida:** Pza.  **Cantidad:** 3.   1. Provisión e instalación de Gabinete de protecciones conectores y lectores de carga digital. Amperímetros, Voltímetros y frecuencímetros.   **Unidad de Medida:** Pza.  **Cantidad:** 3.   1. Servicio de Cableado de puntos de aterramiento para de red de acometidas de distribución regulables con provisión de 1800 ml. Conductor tierra Cable flexible Verde amarillo lxl0mm2 AWG Monopolar.   **Unidad de Medida:** Ml.  **Cantidad:** 60.   1. Provisión e instalación de jabalinas de 1. 112 "de cobre y trabajo de soldadura con Cadwell Resistencia masiva 0,5 OHM., provisión de cámaras de Inspección 50t3Ocm.   **Unidad de Medida:** Pza.  **Cantidad:** 4.   1. Puntos de Cableado entubado de acometidas de red ups. Regulable 220V desde gabinete de distribución principal a diferentes puntos de conexión con placas enchufes, cables canal y tubo yerman 3/4-1" + Abrazaderas galvanizada medición de TPO a PUNTOS -30 ml.   **Unidad de Medida:** M.  **Cantidad:** 60   * A la conclusión del servicio se deberá entregar un diagrama de las instalaciones realizadas, dentro del Edificio de la VPACF – YPFB. |  |  |  |  |
| **EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO.** | | | | |
| Las empresas ofertantes deberán contar con una experiencia general de al menos Tres (3) contratos, Órdenes de Servicio/Trabajo, o documentos equivalentes, por la prestación de servicios similares a los requeridos y/o relacionados a instalaciones eléctricas; ejecutados para empresas/instituciones públicas o privadas. (Adjuntar documento de respaldo en fotocopia simple) |  |  |  |  |
| **PLAZO DEL SERVICIO** | | | | |
| El plazo para la ejecución del servicio será de 30 días calendarios computables desde el día siguiente hábil de la firma del contrato. |  |  |  |  |

**-----------------------------------------------------------------**

**Nombre completo y firma del Representante Legal**

**o Propietario de la empresa ofertante**