|  |
| --- |
| **REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL** |
| **ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL**   1. **Posterior a la contratación**, la Empresa contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB:   Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación.  La empresa contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB.  Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).  **1.1** **Documentos para Aprobación de YPFB** (unidad de SMS – Unidad solicitante)  La Empresa contratada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:  **1.1.1** Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.  **1.1.2** Política y programas de control de Alcohol y drogas.  **1.1.3** Programa de capacitación y charlas de seguridad  **1.1.4** Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.  **1.1.5** Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).  **1.1.6**  Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC)  **1.1.7** Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto  **1.1.8** Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional   1. ***Aspectos Generales:***   La Empresa Contratada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y **Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.**  **La empresa Contratada** deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Manuel de **“REQUISITOS DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL (SMS) PARA CONTRATISTAS”**, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).  La empresa proponente deberá presentar con su oferta un ***Resumen Ejecutivo*** del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:  **2.1** Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes)   * 1. Uso de EPP (equipo de protección personal, de acuerdo a las actividades específicas)   2. Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo   3. Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.)   4. Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente   (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SYSO)   1. Antes del inicio de actividades (instalación/colocación de los bienes), la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:   **3.1** Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos  **3.2** Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio (Lo realizara personal de SMS de YPFB).  **3.3** Capacitaciones básicas de SMS:Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub contratistas).  **3.4** Copia de póliza contra accidentes personales(que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte).  **4.** Al ingreso ydurante la actividad, obra y/o servicio la empresa adjudicada deberá cumplir con los siguientes requisitos:  **4.1** Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas)  **4.1.1** Pantalón y camisa jean  **4.1.2** Casco de Seguridad  **4.1.3** Calzados de Seguridad  **4.1.4** Lentes de Seguridad  **4.1.5** Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)  **4.1.6** Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido)  **4.1.7** Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores)  EPP para riesgos especiales (según Corresponda)  **4.1.8** Trabajos en alturas  **4.1.9** Trabajos en caliente  **4.1.10** Trabajos eléctricos  **4.2** Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.  **4.3** En caso de necesitar el ingreso de vehículos a la actividad, obra y/o servicio:  **4.3.1** Check list de vehículos livianos y pesados.  **4.3.2** Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT.  **4.3.3** El conductor deberá contar con Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara la empresa contratista y capacitación en manejo defensivo.  **4.3.4** Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb mínimamente.  **4.3.5** Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente.  **4.3.6** Deberá contar con arresta llamas para ingresar a planta (deseable).  La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa contratada y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo el ingreso al Pozo Petrolero.  Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso al Pozo Petrolero:   * Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor. * Contar con certificado de manejo defensivo vigente.   **5.** Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB  **6.** Durante y/o conclusión de la actividad, obra y/o servicio la empresa contratista deberá hacer disposición final de los residuos originados.  **7.** Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias. |