# YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

****

**DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA**

**PARA SERVICIOS GENERALES**

**REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**RE-SABS-EPNE YPFB**

**OBJETO:** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL PANDO**

**CÓDIGO:** **DRCO-EPNE-GIPI-132-18**

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MÉTODO DE SELECCIÓN** | **:** | ***PRECIO EVALUADO MÁS BAJO*** |
| **FORMA DE ADJUDICACIÓN** | **:** | ***POR EL TOTAL*** |
| **FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN** | **:** | ***CONTRATO*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA DE PLAZOS** | | | | | |
| N° | **ACTIVIDAD** | **FECHA y HORA** | | | **DIRECCIÓN** |
| 1 | Fecha de publicación en el sitio web de YPFB | Fecha: 05/10/2018 | | | |
|  |  |  | | |  |
| 2 | Inspección Previa | Fecha: | | Hora: | No aplica |
|  |  |  | | |  |
| 3 | Consultas Escritas | Fecha: | | Hasta hora: | No aplica |
|  |  |  | | |  |
| 4 | Reunión de Aclaración | Fecha: | | Hora: | No aplica |
|  |  |  | | |  |
| 5 | Presentación de Propuestas. | Fecha:  15/10/2018 | | Hasta hora:  10:00 | Lugar: Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Sala de Reuniones - DRCO, Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo Av. Mario R. Gutierrez y Calle Las Palmas S/N), Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Beatriz Moreno Cortez |
|  |  |  | | |  |
| 6 | Apertura de Propuestas. | Fecha:  15/10/2018 | Hora:  10:30 | | Lugar: Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Sala de Reuniones - DRCO, Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo Av. Mario R. Gutierrez y Calle Las Palmas S/N), Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Beatriz Moreno Cortez |
|  |  |  | | |  |
| 7 | Resultados del Proceso | Fecha Estimada:  20/11/2018 | | | Página web de YPFB: [www.ypfb.gob.bo](http://www.ypfb.gob.bo) |
|  |  |  | | |  |
| 8 | Firma de Contrato/Orden de Servicio | Fecha Estimada:  29/11/2018 | | | |

| **PRECIO REFERENCIAL** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **DETALLE DEL SERVICIO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| **(Bs.)** | **(Bs.)** |
| **1.1.** | **RETIROS CIVILES** |  |  |  |  |
| 1 | REMOCION DE CAPA VEGETAL INC. RETIRO MAT. EXCEDENTE | M2 | 0,30 | 8,70 | 2,61 |
| 2 | RETIRO DE ARBOLES INC. DESPIECE Y DESENRAIZADO INC. RETIRO MAT. EXCEDENTE | PZA | 1,00 | 236,95 | 236,95 |
| 3 | RETIRO Y PICADO DE MUROS | M2 | 0,30 | 72,50 | 21,75 |
| 4 | RETIRO Y PICADO DE ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO | M3 | 0,30 | 315,87 | 94,76 |
| 5 | RETIRO Y PICADO DE PISOS | M2 | 0,30 | 93,22 | 27,97 |
| 6 | RETIRO Y PICADO DE PISO DE CEMENTO / HORMIGON | M2 | 0,30 | 103,58 | 31,07 |
| 7 | RETIRO Y PICADO DE ZOCALOS | ML | 0,30 | 25,89 | 7,77 |
| 8 | RETIRO Y PICADO DE REVESTIMIENTOS | M2 | 0,30 | 98,40 | 29,52 |
| 9 | RETIRO Y DESMONTAJE DE CUBIERTA DE CALAMINA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE | M2 | 1,00 | 145,01 | 145,01 |
| 10 | RETIRO DE CUBIERTA DE TEJA COLONIAL Y ESTRUCTURA DE SOPORTE | M2 | 1,00 | 163,13 | 163,13 |
| 11 | RETIRO DE CIELO FALSO DE ENTRANQUILLADO DE MADERA BAJO CERCHAS | M2 | 1,00 | 129,47 | 129,47 |
| 12 | RETIRO DE CIELO FALSO DE PLACAS Y ESTRUCTURA DE SOPORTE | M2 | 0,30 | 77,68 | 23,30 |
| 13 | RETIRO Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICOS EN MUROS, CIELOS, CUBIERTAS Y PUERTAS | PZA | 1,00 | 569,60 | 569,60 |
| 14 | RETIRO DE ALFOMBRA EN MUROS Y PISOS | M2 | 0,30 | 51,79 | 15,54 |
| 15 | RETIRO Y DESMONTAJE DE SISTEMA MECANICO PARA APERTURA Y CIERRE DE PORTONES | PZA | 1,00 | 538,25 | 538,25 |
| 16 | RETIRO DE REJAS METALICAS Y/O MALLA OLIMPICA | M2 | 1,00 | 82,86 | 82,86 |
| 17 | RETIRO DE MESONES | ML | 3,30 | 170,88 | 563,90 |
| 18 | RETIRO DE PANELES Y/O VENTANAS DE VIDRIO | M2 | 1,00 | 107,65 | 107,65 |
|  | **SUBTOTAL RETIROS CIVILES** |  |  |  | **2.791,11** |
| **1.2.** | **RETIROS SANITARIOS** |  |  |  |  |
| 19 | RETIRO DE LAVAMANOS EN PEDESTAL, INCLUYENDO GRIFERÍA E INSTALACIONES SANITARIAS | PZA | 1,00 | 207,13 | 207,13 |
| 20 | RETIRO DE LAVAMANOS EMPOTRADOS, INCLUYENDO MESONES, GRIFERÍA E INSTALACIONES SANITARIAS | PZA | 1,00 | 233,02 | 233,02 |
| 21 | RETIRO DE INODOROS, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS | PZA | 1,00 | 258,91 | 258,91 |
| 22 | RETIRO DE URINARIOS, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS | PZA | 1,00 | 258,91 | 258,91 |
| 23 | RETIRO DE LAVAPLATOS, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS | PZA | 1,00 | 248,56 | 248,56 |
| 24 | RETIRO DE DUCHAS, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS | PZA | 4,00 | 336,59 | 1.346,36 |
| 25 | RETIRO DE LLAVES DE AGUA, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS | PZA | 1,00 | 129,45 | 129,45 |
| 26 | RETIRO DE TERMOTANQUE, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS | PZA | 1,00 | 724,97 | 724,97 |
| 27 | RETIRO DE CALEFON, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS | PZA | 1,00 | 466,04 | 466,04 |
| 28 | RETIRO DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN E INSTALACIONES SANITARIAS | PZA | 1,00 | 466,04 | 466,04 |
| 29 | RETIRO DE CANALETA | ML | 0,30 | 67,32 | 20,20 |
| 30 | RETIRO DE BAJANTE | ML | 0,30 | 93,21 | 27,96 |
| 31 | RETIRO DE DISPENSADORES O ACCESORIOS PARA BAÑO | PZA | 1,00 | 98,38 | 98,38 |
| 32 | RETIRO DE TUBERÍA SANITARIA SUSPENDIDA O SOBREPUESTA | ML | 0,30 | 41,43 | 12,43 |
| 33 | RETIRO DE TUBERÍA SANITARIA EMPOTRADA | ML | 0,30 | 56,96 | 17,09 |
|  | **SUBTOTAL RETIROS SANITARIOS** |  |  |  | **4.515,45** |
| **1.3.** | **RETIROS ELECTRICOS** |  |  |  |  |
| 34 | RETIRO DE LUMINARIAS | PZA | 1,00 | 62,14 | 62,14 |
| 35 | RETIRO DE PLACAS | PZA | 1,00 | 20,72 | 20,72 |
| 36 | RETIRO DE TABLEROS ELECTRICOS | PZA | 1,00 | 466,04 | 466,04 |
| 37 | RETIRO Y DESCONEXIONES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES, PARA ILUMINACIÓN, TOMAS DE ENERGIA NORMAL, REGULADA Y TIERRA | PTO | 34,00 | 207,14 | 7.042,76 |
|  | **SUBTOTAL RETIROS ELECTRICOS** |  |  |  | **7.591,66** |
| **1.4.** | **RETIROS DE CARPINTERIA** |  |  |  |  |
| 38 | RETIRO DE PUERTAS, INC. MARCO Y ACC. | M2 | 22,17 | 107,65 | 2.386,60 |
| 39 | RETIRO DE VENTANAS, INC. MARCO Y VIDRIOS Y ACC. | M2 | 1,20 | 107,65 | 129,18 |
| 40 | RETIRO DE PANELES INC. EST. SOP. Y ACC. | M2 | 1,00 | 133,54 | 133,54 |
| 41 | RETIRO DE VIDRIOS BLINDEX DE DIFERENTES ESPESORES, INC. ACC. | M2 | 1,00 | 215,30 | 215,30 |
|  | **SUBTOTAL RETIROS DE CARPINTERIA** |  |  |  | **2.864,62** |
| **2.1.** | **REPOSICIONES CIVILES Y DE ACABADO** |  |  |  |  |
| 42 | REPOSICION DE RELLENO Y COMPACTADO | M3 | 0,30 | 74,16 | 22,25 |
| 43 | REPOSICION DE CIMIENTOS DE H°C° 40% P.D. 1:3:4 | M3 | 0,30 | 1.221,15 | 366,35 |
| 44 | REPOSICION DE LOSA UNIDIRECCIONAL C/ PLASTOFORMO | M2 | 0,30 | 515,51 | 154,65 |
| 45 | REPOSICION DE LOSA BIDIRECCIONAL C/ PLASTOFORMO | M2 | 0,30 | 723,72 | 217,12 |
| 46 | REPOSICION DE CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL / ONDULADA INC. ACC. Y PINTURA | M2 | 0,30 | 503,71 | 151,11 |
| 47 | REPOSICION DE PLACAS DE CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL / ONDULADA | PZA | 1,00 | 85,04 | 85,04 |
| 48 | REPOSICION DE CUBIERTA DE TEJA COLONIAL | M2 | 0,30 | 330,52 | 99,16 |
| 49 | REPOSICION DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO | M2 | 0,30 | 361,13 | 108,34 |
| 50 | REPOSICION DE CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA | ML | 0,30 | 140,64 | 42,19 |
| 51 | REPOSICION DE LIMAHOYA DE CALAMINA GALVANIZADA | ML | 0,30 | 141,72 | 42,52 |
| 52 | REPOSICION DE CUMBRERA DE TEJA COLONIAL | ML | 0,30 | 102,55 | 30,77 |
| 53 | REPOSICIÓN DE LIMAHOYA DE TEJA COLONIAL | ML | 0,30 | 83,57 | 25,07 |
| 54 | REPOSICION DE PLACAS DE ANCLAJE Y PERNOS (PLANCHA E= 10 MM) | PZA | 1,00 | 2.937,59 | 2.937,59 |
| 55 | REPOSICION DE ESTRUCTURA METALICA PERF. CANAL P/CUBIERTA INCL. CORREAS | M2 | 0,30 | 638,97 | 191,69 |
| 56 | REPOSICIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALTICA REV. ALUM. S/LOSA | M2 | 0,30 | 193,25 | 57,98 |
| 57 | REPOSICIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS DE CALAMINA | M2 | 0,30 | 56,48 | 16,94 |
| 58 | REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO H-25 A H-30 | M3 | 0,30 | 4.853,52 | 1.456,06 |
| 59 | REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA | KG | 0,30 | 21,21 | 6,36 |
| 60 | REPOSICIÓN DE CONTRAPISO DE CEMENTO | M2 | 0,30 | 135,78 | 40,73 |
| 61 | REPOSICION DE EMPEDRADO Y CONTRAPISO E= 7 CM DE H°C° | M2 | 0,30 | 217,46 | 65,24 |
| 62 | REPOSICION DE CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO | M2 | 0,30 | 72,67 | 21,80 |
| 63 | REPOSICIÓN DE MURO DE LADRILLO DE 6H | M2 | 0,30 | 263,49 | 79,05 |
| 64 | REPOSICIÓN MURO DE LADRILLO ADOBITO E= 0,20 M | M2 | 0,30 | 354,72 | 106,42 |
| 65 | REPOSICIÓN DE MURO DOBLE DE LADRILLO ADOBITO E= 0,40 M | M2 | 0,30 | 419,94 | 125,98 |
| 66 | REPOSICIÓN DE REVOQUE INTERIOR DE MURO CON YESO INCLUYE FILOS | M2 | 0,30 | 109,91 | 32,97 |
| 67 | REPOSICIÓN DE REVOQUE DE CEMENTO INCLUYE FILOS | M2 | 0,30 | 120,69 | 36,21 |
| 68 | REPOSICIÓN DE REVOQUE DE YESO BAJO CIELO RASO INCLUYE FILOS | M2 | 0,30 | 113,80 | 34,14 |
| 69 | REPOSICION DE PISO DE CERAMICA | M2 | 303,40 | 274,18 | 83.186,21 |
| 70 | REPOSICIÓN DE PISO DE PORCELANATO | M2 | 0,30 | 309,81 | 92,94 |
| 71 | REPOSICIÓN DE PISO DE GRANITO O MARMOL | M2 | 0,30 | 948,27 | 284,48 |
| 72 | REPOSICION DE PISO DE CEMENTO ENLUCIDO FINO C/COLOR | M2 | 0,30 | 147,64 | 44,29 |
| 73 | REPOSICIÓN DE PISO PREMOLDEADO PARA PARQUEO + GRAMA | M2 | 0,30 | 147,64 | 44,29 |
| 74 | REPOSICIÓN DE PISO DE MADERA | M2 | 0,30 | 286,15 | 85,85 |
| 75 | REPOSICION DE PISO DE VINIL | M2 | 0,30 | 248,50 | 74,55 |
| 76 | REPOSICION DE PISO ALFOMBRA MODULAR DE ALTO TRAFICO | M2 | 0,30 | 220,86 | 66,26 |
| 77 | REPOSICION DE PISO DE CEMENTO CON ACABADO LISO O ESTRIADO | M2 | 0,30 | 217,54 | 65,26 |
| 78 | REPOSICIÓN DE PISO DE CERAMICA CRUDA | M2 | 0,30 | 215,55 | 64,67 |
| 79 | REPOSICION DE ZOCALO DE MADERA | ML | 0,30 | 96,45 | 28,94 |
| 80 | REPOSICION DE ZOCALO DE PORCELANATO | ML | 0,30 | 97,16 | 29,15 |
| 81 | REPOSICION DE ZOCALO DE VINIL | ML | 0,30 | 98,62 | 29,59 |
| 82 | REPOSICION DE ZOCALO CERAMICA NACIONAL | ML | 117,50 | 73,70 | 8.659,75 |
| 83 | REPOSICION DE ZOCALO DE ALFOMBRA | ML | 0,30 | 101,51 | 30,45 |
| 84 | REPOSICION DE ZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO | ML | 0,30 | 88,61 | 26,58 |
| 85 | REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE MUROS CON CERAMICA | M2 | 0,30 | 272,70 | 81,81 |
| 86 | REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE MUROS CON PORCELANATO | M2 | 0,30 | 321,48 | 96,44 |
| 87 | REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE MUROS CON PIEDRA TARIJA | M2 | 0,30 | 272,70 | 81,81 |
| 88 | REPOSICION DE REVESTIMIENTO CERAMICA P/GRADAS INC. PERFIL DE ALUMINIO ANTIDESLIZANTE | M2 | 0,30 | 294,71 | 88,41 |
| 89 | REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO P/GRADAS INC. PERFIL DE ALUMINIO ANTIDESLIZANTE | M2 | 0,30 | 348,18 | 104,45 |
| 90 | REPOSICION DE REVESTIMIENTO CON LAMINAS DE ALUMINIO COMPUESTO | M2 | 0,30 | 452,25 | 135,68 |
| 91 | REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE MADERA CON PERFILES DE ALUMINIO | M2 | 0,30 | 232,83 | 69,85 |
| 92 | REPOSICION DE REVESTIMIENTO ALFOMBRA | M2 | 0,30 | 101,51 | 30,45 |
| 93 | REPOSICION DE REVESTIMIENTO PAPEL TAPIZ | M2 | 0,30 | 202,36 | 60,71 |
| 94 | REPOSICION DE CIELO FALSO FIBRA MINERAL ACUSTICO 0,6 X 0,6 INC. EST. METALICA | M2 | 0,30 | 258,54 | 77,56 |
| 95 | REPOSICION DE CIELO FALSO TEGULADO DE FIBRA MINERAL 0,6 X 0,6 INC. EST. METALICA | M2 | 0,30 | 215,55 | 64,67 |
| 96 | REPOSICION DE CIELO FALSO METALICO MICROPERFORADO INC. EST. MET. | M2 | 0,30 | 1.286,89 | 386,07 |
| 97 | REPOSICION DE CIELO FALSO DE PVC AUTOEXTINGUIBLE AL FUEGO | M2 | 0,30 | 294,09 | 88,23 |
| 98 | REPOSICION DE CIELOS FALSOS CARTON - YESO INC. ACC. Y EST. MET. | M2 | 0,30 | 209,27 | 62,78 |
| 99 | REPOSICION DE PLACAS DE CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL 0,6 X 0,6 | PZA | 1,00 | 30,17 | 30,17 |
| 100 | REPOSICION DE MESON DE H°A° REVESTIDO CON GRANITO PULIDO INC. SOPORTE METALICO | ML | 0,30 | 1.206,19 | 361,86 |
| 101 | REPOSICION DE MESON DE H°A° REVESTIDO CON CERÁMICA INC. SOPORTE METALICO | ML | 0,30 | 397,03 | 119,11 |
| 102 | REPOSICION DE DINTEL DE H°A° 0,15 X 0,20 M | ML | 0,30 | 402,87 | 120,86 |
| 103 | REPOSICION DE BOTAGUAS DE H°A° | ML | 0,30 | 289,04 | 86,71 |
| 104 | REPOSICION DE MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA INC. EST. MET. Y ACC. | M2 | 0,30 | 307,85 | 92,36 |
| 105 | REPOSICION DE MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS HUMEDAS H= 12 CM INC. EST. MET. Y ACC. | M2 | 0,30 | 426,07 | 127,82 |
| 106 | REPOSICION DE MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS ANTIFUEGO H= 12 CM INC. EST. MET. Y ACC. | M2 | 0,30 | 290,63 | 87,19 |
| 107 | REPOSICION DE MUROS O CIELOS CON PLACA CEMENTICIA INC. EST. MET. Y ACC. | M2 | 0,30 | 428,39 | 128,52 |
| 108 | REPOSICION DE TAPAS DE CARTON - YESO INC. EST. MET. | M2 | 0,30 | 235,53 | 70,66 |
| 109 | REPOSICION DE CORDON DE JARDINERAS Y ACERAS DE H°A° H= 10 CM | ML | 0,30 | 183,41 | 55,02 |
| 110 | REPOSICION DE ACERA DE H°C° 1:2:4 DE E= 4 CM INCLUYE EMPEDRADO Y ENLUCIDO | M2 | 0,30 | 236,67 | 71,00 |
| 111 | REPOSICION DE AREA VERDE CON GRAMA ESMERALDA EN TEPE MAS TIERRA NEGRA | M2 | 43,83 | 156,06 | 6.840,11 |
| 112 | REPOSICION DE LOSA DE PAVIMENTO RIGIDO (H= 20 CM) INC. CAPA SUB BASE | M2 | 0,30 | 455,30 | 136,59 |
| 113 | REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE | M2 | 0,30 | 182,91 | 54,87 |
| 114 | REPOSICIÓN DE ALQUITRAN | M2 | 0,30 | 455,30 | 136,59 |
|  | **SUBTOTAL REPOSICIONES CIVILES Y DE ACABADO** |  |  |  | **109.315,35** |
| **2.2.** | **REPOSICIONES DE CARPINTERIA** |  |  |  |  |
| 115 | REPOSICIÓN DE VIDRIO CRUDO LAMINADO DE 6 MM | M2 | 0,30 | 204,35 | 61,31 |
| 116 | REPOSICION DE ESPEJOS BISELADOS | M2 | 0,30 | 270,68 | 81,20 |
| 117 | REPOSICIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO CELOCÍA INC. VIDRIO Y ACC. | M2 | 0,30 | 610,65 | 183,20 |
| 118 | REPOSICIÓN DE VENTANA CORREDIZA O PROYECTANTE DE VIDRIO TEMPLADO INC. ACC. Y QUINC. | M2 | 0,30 | 959,27 | 287,78 |
| 119 | REPOSICIÓN DE PANEL FIJO DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO INC. QUINC. | M2 | 0,30 | 666,58 | 199,97 |
| 120 | REPOSICIÓN DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO (CORREDIZA O BATIENTE) INC. QUINC. | M2 | 0,30 | 1.102,24 | 330,67 |
| 121 | REPOSICIÓN DE PERFILES METALICOS DE ALUMINIO DE 1 X 2" | ML | 0,30 | 139,93 | 41,98 |
| 122 | REPOSICION DE QUIEBRA VISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO ARCO INC. ACC. Y EST. MET. | M2 | 0,30 | 1.715,68 | 514,70 |
| 123 | REPOSICIÓN DE MARQUESINA Y/O CUBIERTA METALICA INC. ACC. PINT. Y VIDRIO E= 10 MM | M2 | 0,30 | 2.286,48 | 685,94 |
| 124 | REPOSICIÓN DE LETRERO CORPORATIVO DE ACERO INOX | M2 | 0,30 | 1.778,60 | 533,58 |
| 125 | REPOSICIÓN DE LETRERO CORPORATIVO RETROILUMINADO DE ACERO INOX | M2 | 0,30 | 2.480,89 | 744,27 |
| 126 | REPOSICIÓN DE LETRAS RETROILUMINADAS DE ACERO INOX | PZA | 1,00 | 433,60 | 433,60 |
| 127 | REPOSICIÓN DE CENEFA ILUMINADA TIPO BANNERS PARA EXTERIORES | M2 | 0,30 | 2.158,19 | 647,46 |
| 128 | REPOSICIÓN DE CENEFA SIMPLE TIPO BANNERS PARA EXTERIORES | M2 | 0,30 | 1.392,86 | 417,86 |
| 129 | REPOSICIÓN DE PANELES DE MELANINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC. | M2 | 2,10 | 264,03 | 554,46 |
| 130 | REPOSICIÓN DE PUERTA DE MELANINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC. | M2 | 1,89 | 440,28 | 832,13 |
| 131 | REPOSICIÓN DE PUERTA PLACA INC. MARCO QUINC. Y BARNIZ | M2 | 1,89 | 930,97 | 1.759,53 |
| 132 | REPOSICIÓN DE PUERTA TABLERO MACIZA INC. MARCO QUINC. Y BARNIZ | M2 | 13,64 | 1.864,98 | 25.438,33 |
| 133 | REPOSICIÓN DE PUERTA METALICA CON PLANCHA INC. ACC. Y QUINC. | M2 | 1,89 | 1.720,34 | 3.251,44 |
| 134 | REPOSICIÓN DE PUERTA DE METALICA CON MALLA OLIMPICA INC/CERRAJERIA Y ACC. | M2 | 2,10 | 803,32 | 1.686,97 |
| 135 | REPOSICIÓN DE PUERTA TIPO REJA METALICA INC. ACC. Y QUINC. | M2 | 2,10 | 1.171,24 | 2.459,60 |
| 136 | REPOSICIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO CON DISEÑO TIPO CELOCIA INC. MARCO Y QUINC. | M2 | 1,89 | 959,97 | 1.814,34 |
| 137 | REPOSICIÓN DE ACCESORIOS Y QUINCALLERIA DE PUERTAS | JGO | 1,00 | 484,50 | 484,50 |
| 138 | REPOSICIÓN DE ACCESORIOS Y QUINCALLERIA DE VENTANAS | JGO | 1,00 | 398,40 | 398,40 |
| 139 | REPOSICIÓN DE BARANDAS DE ACERO INOX. INC. VIDRIO TEMP. | ML | 0,30 | 1.319,85 | 395,96 |
| 140 | REPOSICION DE BARANDAS METALICAS | ML | 0,30 | 774,94 | 232,48 |
| 141 | REPOSICION DE PASAMANOS METALICO TUBO F°G° 2" | ML | 0,30 | 594,27 | 178,28 |
| 142 | REPOSICIÓN DE PASAMANOS DE ACERO INOX INC. ACC. | ML | 0,30 | 766,47 | 229,94 |
| 143 | REPOSICIÓN DE REJA METALICA CON PERFILES TUBULARES | M2 | 34,13 | 663,35 | 22.640,14 |
| 144 | REPOSICIÓN DE PORTON METALICO INC. EST. METALICA Y ACC. | M2 | 2,10 | 581,97 | 1.222,14 |
| 145 | REPOSICIÓN DE PORTON METALICO CON MALLA OLIMPICA Y TUBOS DE F°G° INC. ACC. | M2 | 2,10 | 663,35 | 1.393,04 |
| 146 | REPOSICIÓN DE MOTOR ELECTRICO PARA APERTURA DE PORTONES | PZA | 1,00 | 758,42 | 758,42 |
| 147 | REPOSICIÓN DE TOPES METALICOS PARA PUERTAS CON ENCASTRE | PZA | 1,00 | 200,03 | 200,03 |
| 148 | REPOSICIÓN DE ALAMBRE DE PUAS INC. PERFIL 1/8" Y 1/4" | ML | 0,30 | 167,90 | 50,37 |
| 149 | REPOSICIÓN DE FRENO HIDRÁULICO PARA PUERTAS DE BLINDEX | PZA | 1,00 | 426,99 | 426,99 |
| 150 | REPOSICIÓN DE BRAZO HIDRAULICO PARA CIERRE DE PUERTAS | PZA | 1,00 | 556,14 | 556,14 |
| 151 | REPOSICIÓN DE CENEFA DE MADERA BAJO MESÓN | ML | 0,30 | 322,90 | 96,87 |
| 152 | REPOSICIÓN DE ADHESIVO RAYBANIZADO PARA VIDRIO | M2 | 1,00 | 61,02 | 61,02 |
| 153 | REPOSICION DE ACRILICOS EN PUERTAS DE ALUMINIO | M2 | 1,00 | 122,71 | 122,71 |
| 154 | REPOSICIÓN DE MALLA MILIMÉTRICA PARA LA PROTECCIÓN DE VENTANAS | M2 | 1,20 | 132,71 | 159,25 |
|  | **SUBTOTAL REPOSICIONES DE CARPINTERIA** |  |  |  | **72.567,00** |
| **2.3.** | **REPOSICIONES SANITARIAS** |  |  |  |  |
| 155 | REPOSICIÓN DE INODORO CON FLUXOMETRO INC. ACC. | PZA | 1,00 | 1.357,67 | 1.357,67 |
| 156 | REPOSICIÓN DE INODORO TANQUE BAJO INC. ACC. | PZA | 1,00 | 1.357,67 | 1.357,67 |
| 157 | REPOSICIÓN DE URINARIO INC. ACC. | PZA | 1,00 | 1.782,77 | 1.782,77 |
| 158 | REPOSICIÓN DE LAVAPLATOS DOS DEPOSITOS INC. ACC. | PZA | 1,00 | 1.922,20 | 1.922,20 |
| 159 | REPOSICIÓN DE LAVAPLATOS UN DEPOSITO INC. ACC. | PZA | 1,00 | 1.922,20 | 1.922,20 |
| 160 | REPOSICIÓN DE LAVAMANOS SOBREPUESTO EN MESÓN | PZA | 1,00 | 1.726,10 | 1.726,10 |
| 161 | REPOSICION DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN MESÓN | PZA | 1,00 | 1.726,10 | 1.726,10 |
| 162 | REPOSICIÓN DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS INC. ACC. | PZA | 1,00 | 2.183,01 | 2.183,01 |
| 163 | REPOSICIÓN DE DUCHA ELECTRICA INC. ACC. | PZA | 1,00 | 867,93 | 867,93 |
| 164 | REPOSICIÓN DE DUCHAS A GAS INC. ACC. | PZA | 1,00 | 763,15 | 763,15 |
| 165 | REPOSICIÓN DE DUCHAS HIGIÉNICAS INC. ACC. | PZA | 1,00 | 241,45 | 241,45 |
| 166 | REPOSICIÓN DE LLAVE CUARTO GIRO PARA MANGUERA 1/2´´ INC. ACC. | PZA | 1,00 | 826,00 | 826,00 |
| 167 | REPOSICIÓN DE VALVULA DE PASO PP 15MM INC. ACC. (AGUA FRIA) | PZA | 1,00 | 226,65 | 226,65 |
| 168 | REPOSICIÓN DE VALVULA DE PASO PP 20MM INC. ACC. (AGUA FRIA) | PZA | 1,00 | 257,06 | 257,06 |
| 169 | REPOSICIÓN DE VALVULA DE PASO PP 25MM INC. ACC. (AGUA FRIA) | PZA | 1,00 | 346,84 | 346,84 |
| 170 | REPOSICIÓN DE VALVULA DE PASO PP 40MM INC. ACC. (AGUA FRIA) | PZA | 1,00 | 419,94 | 419,94 |
| 171 | REPOSICIÓN DE VALVULA DE PASO PP 50MM INC. ACC. (AGUA FRIA) | PZA | 1,00 | 554,21 | 554,21 |
| 172 | REPOSICIÓN DE TANQUE DE PLASTICO PARA AGUA 3000-5000 L INC. ACC. | PZA | 1,00 | 7.256,59 | 7.256,59 |
| 173 | REPOSICIÓN DE CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA | PZA | 1,00 | 407,04 | 407,04 |
| 174 | REPOSICIÓN DE CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/TAPA | PZA | 1,00 | 407,04 | 407,04 |
| 175 | REPOSICIÓN DE CAMARA DE REGISTRO SANITARIO ENTERRADO INC. ACC. | PZA | 1,00 | 1.027,77 | 1.027,77 |
| 176 | REPOSICIÓN DE CAMARA DE REGISTRO SANITARIO SUSPENDIDO EN LOSA INC. ACC. | PZA | 1,00 | 618,39 | 618,39 |
| 177 | REPOSICIÓN DE CAMARA DESGRASADORA­­­ PARA LAVAPLATOS | PZA | 1,00 | 902,10 | 902,10 |
| 178 | REPOSICIÓN DE CAMARA DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL | PZA | 1,00 | 2.516,58 | 2.516,58 |
| 179 | REPOSICIÓN DE CANALETA DE PLASTICO INC. ACC. | ML | 0,30 | 146,85 | 44,06 |
| 180 | REPOSICIÓN DE REJILLA FLEXIBLE PROTECTORA P/ BAJANTE | PZA | 1,00 | 36,10 | 36,10 |
| 181 | REPOSICIÓN DE REJILLA RECOLECTORA PLUVIAL DE PISO METALICA | ML | 0,30 | 949,00 | 284,70 |
| 182 | REPOSICIÓN DE CANALES DE H°S° P/REJILLA RECOLECTORA METALICA (NO INC. REJILLA) | M3 | 0,30 | 919,75 | 275,93 |
| 183 | REPOSICIÓN DE CHICOTILLOS | PZA | 1,00 | 65,34 | 65,34 |
| 184 | REPOSICIÓN DE SIFONES | PZA | 1,00 | 72,76 | 72,76 |
| 185 | REPOSICIÓN DE ACCESORIOS EN CODO DE 90° DE PVC 2" | PZA | 1,00 | 53,04 | 53,04 |
| 186 | REPOSICIÓN DE ACCESORIOS EN CODO DE 90° DE PVC 4" | PZA | 1,00 | 124,94 | 124,94 |
| 187 | REPOSICIÓN DE ACCESORIOS EN TEE DE PVC 2" | PZA | 1,00 | 56,92 | 56,92 |
| 188 | REPOSICIÓN DE ACCESORIOS EN TEE DE PVC 4" | PZA | 1,00 | 142,16 | 142,16 |
| 189 | REPOSICIÓN DE ACCESORIOS EN NIPLES DE PVC 2" | PZA | 1,00 | 56,92 | 56,92 |
| 190 | REPOSICIÓN DE ACCESORIOS EN NIPLES DE PVC 4" | PZA | 1,00 | 124,94 | 124,94 |
| 191 | REPOSICIÓN DE UNION UNIVERSAL DE PVC 2" INC. ACC. | PZA | 1,00 | 81,89 | 81,89 |
| 192 | REPOSICIÓN DE UNION UNIVERSAL DE PVC 4" INC. ACC. | PZA | 1,00 | 215,34 | 215,34 |
| 193 | REPOSICIÓN DE GRIFERIA DE UNA LLAVE PARA LAVAMANOS | PZA | 1,00 | 185,39 | 185,39 |
| 194 | REPOSICIÓN DE GRIFERIA DE LAVAPLATOS DE UNA LLAVE | PZA | 1,00 | 168,17 | 168,17 |
| 195 | REPOSICIÓN DE GRIFERIA PARA DUCHA ELECTRICA | PZA | 1,00 | 194,00 | 194,00 |
| 196 | REPOSICIÓN DE GRIFERIA SIMPLE EN URINARIOS | PZA | 1,00 | 648,45 | 648,45 |
| 197 | REPOSICIÓN DE VALVULA AUTOMATICA PARA URINARIO | PZA | 1,00 | 106,87 | 106,87 |
| 198 | REPOSICIÓN DE BATERÍAS DE BAÑO EN INODOROS | PZA | 1,00 | 106,87 | 106,87 |
| 199 | REPOSICIÓN DE TAPA DE INODORO | PZA | 1,00 | 41,37 | 41,37 |
| 200 | REPOSICIÓN DE CANALETAS DE ACERO GALVANIZADO CORTE 50- 70 | ML | 0,30 | 124,94 | 37,48 |
| 201 | REPOSICIÓN DE TUBERÍA ENTERRADA PARA EXT. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO | ML | 0,30 | 120,38 | 36,11 |
| 202 | REPOSICIÓN DE TUBERÍA ENTERRADA PARA INT. | ML | 0,30 | 145,85 | 43,76 |
| 203 | REPOSICIÓN DE TUBERÍA SUSPENDIDA O SOBREPUESTA INC. ACC. | ML | 0,30 | 104,48 | 31,34 |
| 204 | REPOSICIÓN DE TUBERÍA EMPOTRADA INC. ACC. | ML | 0,30 | 104,48 | 31,34 |
| 205 | REPOSICION DE EMPAQUETADURA PARA GRIFERIAS | PZA | 1,00 | 32,76 | 32,76 |
|  | **SUBTOTAL REPOSICIONES SANITARIAS** |  |  |  | **34.915,41** |
| **2.4.** | **REPOSICIONES ELECTRICAS** |  |  |  |  |
| 206 | REPOSICIÓN DE VARILLA DE CU DE PUESTA A TIERRA | PZA | 1,00 | 83,57 | 83,57 |
| 207 | REPOSICION DE DUCTO PVC 5/8" | ML | 10,30 | 90,40 | 931,12 |
| 208 | REPOSICION DE DUCTO PVC 3/4" | ML | 50,30 | 90,41 | 4.547,62 |
| 209 | REPOSICION DE DUCTO PVC 1" | ML | 10,30 | 117,22 | 1.207,37 |
| 210 | REPOSICION DE TUBO DE PVC 3/4" CORRUGADO | ML | 0,30 | 66,06 | 19,82 |
| 211 | REPOSICION DE CAJA METALICA RECTANGULAR 2 X 4" | PZA | 34,00 | 79,30 | 2.696,20 |
| 212 | REPOSICION DE CAJA METALICA OCTOGONAL | PZA | 1,00 | 88,43 | 88,43 |
| 213 | REPOSICION DE CAJA METALICA CUADRADA 10 X 10 C/TAPA | PZA | 1,00 | 86,18 | 86,18 |
| 214 | REPOSICION DE CAJA METALICA CUADRADA 20 X 20 C/TAPA | PZA | 1,00 | 222,48 | 222,48 |
| 215 | REPOSICION DE ALAMBRE AISLADO N° 14 AWG TW CU | ML | 20,30 | 23,28 | 472,58 |
| 216 | REPOSICION DE ALAMBRE AISLADO N° 12 AWG TW CU | ML | 20,30 | 25,54 | 518,46 |
| 217 | REPOSICION DE ALAMBRE ASILADO N° 10 AWG TW CU | ML | 20,30 | 27,98 | 567,99 |
| 218 | REPOSICION DE CABLE N° 8 AWG TW CU | ML | 10,30 | 68,53 | 705,86 |
| 219 | REPOSICION DE CABLE N° 6 AWG TW CU | ML | 0,30 | 53,84 | 16,15 |
| 220 | REPOSICION DE CABLE N° 4 AWG TW CU | ML | 0,30 | 136,09 | 40,83 |
| 221 | REPOSICION DE CABLE N° 2 AWG TW CU | ML | 0,30 | 101,20 | 30,36 |
| 222 | REPOSICION DE SPOT FLUORESCENTE 2 X 26 W | PZA | 1,00 | 361,86 | 361,86 |
| 223 | REPOSICION DE REFLECTORES LED 160 W | PZA | 1,00 | 206,88 | 206,88 |
| 224 | REPOSICION DE LUMINARIA TIPO APLIQUE 60 W | PZA | 1,00 | 899,18 | 899,18 |
| 225 | REPOSICIÓN DE TUBO LED OPACO O TRANSPARENTE 0,60 CM. 20 W. | PZA | 1,00 | 243,07 | 243,07 |
| 226 | REPOSICIÓN DE TUBO FLUORESCENTE DE 60 CM | PZA | 1,00 | 207,14 | 207,14 |
| 227 | REPOSICIÓN DE TUBO FLUORESCENTE DE 120 CM | PZA | 1,00 | 241,58 | 241,58 |
| 228 | REPOSICIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE 4 X 20 W | PZA | 1,00 | 372,22 | 372,22 |
| 229 | REPOSICIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 80 W | PZA | 1,00 | 629,03 | 629,03 |
| 230 | REPOSICIÓN DE LUMINARIA INC. 75/100W TIPO TORTUGA | PZA | 1,00 | 450,85 | 450,85 |
| 231 | REPOSICIÓN DE LUMINARIA LED TIPO SPOT 7W EMPOTRABLE | PZA | 1,00 | 328,19 | 328,19 |
| 232 | REPOSICIÓN DE FOCO LED 9W ROSCAS E27 | PZA | 1,00 | 238,25 | 238,25 |
| 233 | REPOSICION DE INTERRUPTOR SIMPLE DE EMPOTRAR | PZA | 1,00 | 151,80 | 151,80 |
| 234 | REPOSICION DE PLACA MULTIENCHUFE DE 5 SHUCKOS | PZA | 1,00 | 208,81 | 208,81 |
| 235 | REPOSICION DE INTERRUPTOR DOBLE DE EMPOTRAR | PZA | 1,00 | 120,72 | 120,72 |
| 236 | REPOSICION DE CONMUTADOR SIMPLE | PZA | 1,00 | 74,79 | 74,79 |
| 237 | REPOSICION DE CONMUTADOR DOBLE | PZA | 1,00 | 126,45 | 126,45 |
| 238 | REPOSICION DE TOMACORRIENTES DOBLE DE EMPOTRAR | PZA | 1,00 | 98,97 | 98,97 |
| 239 | REPOSICION DE TOMACORRIENTES DE PISO | PZA | 1,00 | 185,84 | 185,84 |
| 240 | REPOSICION DE ESCALERILLA METALICA DE 80 CM | ML | 0,30 | 833,16 | 249,95 |
| 241 | REPOSICION DE ESCALERILLA METALICA DE 60 CM | ML | 0,30 | 713,53 | 214,06 |
| 242 | REPOSICION DE ESCALERILLA METALICA DE 40 CM | ML | 0,30 | 644,65 | 193,40 |
| 243 | REPOSICIÓN DE RELE TERMICO MONOFASICO DE 6 A 16 AMPERIOS | PZA | 2,00 | 78,48 | 156,96 |
| 244 | REPOSICIÓN DE RELE TERMICO MONOFASICO DE 20 A 32 AMPERIOS | PZA | 2,00 | 92,17 | 184,34 |
| 245 | REPOSICIÓN DE RELE TERMICO MONOFASICO DE 40 A 63 AMPERIOS | PZA | 2,00 | 130,40 | 260,80 |
| 246 | REPOSICIÓN DE RELE TERMICO BIFASICO DE 6 A 16 AMPERIOS | PZA | 1,00 | 141,08 | 141,08 |
| 247 | REPOSICIÓN DE RELE TERMICO BIFASICO DE 20 A 32 AMPERIOS | PZA | 1,00 | 150,55 | 150,55 |
| 248 | REPOSICIÓN DE RELE TERMICO BIFASICO DE 40 A 63 AMPERIOS | PZA | 1,00 | 150,55 | 150,55 |
| 249 | REPOSICIÓN DE RELE TERMICO TRIFASICO DE 20 A 32 AMPERIOS | PZA | 1,00 | 238,89 | 238,89 |
| 250 | REPOSICIÓN DE RELE TERMICO TRIFASICO DE 40 A 63 AMPERIOS | PZA | 1,00 | 238,89 | 238,89 |
| 251 | REPOSICIÓN DE BREAKER TRIFASICO DE 50 AMPERIOS | PZA | 1,00 | 627,63 | 627,63 |
| 252 | REPOSICIÓN DE BREAKER TRIFASICO DE 63 AMPERIOS | PZA | 1,00 | 627,63 | 627,63 |
| 253 | REPOSICIÓN DE BREAKER TRIFASICO DE 80 AMPERIOS | PZA | 1,00 | 679,64 | 679,64 |
| 254 | REPOSICIÓN DE BREAKER TRIFASICO DE 100 AMPERIOS | PZA | 1,00 | 679,64 | 679,64 |
| 255 | REPOSICIÓN DE TEMPORIZADOR | PZA | 1,00 | 680,35 | 680,35 |
| 256 | REPOSICIÓN DE FOTOCÉLULA PARA ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUMINARIA | PZA | 1,00 | 102,27 | 102,27 |
|  | **SUBTOTAL REPOSICIONES ELECTRICAS** |  |  |  | **22.957,28** |
| **3.1.** | **CAMBIOS CIVILES Y DE ACABADO** |  |  |  |  |
| 257 | CAMBIO A LOSA UNIDIRECCIONAL O BIDIRECCIONAL | M2 | 0,30 | 723,72 | 217,12 |
| 258 | CAMBIO A CUBIERTA MECANICAMENTE SELLADA PREPINTADA | M2 | 0,30 | 323,33 | 97,00 |
| 259 | CAMBIO A CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA ZINCALUM | M2 | 151,42 | 310,14 | 46.961,40 |
| 260 | CAMBIO A CUBIERTA DE PLACA DE FIBROCEMENTO | M2 | 0,30 | 361,13 | 108,34 |
| 261 | CAMBIO A CUBIERTA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSLÚCIDO | M2 | 40,72 | 326,84 | 13.308,92 |
| 262 | CAMBIO A CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA | ML | 0,30 | 140,64 | 42,19 |
| 263 | CAMBIO A LIMAHOYA DE CALAMINA GALVANIZADA | ML | 0,30 | 141,72 | 42,52 |
| 264 | CAMBIO A ESTRUCTURA METÁLICA | KG | 0,30 | 21,21 | 6,36 |
| 265 | CAMBIO A ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO | M2 | 0,30 | 321,28 | 96,38 |
| 266 | CAMBIO A ESTRUCTURA DE H°A° | M3 | 0,30 | 4.909,56 | 1.472,87 |
| 267 | CAMBIO A ESTRUCTURA DE MADERA TAJIBO | ML | 0,30 | 341,02 | 102,31 |
| 268 | CAMBIO A MURO DE LADRILLO ADOBITO | M2 | 0,30 | 419,94 | 125,98 |
| 269 | CAMBIO A MURO DOBLE DE LADRILLO ADOBITO | M2 | 0,30 | 419,94 | 125,98 |
| 270 | CAMBIO A MURO DE LADRILLO DE 6H | M2 | 0,30 | 263,49 | 79,05 |
| 271 | CAMBIO A MURO AUTO PORTANTE DE UNA SOLA PIEZA Y EN PANELES | M2 | 0,30 | 290,64 | 87,19 |
| 272 | CAMBIO A PLACA CEMENTICIA PARA EXTERIORES E= 10 MM | M2 | 0,30 | 428,39 | 128,52 |
| 273 | CAMBIO A PISO CERÁMICO | M2 | 31,60 | 274,18 | 8.664,09 |
| 274 | CAMBIO A PISO DE PORCELANATO | M2 | 0,30 | 309,81 | 92,94 |
| 275 | CAMBIO A PISO DE ALFOMBRA | M2 | 0,30 | 220,86 | 66,26 |
| 276 | CAMBIO A PISO DE CEMENTO LISO O ESTRIADO | M2 | 0,30 | 147,64 | 44,29 |
| 277 | CAMBIO A PISO DE GRANITO O MARMOL | M2 | 0,30 | 948,27 | 284,48 |
| 278 | CAMBIO A PISO DE LADRILLO PAVIC | M2 | 27,75 | 215,55 | 5.981,51 |
| 279 | CAMBIO A PISO PREMOLDEADO PARA PARQUEO + GRAMA | M2 | 0,30 | 147,64 | 44,29 |
| 280 | CAMBIO A ZOCALO CERÁMICO | ML | 0,30 | 73,70 | 22,11 |
| 281 | CAMBIO A ZOCALO DE PORCELANATO | ML | 0,30 | 97,16 | 29,15 |
| 282 | CAMBIO A ZOCALO DE MADERA | ML | 0,30 | 96,45 | 28,94 |
| 283 | CAMBIO A ZOCALO DE CEMENTO | ML | 0,30 | 88,61 | 26,58 |
| 284 | CAMBIO A REVESTIMIENTO DE CERÁMICA | M2 | 0,30 | 272,70 | 81,81 |
| 285 | CAMBIO A REVESTIMIENTO DE PORCELANATO | M2 | 0,30 | 321,48 | 96,44 |
| 286 | CAMBIO A REVESTIMIENTO DE PIEDRA TARIJA | M2 | 0,30 | 283,92 | 85,18 |
| 287 | CAMBIO A REVESTIMIENTO CON TABLEROS AGLOMERADOS | M2 | 0,30 | 232,83 | 69,85 |
| 288 | CAMBIO A REVESTIMIENTO PAPEL TAPIZ | M2 | 0,30 | 202,36 | 60,71 |
| 289 | CAMBIO A REVESTIMIENTO CON LAMINAS DE ALUMINIO COMPUESTO | M2 | 0,30 | 452,25 | 135,68 |
| 290 | CAMBIO A CIELO FALSO DE CARTON DE YESO | M2 | 0,30 | 209,27 | 62,78 |
| 291 | CAMBIO A CIELO FALSO FIBRA MINERAL ACUSTICO (INC. EST. MET.) | M2 | 0,30 | 258,54 | 77,56 |
| 292 | CAMBIO A CIELO FALSO TERMO ACUSTICO DE PVC + ALUMINIO (INC. EST. MET.) | M2 | 0,30 | 297,78 | 89,33 |
| 293 | CAMBIO A CIELO FALSO DE PVC AUTOEXTINGUIBLE AL FUEGO (INC. EST. MET.) | M2 | 0,30 | 294,09 | 88,23 |
| 294 | CAMBIO A CIELO FALSO DE PLACA VERDE | M2 | 0,30 | 426,07 | 127,82 |
| 295 | CAMBIO A MESONES DE GRANITO, EMPOTRADOS CON SOPORTE DE TUBO METÁLICO ANCHO 60 - 90CM | ML | 0,30 | 1.206,19 | 361,86 |
| 296 | CAMBIO A MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA INC. EST. MET. Y ACC. | M2 | 0,30 | 307,85 | 92,36 |
| 297 | CAMBIO A MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS HUMEDAS H= 12 CM INC. EST. ME. Y ACC | M2 | 0,30 | 426,07 | 127,82 |
| 298 | CAMBIO A MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS ANTIFUEGO H= 12 CM INC. EST. MET. Y ACC. | M2 | 0,30 | 290,63 | 87,19 |
| 299 | CAMBIO A PAVIMENTO RIGIDO | M2 | 0,30 | 455,30 | 136,59 |
| 300 | CAMBIO A ACERA DE H°C° 1:2:4 DE E= 4 CM INCLUYE EMPEDRADO Y ENLUCIDO | M2 | 0,30 | 455,30 | 136,59 |
| 301 | CAMBIO A AREA VERDE CON GRAMA ESMERALDA EN TEPE MAS TIERRA NEGRA | M2 | 0,30 | 156,06 | 46,82 |
| 302 | CAMBIO A PISO DE RIPIO Y/O CASCAJO DE CERÁMICA CRUDA | M3 | 0,30 | 918,63 | 275,59 |
|  | **SUBTOTAL CAMBIOS CIVILES Y DE ACABADO** |  |  |  | **80.526,98** |
| **3.2.** | **CAMBIOS CON IMPERMEABILIZACIONES** |  |  |  |  |
| 303 | CAMBIO A IMPERMEABILIZACIÓN EN CUBIERTAS DE CALAMINA Y REVESTIMIENTO DE ALUMINIO | M2 | 0,30 | 388,71 | 116,61 |
| 304 | CAMBIO A IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSAS ACCESIBLES Y NO ACCESIBLES | M2 | 0,30 | 543,91 | 163,17 |
| 305 | CAMBIO A IMPERMEABILIZACIÓN EN PAREDES CON REVOQUES DE CEMENTO | M2 | 0,30 | 569,48 | 170,84 |
| 306 | CAMBIO A IMPERMEABILIZACIÓN EN PISOS EXTERIORES | M2 | 0,30 | 397,65 | 119,30 |
| 307 | CAMBIO A IMPERMEABILIZACIÓN EN TANQUES DE AGUA POTABLE | M2 | 0,30 | 351,28 | 105,38 |
| 308 | CAMBIO A IMPERMEABILIZACIÓN EN TANQUES DE AGUA NO POTABLE | M2 | 0,30 | 156,74 | 47,02 |
|  | **SUBTOTAL CAMBIOS CON IMPERMEABILIZACIONES** |  |  |  | **722,32** |
| **3.3.** | **CAMBIOS EN CARPINTERIA** |  |  |  |  |
| 309 | CAMBIO A ESPEJOS BISELADOS | M2 | 0,30 | 270,68 | 81,20 |
| 310 | CAMBIO A VENTANAS DE CARPINTERIA DE ALUMINIO PROYECTANTES O CORREDIZAS CON VIDRIO TEMPLADO E= 8 MM INC. ACC. Y QUINC. | M2 | 32,60 | 860,32 | 28.046,43 |
| 311 | CAMBIO A VENTANAS TIPO CELOCÍA DE CARPINTERIA DE ALUMINIO INC. VIDRIO Y ACC. | M2 | 0,30 | 610,65 | 183,20 |
| 312 | CAMBIO A PANEL FIJO DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E= 10 MM INC. QUINC. | M2 | 0,30 | 666,58 | 199,97 |
| 313 | CAMBIO A PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO E= 10 MM (CORREDIZA O BATIENTE) INC. QUINC. | M2 | 16,47 | 1.102,24 | 18.153,89 |
| 314 | CAMBIO A QUIEBRA VISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO ARCO INC. ACC. Y EST. MET. | M2 | 0,30 | 1.715,68 | 514,70 |
| 315 | CAMBIO A QUIEBRAVISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO RECTANGULO INC. ACC. Y EST. MET. | M2 | 0,30 | 1.162,41 | 348,72 |
| 316 | CAMBIO A LETRERO CORPORATIVO DE ACERO INOX | M2 | 0,30 | 1.778,60 | 533,58 |
| 317 | CAMBIO A LETRERO CORPORATIVO RETROILUMINADO DE ACERO INOX | M2 | 0,30 | 2.480,89 | 744,27 |
| 318 | CAMBIO A LETRAS RETROILUMINADAS DE ACERO INOX | PZA | 1,00 | 433,60 | 433,60 |
| 319 | CAMBIO A CENEFA ILUMINADA TIPO BANNERS PARA EXTERIORES | M2 | 0,30 | 2.158,19 | 647,46 |
| 320 | CAMBIO A CENEFA SIMPLE TIPO BANNERS PARA EXTERIORES | M2 | 0,30 | 1.392,86 | 417,86 |
| 321 | CAMBIO A PANEL PLEGABLE ACUSTICO DE PVC | M2 | 0,30 | 264,03 | 79,21 |
| 322 | CAMBIO A PANELES DE MELANINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC. | M2 | 1,47 | 264,03 | 388,12 |
| 323 | CAMBIO A PUERTA DE MELANINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC. | M2 | 1,47 | 440,28 | 647,21 |
| 324 | CAMBIO A PUERTA PLACA INC. MARCO QUINC. Y BARNIZ | M2 | 8,40 | 930,97 | 7.820,15 |
| 325 | CAMBIO A PUERTA TABLERO MACIZA INC. MARCO QUINC. Y BARNIZ | M2 | 1,47 | 1.864,98 | 2.741,52 |
| 326 | CAMBIO A PUERTA METALICA CON PLANCHA DE 1/8" INC. ACC. Y QUINC. | M2 | 1,47 | 1.720,34 | 2.528,90 |
| 327 | CAMBIO A PUERTA DE METALICA CON MALLA OLIMPICA INC/CERRAJERIA Y ACC. | M2 | 1,68 | 803,32 | 1.349,58 |
| 328 | CAMBIO A PUERTA TIPO REJA METALICA INC. ACC. Y QUINC. | M2 | 1,68 | 1.171,24 | 1.967,68 |
| 329 | CAMBIO A PUERTA DE ALUMINIO CON DISEÑO TIPO CELOCIA INC. MARCO Y QUINCALLERIA | M2 | 1,68 | 959,97 | 1.612,75 |
| 330 | CAMBIO A BARANDAS DE ACERO INOX. INC. VIDRIO TEMP. 8 MM H= 1 M | ML | 0,30 | 1.319,85 | 395,96 |
| 331 | CAMBIO A PASAMANOS METALICOS TUBO F°G° 2" | ML | 0,30 | 594,27 | 178,28 |
| 332 | CAMBIO A PASAMANOS DE ACERO INOX INC. ACC. | ML | 0,30 | 766,47 | 229,94 |
| 333 | CAMBIO A REJA METALICA CON PERFILES Y TUBOS DE ACERO | M2 | 1,89 | 663,35 | 1.253,73 |
| 334 | CAMBIO A PORTON METALICO INC. EST. METALICA, MOTOR ELECT. Y ACC. | M2 | 1,89 | 4.026,00 | 7.609,14 |
| 335 | CAMBIO A PORTON METALICO CON MALLA OLIMPICA Y TUBOS DE F°G° INC. ACC. | M2 | 1,89 | 1.130,34 | 2.136,34 |
| 336 | CAMBIO A REJA METAL CON MALLA OLIMPICA Y POSTE F°G° INC/CERRAJERIA | M2 | 1,89 | 663,35 | 1.253,73 |
| 337 | CAMBIO A CENEFA DE MADERA BAJO MESÓN | ML | 0,30 | 322,90 | 96,87 |
|  | **SUBTOTAL CAMBIOS EN CARPINTERIA** |  |  |  | **82.593,99** |
| **3.4.** | **CAMBIOS SANITARIOS** |  |  |  |  |
| 338 | CAMBIO A INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC. | PZA | 1,00 | 1.357,67 | 1.357,67 |
| 339 | CAMBIO A URINARIO C/GRIFERIA A PRESION INC. ACC. | PZA | 1,00 | 1.782,77 | 1.782,77 |
| 340 | CAMBIO A LAVAPLATOS UN DEPOSITO C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC. | PZA | 1,00 | 1.922,20 | 1.922,20 |
| 341 | CAMBIO A LAVAMANOS SOBREPUESTO C/GRIFERIA TEMPORIZADA INC. ACC. | PZA | 1,00 | 1.726,10 | 1.726,10 |
| 342 | CAMBIO A DUCHA ELECTRICA INC. ACC. | PZA | 1,00 | 382,48 | 382,48 |
| 343 | CAMBIO A GRIFERIA DE UNA LLAVE PARA LAVAMANOS INC. ACC. | PZA | 1,00 | 185,39 | 185,39 |
| 344 | CAMBIO A GRIFERIA DE UNA LLAVE PARA LAVAPLATOS INC. ACCESORIOS | PZA | 1,00 | 168,17 | 168,17 |
| 345 | CAMBIO A GRIFERIA PARA DUCHA A GAS INC. ACC. | PZA | 1,00 | 194,00 | 194,00 |
| 346 | CAMBIO A GRIFERIA AUTOMATICA PARA URINARIO INC. ACC. | PZA | 1,00 | 648,45 | 648,45 |
| 347 | CAMBIO A CANALETAS DE ACERO GALVANIZADO CORTE 50- 70 | ML | 0,30 | 124,94 | 37,48 |
| 348 | CAMBIO A TUBERIA POLIETILENO A.D. PERFORADA DE 8" PARA DRENAJE | ML | 0,30 | 450,81 | 135,24 |
| 349 | CAMBIO A TUBERÍA ENTERRADA DE POLIPROPILENO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO | ML | 0,30 | 120,38 | 36,11 |
| 350 | CAMBIO A TUBERÍA DE POLIPROPILENO SUSPENDIDA O SOBREPUESTA DN = 15 MM - 50 MM | ML | 0,30 | 145,85 | 43,76 |
| 351 | CAMBIO A TUBERÍA DE POLIPROPILENO SUSPENDIDA O SOBREPUESTA DN = 50 MM -150 MM | ML | 0,30 | 104,48 | 31,34 |
| 352 | CAMBIO A TUBERÍA DE POLIPROPILENO EMPOTRADA INC. ACC. | ML | 0,30 | 104,48 | 31,34 |
|  | **SUBTOTAL CAMBIOS SANITARIOS** |  |  |  | **8.682,50** |
| **3.5.** | **CAMBIOS ELECTRICOS** |  |  |  |  |
| 353 | CAMBIO A PANEL LED DE 40 W 600X600X14 MM | PZA | 1,00 | 1.954,73 | 1.954,73 |
| 354 | CAMBIO A LUMINARIA LED DOWLIGHT LED DE 11W Ø DE 100 MM | PZA | 1,00 | 329,17 | 329,17 |
| 355 | CAMBIO A LUMINARIA LED DOWLIGHT LED DE 18W Ø DE 200 MM | PZA | 1,00 | 630,52 | 630,52 |
| 356 | CAMBIO A TUBO LED OPACO O TRANSPARENTE 0,60 CM. 20 W. | PZA | 1,00 | 243,07 | 243,07 |
| 357 | CAMBIO A FOCO LED DE 9W ROSCAS E27 | PZA | 1,00 | 238,25 | 238,25 |
| 358 | CAMBIO A FOCO LED TIPO TUBO DE 11W | PZA | 1,00 | 134,93 | 134,93 |
| 359 | CAMBIO A LUMINARIA INC 75/100W TIPO TORTUGA CON FOCO LED DE 9W | PZA | 1,00 | 450,85 | 450,85 |
| 360 | CAMBIO A REFLECTOR LED DE 75W | PZA | 1,00 | 1.182,70 | 1.182,70 |
| 361 | CAMBIO A LUMINARIA LED TIPO SPOT 7W EMPOTRABLE | PZA | 1,00 | 328,19 | 328,19 |
|  | **SUBTOTAL CAMBIOS ELECTRICOS** |  |  |  | **5.492,41** |
| **4.** | **REPARACIONES** |  |  |  |  |
| 362 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TIRAFONDOS EN CUBIERTA DE CALAMINA | M2 | 0,30 | 129,45 | 38,84 |
| 363 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANALETAS (REFUERZO DE SOLDADURA, LIMPIEZA Y PINTURA) | ML | 0,30 | 64,73 | 19,42 |
| 364 | REPARACIÓN DE FISURAS O GRIETAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON | ML | 0,30 | 340,62 | 102,19 |
| 365 | REPARACION DE ESTRUCTURA DE CIELO FALSO | M2 | 0,30 | 64,73 | 19,42 |
| 366 | REPARACION DE CIELO RASO | M2 | 0,30 | 97,09 | 29,13 |
| 367 | REPARACION Y REFACCION DE ACTIVIDADES CIVILES | HRS | 0,30 | 129,45 | 38,84 |
| 368 | REPARACION Y REFACCION DE ACABADO FINO | HRS | 0,30 | 107,65 | 32,30 |
| 369 | REPARACION DE FISURAS EN PAVIMENTO RIGIDO | M2 | 0,23 | 905,57 | 208,28 |
| 370 | REPARACION DE FISURAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE | M2 | 0,23 | 651,44 | 149,83 |
| 371 | REPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON FIBRA DE CARBONO | ML | 0,30 | 379,45 | 113,84 |
| 372 | REPARACION Y REFACCION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | HRS | 0,30 | 129,45 | 38,84 |
| 373 | REPARACIÓN Y REFACCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | HRS | 0,30 | 155,35 | 46,61 |
| 374 | REPARACION Y REFACCION DE CARPINTERIAS | HRS | 0,30 | 105,49 | 31,65 |
|  | **SUBTOTAL REPARACIONES** |  |  |  | **869,19** |
| **5.1.** | **CONSERVACIONES CIVILES E IMPERMEABILIZACIONES** |  |  |  |  |
| 375 | CONSERVACIÓN EN CUBIERTAS DE CALAMINA Y REVESTIMIENTO DE ALUMINIO CON IMPERMEABILIZACIÓN | M2 | 0,30 | 388,71 | 116,61 |
| 376 | CONSERVACIÓN EN LOSAS CON IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA MORTERO Y MALLA | M2 | 0,30 | 543,91 | 163,17 |
| 377 | CONSERVACIÓN EN REVOQUES DE CEMENTO CON IMPERMEABILIZACIÓN DE MORTERO | M2 | 0,30 | 569,48 | 170,84 |
| 378 | CONSERVACIÓN DE PISOS EXTERIORES CON IMPERMEABILIZACIÓN DE MORTERO, MALLA, ADHESIVO, LECHADA Y SELLADOR | M2 | 0,30 | 397,65 | 119,30 |
| 379 | CONSERVACIÓN DE PISOS CON JUNTAS DE DILATACIÓN Y POLÍMERO FLEXIBLE | M2 | 0,30 | 135,78 | 40,73 |
| 380 | CONSERVACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE CON IMPERMEABILIZACIÓN CON MORTERO Y MALLA | M2 | 0,30 | 351,28 | 105,38 |
| 381 | CONSERVACIÓN DE TANQUES DE AGUA NO POTABLE CON IMPERMEABILIZACIÓN CON REVESTIMIENTO | M2 | 0,30 | 156,74 | 47,02 |
| 382 | CONSERVACION DE LOSA CON IMPERMEABILIZACION DE LAMINA ASFALTICA | M2 | 0,30 | 193,25 | 57,98 |
| 383 | CONSERVACION DE LOSA CON IMPERMEABILIZACION DE MORTERO POLIMÉRICO SEMIFLEXIBLE TERMOPLÁSTICO | M2 | 0,30 | 185,33 | 55,60 |
| 384 | CONSERVACION CON MANTA ELASTOMETRICA PARA SELLADO DE UNIONES | M2 | 0,30 | 185,33 | 55,60 |
| 385 | CONSERVACION DE CUBIERTA CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO DILUIBLE EN AGUA Y MEMBRANA SINTÉTICA DE VELO DE POLIÉSTER | M2 | 0,30 | 133,67 | 40,10 |
| 386 | CONSERVACION DE CUBIERTA CON MEMBRANA HIDRÓFUGA | M2 | 0,30 | 56,48 | 16,94 |
| 387 | CONSERVACION DE TUBERIAS DE CLIMATIZACION CON MEMBRANA TERMICA CON FOIL DE ALUMINIO | ML | 0,30 | 76,66 | 23,00 |
| 388 | CONSERVACION CON PINTURA REFLECTIVA PARA TRAFICO Y DEMARCACION | M2 | 0,30 | 46,22 | 13,87 |
| 389 | CONSERVACION CON PINTURA EPOXICA | M2 | 0,30 | 43,43 | 13,03 |
| 390 | CONSERVACION CON PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS | M2 | 0,30 | 88,17 | 26,45 |
| 391 | CONSERVACION CON PINTURA ANTICORROSIVA PARA CANALETAS Y BAJANTES PLUVIALES | ML | 0,30 | 44,08 | 13,22 |
| 392 | CONSERVACION CON PINTURA LATEX LAVABLE PARA MUROS INTERIORES | M2 | 373,26 | 49,07 | 18.315,87 |
| 393 | CONSERVACION CON PINTURA LATEX LAVABLE PARA MUROS EXTERIORES | M2 | 202,72 | 69,48 | 14.084,99 |
| 394 | CONSERVACION CON PINTURA HIDROREPELENTE PARA MUROS EXTERIORES | M2 | 0,30 | 86,10 | 25,83 |
| 395 | CONSERVACION CON PINTURA LATEX PARA CIELO FALSO | M2 | 0,30 | 56,83 | 17,05 |
| 396 | CONSERVACION CON PINTURA LATEX SOBRE MOLDURAS | ML | 0,30 | 71,74 | 21,52 |
| 397 | CONSERVACION CON BARNIZ SELLADOR A BASE DE RESINA ACRÍLICA TRANSPARENTE | M2 | 0,30 | 100,01 | 30,00 |
| 398 | CONSERVACION CON BARNIZ PARA CARPINTERIA DE MADERA | M2 | 0,30 | 82,79 | 24,84 |
| 399 | CONSERVACION DE AREAS EXTERNAS Y LINDEROS CON REJAS METALICAS INC. ACC. | M2 | 1,89 | 663,35 | 1.253,73 |
| 400 | CONSERVACION DE AREAS EXTERNAS Y LINDEROS CON PUERTAS DE REJA METALICAS INC. ACC. | M2 | 1,89 | 1.130,34 | 2.136,34 |
| 401 | CONSERVACION DE AREAS EXTERNAS Y LINDEROS CON MALLA OLIMPICA Y TUBOS METALICOS | M2 | 1,89 | 663,35 | 1.253,73 |
| 402 | CONSERVACION DE AREAS EXTERNAS Y LINDEROS CON PUERTAS DE MALLA OLIMPICA Y TUBOS METALICOS | M2 | 1,89 | 1.130,34 | 2.136,34 |
| 403 | CONSERVACION DE CUBIERTAS Y LOSAS CON CUBIERTA DE CALAMINA INC. ESTRUCTURA METALICA | M2 | 0,30 | 310,14 | 93,04 |
| 404 | CONSERVACION DE JARDINERAS Y/O ACERAS CON CORDONES DE H°A° | ML | 0,30 | 183,41 | 55,02 |
| 405 | CONSERVACION DE LINDEROS Y LIMITES CON ACERAS DE H°A° | M2 | 0,30 | 236,67 | 71,00 |
| 406 | CONSERVACION DE INGRESOS CON CUBIERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE E= 10 MM | M2 | 0,22 | 2.286,48 | 503,03 |
| 407 | CONSERVACION DE PAREDES EXTERIORES CON ZOCALO EXTERIOR DE CERÁMICA | ML | 0,30 | 133,75 | 40,13 |
| 408 | CONSERVACION DE PAREDES EXTERIORES CON BOTAGUAS DE H°A° | ML | 0,30 | 289,04 | 86,71 |
|  | **SUBTOTAL CONSERVACIONES CIVILES E IMPERMEABILIZACIONES** |  |  |  | **41.228,01** |
| **6.** | **LIMPIEZAS** |  |  |  |  |
| 409 | LIMPIEZA Y DESTAPE DE CANALETAS Y BAJANTES PLUVIALES | ML | 0,38 | 64,73 | 24,60 |
| 410 | LIMPIEZA Y DESTAPE DE TUBERIAS SANITARIAS | ML | 0,30 | 77,67 | 23,30 |
| 411 | LIMPIEZA Y DESTAPE DE CANALES DE H°A° | ML | 0,30 | 54,37 | 16,31 |
| 412 | LIMPIEZA DE CUBIERTA DE LOSA | M2 | 1,00 | 143,05 | 143,05 |
| 413 | LIMPIEZA DE CUBIERTA DE TEJA COLONIAL | M2 | 1,00 | 111,33 | 111,33 |
| 414 | LIMPIEZA DE GÁRGOLAS | PZA | 1,00 | 38,84 | 38,84 |
| 415 | LIMPIEZA Y DESTAPE DE CAMARAS DE INSPECCION O PLUVIALES | PZA | 1,00 | 258,91 | 258,91 |
| 416 | LIMPIEZA Y DESTAPE DE TANQUES DE H°A° | PZA | 1,00 | 388,36 | 388,36 |
| 417 | LIMPIEZA Y DETAPE DE TANQUES SEPTICOS | PZA | 1,00 | 647,27 | 647,27 |
| 418 | LIMPIEZA Y DESTAPE DE CAJAS INTERCEPTORAS Y DE REGISTRO EN GRAL | PZA | 1,00 | 88,03 | 88,03 |
|  | **SUBTOTAL LIMPIEZAS** |  |  |  | **1.740,00** |
|  | **TOTAL** |  |  |  | **479.373,28** |

**Se aclara que la empresa proponente debe cotizar la totalidad de los ítems solicitados y caso no cotizar la totalidad de los ítems o exceder el precio referencial de uno de los ítems se descalificará la propuesta.**

**PARTE I**

**INFORMACIÓN GENERAL**

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (RESABS-EPNE-YPFB), aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

1. PROPONENTES ELEGIBLES

Podrán participar en la presente convocatoria los proponentes legalmente constituidos:

1. Personas naturales con capacidad para contratar.
2. Empresas constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.
3. Empresas nacionales en asociación accidental con empresas extranjeras.
4. Asociaciones accidentales entre empresas nacionales.
5. Micro y pequeñas empresas, asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, organizaciones económicas campesinas OECAS, cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro.
6. Empresas subsidiarias de YPFB.
7. **IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN**

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidos en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

1. Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.
2. Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.
3. Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.
4. Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.
5. Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.
6. Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de las Familias y del Proceso Familiar del Estado Plurinacional de Bolivia.
7. Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.
8. Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.
9. Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.
10. Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos i), j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

1. **TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS**

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

1. **PREPARACIÓN DE PROPUESTAS**

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

1. **MONEDA DE LA CONTRATACION**

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en bolivianos.

1. **COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

1. **IDIOMA**

Todos los formularios, documentación administrativa y legal solicitada en el presente DCD deberán presentarse en idioma castellano; en caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

1. **PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN**

El Documento de Contratación Directa, acta de reunión de aclaración, ajustes, resultados de la contratación u otros, serán publicados en el sitio web de YPFB [www.ypfb.gob.bo](http://www.ypfb.gob.bo), como medio oficial; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.

Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.

1. **CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-**

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

1. Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de Contratación.
2. Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.
3. Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios Ítems, lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los Ítems, lotes, tramos o paquetes.

1. **DESCALIFICACION DE PROPUESTAS.-**

Las causales de descalificación, son las siguientes:

1. Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario o documento requerido en el presente DCD.
2. Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).
3. Cuando los formularios y/o documentos presentadas no cumplan con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DCD.
4. Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y/o las especificaciones técnicas.
5. La falta de la presentación de la propuesta técnica.
6. Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD.
7. Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.
8. Cuando el proponente presente dos o más propuestas.
9. Cuando las propuestas económicas excedan el precio referencial.
10. Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto ajustado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítem, lotes, u otros.
11. Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.
12. Si para la suscripción del contrato u orden de servicio, la documentación solicitada no fuera presentada dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.
13. Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de servicio, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.
14. Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato u orden de servicio.
15. Cuando el proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DCD, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes.
16. Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.
17. Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DCD.
18. Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.
19. Cuando el proponente no haya presentado el (los) Acuerdo(s) de Confidencialidad siempre y esto(s) haya(n) sido requerido(s) y sea un criterio excluyente.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.

1. **ASPECTOS SUBSANABLES**

El Comité de Contratación, en el ámbito de sus competencias podrá considerar como aspectos subsanables, los siguientes:

1. Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.
2. Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.
3. Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato u orden de servicio.

1. **TIPOS DE GARANTÍA**

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

**Boleta de Garantía**: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

**Garantía a Primer Requerimiento**: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

**Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento**: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

1. **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.**

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

1. Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.
2. Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.
3. En contrataciones hasta Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos), cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.
4. Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.
5. En contrataciones de servicios generales discontinuos, no se requerirá la garantía se cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de finalización del servicio y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

1. **GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO**

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

1. **INSPECCIÓN PREVIA** *“No corresponde”.*
2. **CONSULTAS ESCRITAS AL DCD**  *“No corresponde”.*
3. **REUNION DE ACLARACION**  *“No corresponde”.*
4. **AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)**

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento previo a la presentación de propuestas las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa hasta tres (3) días hábiles antes de la presentación de propuestas.

Los ajustes serán publicados en el sitio web de YPFB [www.ypfb.gob.bo](http://www.ypfb.gob.bo).

1. **AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS**

El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas por las siguientes causas debidamente justificadas:

* Ajustes al DCD
* Causas de fuerza mayor
* Caso fortuito

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB [www.ypfb.gob.bo](http://www.ypfb.gob.bo)

1. **DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA**

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el proponente, se encuentran detallados en la PARTE II del presente DCD.

1. **PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS**
   1. **Forma de presentación:** La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

**1:** Documentos Administrativos

**2:** Documentos de la Propuesta Económica.

**3:** Documentos de la Propuesta Técnica.

* 1. **Plazo y lugar de presentación:** Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.
  2. **Forma de entrega:** Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.
  3. **El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **CODIGO DE LA CONTRATACION** | | **DRCO-EPNE-GIPI-132-18** |   **YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS**  **NOMBRE DEL PROPONENTE**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **OBJETO DE LA CONTRATACION:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL PANDO |

* 1. **Retiro de Propuestas**

Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

1. **RECHAZO DE PROPUESTAS**

Se rechazara las propuestas, cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

1. **APERTURA DE PROPUESTAS**

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

1. **ETAPA DE EVALUACIÓN**

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte III del presente DCD.

1. **ETAPA DE CONCERTACIÓN**

La etapa de concertación es un acto administrativo que tiene por objeto mejorar las condiciones técnicas y/o económicas en favor de YPFB, la misma que se realizará en forma obligatoria para procesos mayores a Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 Bolivianos).

**MÉTODO PRECIO EVALUADO MÁS BAJO:**

* + - 1. La concertación se realizará CON EL PROPONENTE QUE HUBIERA PRESENTADO LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA Y QUE CUMPLA CON LOS ASPECTOS SOLICITADOS EN EL PRESENTE DCD.
      2. En caso de empate en la propuesta económica, la concertación se realizará con LOS PROPONENTES QUE EMPATARON Y QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE DCD.

El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.

1. **PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN**

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, ***y una propuesta técnica – económica para cada ítem, lote, tramo, paquete o volumen,*** según los formularios del presente DCD.

En el caso de **ítems** el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

1. **ADJUDICACIÓN**

El RPC sobre la base de los informes generados en la contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

1. **ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO**

La formalización de la contratación se realizará mediante contrato, pudiendo aplicarse la orden de servicio en procesos de contratación cuyo plazo de entrega no supere los 15 días calendario y el precio referencial asignado para el proceso de contratación no sea mayor a Bs200.000.- (Doscientos mil 00/100 bolivianos)

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB en original, fotocopias legalizadas para la suscripción de contrato u orden de servicio.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la notificación con la adjudicación. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. Por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración de contrato o desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato en el plazo establecido, se procederá a la descalificación de la propuesta, en base a un informe emitido por el Comité de Contratación dirigido al RPC y posteriormente se procederá a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada en caso de existir. De no existir proponentes que cumplan con lo requerido por YPFB se devolverá los antecedentes a la unidad solicitante.

1. **MODIFICACIONES AL CONTRATO**

Las modificaciones serán efectuadas de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios EPNE YPFB.

**PARTE II**

**FORMULARIOS DE PRESENTACION**

**DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA**

**FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS:**

1. Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.
2. Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)

**FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES:**

1. Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

**Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:**

1. Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documentos similar o equivalente en su país de origen, salvo excepciones debidamente justificadas).

Para el caso de socios extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

**FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**

Formulario B-1 Propuesta Económica.

**FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

Formulario C-1 Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas

Formulario C-2 Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-3 Experiencia General y Específica del Proponente

Formulario C-4 Experiencia General y Específica del Personal Clave

**FORMULARIO A-1**

**PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL PANDO |
| **CÓDIGO DEL PROCESO:** | **DRCO-EPNE-GIPI-132-18** |
| **CIUDAD Y FECHA:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACIÓN ACCIDENTAL)** | |
| **Nombre o Razón Social del Proponente:** |  |
| **Dirección del proponente:** |  |
| **País/Ciudad:** |  |
| **Teléfonos/Celular/Fax:** |  |
| **Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta o propietario:** |  |
| **Correos electrónicos para efectuar notificaciones:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO**  **(Aplicable solo para Asociaciones Accidentales)** | |
| **Nombre o Razón Social del Socio:** |  |
| **Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada:** |  |

De mi consideración:

A nombre de **(…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental)**a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos:

1. Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.
2. Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 90 días calendario a partir de la fecha de la apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.
3. Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación.
4. Declaro que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.
5. Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DCD.
6. Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente en cualquier etapa del proceso de contratación, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta.
7. Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas.
8. Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.
9. Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación.
10. Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, se encuentra dentro de los proponentes elegibles.
11. Declaro y garantizo haber examinado el DCD (sus ajustes y/o ampliaciones de plazo, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.
12. Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.
13. En caso de verificarse que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento, tienen algún conflicto de interés con YPFB, acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.
14. Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el formulario C-2.
15. Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples, existen en originales.

**De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato u Orden de Servicio:**

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato u orden de servicio, me comprometo a presentar la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

**PARA EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES:**

1. Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).
2. Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales, personas naturales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.
3. Original de la Matricula de Comercio Vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.
4. Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder.
5. Documento de identificación del propietario o representante legal.
6. Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), solo para montos adjudicados mayores a Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 Bolivianos).
7. Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente (excepto personas naturales)
8. Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato de acuerdo las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).
9. Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia general y especifica de la empresa
10. Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave.
11. Otra documentación requerida por YPFB.

**PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES**

* 1. Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).
  2. Original o fotocopia legalizada del Testimonio de contrato de Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.
  3. Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.
  4. Documento de Identificación del representante legal.
  5. Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).
  6. Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.
  7. Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave.
  8. Otra documentación requerida por YPFB.

Los socios que conforman la Asociación Accidental, deberán presentar la siguiente documentación:

1. Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).
2. Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.
3. Original de la Matricula de Comercio Vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.
4. Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. El poder de representación legal de las empresas que conforman la asociación accidental adicionalmente deberán tener la facultad de conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.
5. Documento de Identificación del propietario o representante legal.
6. Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), solo para montos adjudicados mayores a Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 Bolivianos).
7. Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente. (excepto empresas extranjeras).
8. Otra documentación requerida por YPFB.

**Consideraciones para proponentes extranjeros que conforman una Asociación Accidental:**

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen que conforman Asociaciones accidentales con empresas nacionales, los documentos deben guardar relación con los requeridos localmente.

En caso que los documentos equivalentes o similares se encuentren en otro idioma que no sea castellano, deben contar con la traducción oficial debidamente refrendada por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y posterior legalización en la Cancillería de Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio y registro tributario deben cumplir la cadena de legalizaciones tanto en el país de origen como el país de destino (indistintamente del idioma en el que se encuentren). En el caso del documento de representación legal este adicionalmente deberá ser protocolizado ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio, registro tributario y el documento de identificación o pasaporte deberán acompañar una certificación emitida por la autoridad competente del país de origen, que acredite la validez de dichos documentos en cada caso, según la legislación del país de origen.

Todos los documentos que el adjudicado presente para la suscripción de contrato conforme al presente formulario, se constituyen en declaración jurada sobre la autenticidad y veracidad de los mismos. Este formulario deberá ser notariado ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

**-----------------------------------------------------------------**

**Nombre completo y firma del Representante Legal**

**o Propietario de la empresa proponenteFORMULARIO B-1**

**PROPUESTA ECONOMICA**

**(Expresado en Bolivianos)**

| **Nº** | **DETALLE DEL SERVICIO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Bs.)** | **(Bs.)** |
| **1.1.** | **RETIROS CIVILES** |  |  |  |  |
| 1 | REMOCION DE CAPA VEGETAL INC. RETIRO MAT. EXCEDENTE | M2 | 0,30 |  |  |
| 2 | RETIRO DE ARBOLES INC. DESPIECE Y DESENRAIZADO INC. RETIRO MAT. EXCEDENTE | PZA | 1,00 |  |  |
| 3 | RETIRO Y PICADO DE MUROS | M2 | 0,30 |  |  |
| 4 | RETIRO Y PICADO DE ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO | M3 | 0,30 |  |  |
| 5 | RETIRO Y PICADO DE PISOS | M2 | 0,30 |  |  |
| 6 | RETIRO Y PICADO DE PISO DE CEMENTO / HORMIGON | M2 | 0,30 |  |  |
| 7 | RETIRO Y PICADO DE ZOCALOS | ML | 0,30 |  |  |
| 8 | RETIRO Y PICADO DE REVESTIMIENTOS | M2 | 0,30 |  |  |
| 9 | RETIRO Y DESMONTAJE DE CUBIERTA DE CALAMINA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE | M2 | 1,00 |  |  |
| 10 | RETIRO DE CUBIERTA DE TEJA COLONIAL Y ESTRUCTURA DE SOPORTE | M2 | 1,00 |  |  |
| 11 | RETIRO DE CIELO FALSO DE ENTRANQUILLADO DE MADERA BAJO CERCHAS | M2 | 1,00 |  |  |
| 12 | RETIRO DE CIELO FALSO DE PLACAS Y ESTRUCTURA DE SOPORTE | M2 | 0,30 |  |  |
| 13 | RETIRO Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICOS EN MUROS, CIELOS, CUBIERTAS Y PUERTAS | PZA | 1,00 |  |  |
| 14 | RETIRO DE ALFOMBRA EN MUROS Y PISOS | M2 | 0,30 |  |  |
| 15 | RETIRO Y DESMONTAJE DE SISTEMA MECANICO PARA APERTURA Y CIERRE DE PORTONES | PZA | 1,00 |  |  |
| 16 | RETIRO DE REJAS METALICAS Y/O MALLA OLIMPICA | M2 | 1,00 |  |  |
| 17 | RETIRO DE MESONES | ML | 3,30 |  |  |
| 18 | RETIRO DE PANELES Y/O VENTANAS DE VIDRIO | M2 | 1,00 |  |  |
|  | **SUBTOTAL RETIROS CIVILES** |  |  |  |  |
| **1.2.** | **RETIROS SANITARIOS** |  |  |  |  |
| 19 | RETIRO DE LAVAMANOS EN PEDESTAL, INCLUYENDO GRIFERÍA E INSTALACIONES SANITARIAS | PZA | 1,00 |  |  |
| 20 | RETIRO DE LAVAMANOS EMPOTRADOS, INCLUYENDO MESONES, GRIFERÍA E INSTALACIONES SANITARIAS | PZA | 1,00 |  |  |
| 21 | RETIRO DE INODOROS, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS | PZA | 1,00 |  |  |
| 22 | RETIRO DE URINARIOS, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS | PZA | 1,00 |  |  |
| 23 | RETIRO DE LAVAPLATOS, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS | PZA | 1,00 |  |  |
| 24 | RETIRO DE DUCHAS, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS | PZA | 4,00 |  |  |
| 25 | RETIRO DE LLAVES DE AGUA, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS | PZA | 1,00 |  |  |
| 26 | RETIRO DE TERMOTANQUE, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS | PZA | 1,00 |  |  |
| 27 | RETIRO DE CALEFON, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS | PZA | 1,00 |  |  |
| 28 | RETIRO DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN E INSTALACIONES SANITARIAS | PZA | 1,00 |  |  |
| 29 | RETIRO DE CANALETA | ML | 0,30 |  |  |
| 30 | RETIRO DE BAJANTE | ML | 0,30 |  |  |
| 31 | RETIRO DE DISPENSADORES O ACCESORIOS PARA BAÑO | PZA | 1,00 |  |  |
| 32 | RETIRO DE TUBERÍA SANITARIA SUSPENDIDA O SOBREPUESTA | ML | 0,30 |  |  |
| 33 | RETIRO DE TUBERÍA SANITARIA EMPOTRADA | ML | 0,30 |  |  |
|  | **SUBTOTAL RETIROS SANITARIOS** |  |  |  |  |
| **1.3.** | **RETIROS ELECTRICOS** |  |  |  |  |
| 34 | RETIRO DE LUMINARIAS | PZA | 1,00 |  |  |
| 35 | RETIRO DE PLACAS | PZA | 1,00 |  |  |
| 36 | RETIRO DE TABLEROS ELECTRICOS | PZA | 1,00 |  |  |
| 37 | RETIRO Y DESCONEXIONES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES, PARA ILUMINACIÓN, TOMAS DE ENERGIA NORMAL, REGULADA Y TIERRA | PTO | 34,00 |  |  |
|  | **SUBTOTAL RETIROS ELECTRICOS** |  |  |  |  |
| **1.4.** | **RETIROS DE CARPINTERIA** |  |  |  |  |
| 38 | RETIRO DE PUERTAS, INC. MARCO Y ACC. | M2 | 22,17 |  |  |
| 39 | RETIRO DE VENTANAS, INC. MARCO Y VIDRIOS Y ACC. | M2 | 1,20 |  |  |
| 40 | RETIRO DE PANELES INC. EST. SOP. Y ACC. | M2 | 1,00 |  |  |
| 41 | RETIRO DE VIDRIOS BLINDEX DE DIFERENTES ESPESORES, INC. ACC. | M2 | 1,00 |  |  |
|  | **SUBTOTAL RETIROS DE CARPINTERIA** |  |  |  |  |
| **2.1.** | **REPOSICIONES CIVILES Y DE ACABADO** |  |  |  |  |
| 42 | REPOSICION DE RELLENO Y COMPACTADO | M3 | 0,30 |  |  |
| 43 | REPOSICION DE CIMIENTOS DE H°C° 40% P.D. 1:3:4 | M3 | 0,30 |  |  |
| 44 | REPOSICION DE LOSA UNIDIRECCIONAL C/ PLASTOFORMO | M2 | 0,30 |  |  |
| 45 | REPOSICION DE LOSA BIDIRECCIONAL C/ PLASTOFORMO | M2 | 0,30 |  |  |
| 46 | REPOSICION DE CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL / ONDULADA INC. ACC. Y PINTURA | M2 | 0,30 |  |  |
| 47 | REPOSICION DE PLACAS DE CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL / ONDULADA | PZA | 1,00 |  |  |
| 48 | REPOSICION DE CUBIERTA DE TEJA COLONIAL | M2 | 0,30 |  |  |
| 49 | REPOSICION DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO | M2 | 0,30 |  |  |
| 50 | REPOSICION DE CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA | ML | 0,30 |  |  |
| 51 | REPOSICION DE LIMAHOYA DE CALAMINA GALVANIZADA | ML | 0,30 |  |  |
| 52 | REPOSICION DE CUMBRERA DE TEJA COLONIAL | ML | 0,30 |  |  |
| 53 | REPOSICIÓN DE LIMAHOYA DE TEJA COLONIAL | ML | 0,30 |  |  |
| 54 | REPOSICION DE PLACAS DE ANCLAJE Y PERNOS (PLANCHA E= 10 MM) | PZA | 1,00 |  |  |
| 55 | REPOSICION DE ESTRUCTURA METALICA PERF. CANAL P/CUBIERTA INCL. CORREAS | M2 | 0,30 |  |  |
| 56 | REPOSICIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALTICA REV. ALUM. S/LOSA | M2 | 0,30 |  |  |
| 57 | REPOSICIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS DE CALAMINA | M2 | 0,30 |  |  |
| 58 | REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO H-25 A H-30 | M3 | 0,30 |  |  |
| 59 | REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA | KG | 0,30 |  |  |
| 60 | REPOSICIÓN DE CONTRAPISO DE CEMENTO | M2 | 0,30 |  |  |
| 61 | REPOSICION DE EMPEDRADO Y CONTRAPISO E= 7 CM DE H°C° | M2 | 0,30 |  |  |
| 62 | REPOSICION DE CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO | M2 | 0,30 |  |  |
| 63 | REPOSICIÓN DE MURO DE LADRILLO DE 6H | M2 | 0,30 |  |  |
| 64 | REPOSICIÓN MURO DE LADRILLO ADOBITO E= 0,20 M | M2 | 0,30 |  |  |
| 65 | REPOSICIÓN DE MURO DOBLE DE LADRILLO ADOBITO E= 0,40 M | M2 | 0,30 |  |  |
| 66 | REPOSICIÓN DE REVOQUE INTERIOR DE MURO CON YESO INCLUYE FILOS | M2 | 0,30 |  |  |
| 67 | REPOSICIÓN DE REVOQUE DE CEMENTO INCLUYE FILOS | M2 | 0,30 |  |  |
| 68 | REPOSICIÓN DE REVOQUE DE YESO BAJO CIELO RASO INCLUYE FILOS | M2 | 0,30 |  |  |
| 69 | REPOSICION DE PISO DE CERAMICA | M2 | 303,40 |  |  |
| 70 | REPOSICIÓN DE PISO DE PORCELANATO | M2 | 0,30 |  |  |
| 71 | REPOSICIÓN DE PISO DE GRANITO O MARMOL | M2 | 0,30 |  |  |
| 72 | REPOSICION DE PISO DE CEMENTO ENLUCIDO FINO C/COLOR | M2 | 0,30 |  |  |
| 73 | REPOSICIÓN DE PISO PREMOLDEADO PARA PARQUEO + GRAMA | M2 | 0,30 |  |  |
| 74 | REPOSICIÓN DE PISO DE MADERA | M2 | 0,30 |  |  |
| 75 | REPOSICION DE PISO DE VINIL | M2 | 0,30 |  |  |
| 76 | REPOSICION DE PISO ALFOMBRA MODULAR DE ALTO TRAFICO | M2 | 0,30 |  |  |
| 77 | REPOSICION DE PISO DE CEMENTO CON ACABADO LISO O ESTRIADO | M2 | 0,30 |  |  |
| 78 | REPOSICIÓN DE PISO DE CERAMICA CRUDA | M2 | 0,30 |  |  |
| 79 | REPOSICION DE ZOCALO DE MADERA | ML | 0,30 |  |  |
| 80 | REPOSICION DE ZOCALO DE PORCELANATO | ML | 0,30 |  |  |
| 81 | REPOSICION DE ZOCALO DE VINIL | ML | 0,30 |  |  |
| 82 | REPOSICION DE ZOCALO CERAMICA NACIONAL | ML | 117,50 |  |  |
| 83 | REPOSICION DE ZOCALO DE ALFOMBRA | ML | 0,30 |  |  |
| 84 | REPOSICION DE ZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO | ML | 0,30 |  |  |
| 85 | REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE MUROS CON CERAMICA | M2 | 0,30 |  |  |
| 86 | REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE MUROS CON PORCELANATO | M2 | 0,30 |  |  |
| 87 | REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE MUROS CON PIEDRA TARIJA | M2 | 0,30 |  |  |
| 88 | REPOSICION DE REVESTIMIENTO CERAMICA P/GRADAS INC. PERFIL DE ALUMINIO ANTIDESLIZANTE | M2 | 0,30 |  |  |
| 89 | REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO P/GRADAS INC. PERFIL DE ALUMINIO ANTIDESLIZANTE | M2 | 0,30 |  |  |
| 90 | REPOSICION DE REVESTIMIENTO CON LAMINAS DE ALUMINIO COMPUESTO | M2 | 0,30 |  |  |
| 91 | REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE MADERA CON PERFILES DE ALUMINIO | M2 | 0,30 |  |  |
| 92 | REPOSICION DE REVESTIMIENTO ALFOMBRA | M2 | 0,30 |  |  |
| 93 | REPOSICION DE REVESTIMIENTO PAPEL TAPIZ | M2 | 0,30 |  |  |
| 94 | REPOSICION DE CIELO FALSO FIBRA MINERAL ACUSTICO 0,6 X 0,6 INC. EST. METALICA | M2 | 0,30 |  |  |
| 95 | REPOSICION DE CIELO FALSO TEGULADO DE FIBRA MINERAL 0,6 X 0,6 INC. EST. METALICA | M2 | 0,30 |  |  |
| 96 | REPOSICION DE CIELO FALSO METALICO MICROPERFORADO INC. EST. MET. | M2 | 0,30 |  |  |
| 97 | REPOSICION DE CIELO FALSO DE PVC AUTOEXTINGUIBLE AL FUEGO | M2 | 0,30 |  |  |
| 98 | REPOSICION DE CIELOS FALSOS CARTON - YESO INC. ACC. Y EST. MET. | M2 | 0,30 |  |  |
| 99 | REPOSICION DE PLACAS DE CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL 0,6 X 0,6 | PZA | 1,00 |  |  |
| 100 | REPOSICION DE MESON DE H°A° REVESTIDO CON GRANITO PULIDO INC. SOPORTE METALICO | ML | 0,30 |  |  |
| 101 | REPOSICION DE MESON DE H°A° REVESTIDO CON CERÁMICA INC. SOPORTE METALICO | ML | 0,30 |  |  |
| 102 | REPOSICION DE DINTEL DE H°A° 0,15 X 0,20 M | ML | 0,30 |  |  |
| 103 | REPOSICION DE BOTAGUAS DE H°A° | ML | 0,30 |  |  |
| 104 | REPOSICION DE MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA INC. EST. MET. Y ACC. | M2 | 0,30 |  |  |
| 105 | REPOSICION DE MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS HUMEDAS H= 12 CM INC. EST. MET. Y ACC. | M2 | 0,30 |  |  |
| 106 | REPOSICION DE MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS ANTIFUEGO H= 12 CM INC. EST. MET. Y ACC. | M2 | 0,30 |  |  |
| 107 | REPOSICION DE MUROS O CIELOS CON PLACA CEMENTICIA INC. EST. MET. Y ACC. | M2 | 0,30 |  |  |
| 108 | REPOSICION DE TAPAS DE CARTON - YESO INC. EST. MET. | M2 | 0,30 |  |  |
| 109 | REPOSICION DE CORDON DE JARDINERAS Y ACERAS DE H°A° H= 10 CM | ML | 0,30 |  |  |
| 110 | REPOSICION DE ACERA DE H°C° 1:2:4 DE E= 4 CM INCLUYE EMPEDRADO Y ENLUCIDO | M2 | 0,30 |  |  |
| 111 | REPOSICION DE AREA VERDE CON GRAMA ESMERALDA EN TEPE MAS TIERRA NEGRA | M2 | 43,83 |  |  |
| 112 | REPOSICION DE LOSA DE PAVIMENTO RIGIDO (H= 20 CM) INC. CAPA SUB BASE | M2 | 0,30 |  |  |
| 113 | REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE | M2 | 0,30 |  |  |
| 114 | REPOSICIÓN DE ALQUITRAN | M2 | 0,30 |  |  |
|  | **SUBTOTAL REPOSICIONES CIVILES Y DE ACABADO** |  |  |  |  |
| **2.2.** | **REPOSICIONES DE CARPINTERIA** |  |  |  |  |
| 115 | REPOSICIÓN DE VIDRIO CRUDO LAMINADO DE 6 MM | M2 | 0,30 |  |  |
| 116 | REPOSICION DE ESPEJOS BISELADOS | M2 | 0,30 |  |  |
| 117 | REPOSICIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO CELOCÍA INC. VIDRIO Y ACC. | M2 | 0,30 |  |  |
| 118 | REPOSICIÓN DE VENTANA CORREDIZA O PROYECTANTE DE VIDRIO TEMPLADO INC. ACC. Y QUINC. | M2 | 0,30 |  |  |
| 119 | REPOSICIÓN DE PANEL FIJO DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO INC. QUINC. | M2 | 0,30 |  |  |
| 120 | REPOSICIÓN DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO (CORREDIZA O BATIENTE) INC. QUINC. | M2 | 0,30 |  |  |
| 121 | REPOSICIÓN DE PERFILES METALICOS DE ALUMINIO DE 1 X 2" | ML | 0,30 |  |  |
| 122 | REPOSICION DE QUIEBRA VISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO ARCO INC. ACC. Y EST. MET. | M2 | 0,30 |  |  |
| 123 | REPOSICIÓN DE MARQUESINA Y/O CUBIERTA METALICA INC. ACC. PINT. Y VIDRIO E= 10 MM | M2 | 0,30 |  |  |
| 124 | REPOSICIÓN DE LETRERO CORPORATIVO DE ACERO INOX | M2 | 0,30 |  |  |
| 125 | REPOSICIÓN DE LETRERO CORPORATIVO RETROILUMINADO DE ACERO INOX | M2 | 0,30 |  |  |
| 126 | REPOSICIÓN DE LETRAS RETROILUMINADAS DE ACERO INOX | PZA | 1,00 |  |  |
| 127 | REPOSICIÓN DE CENEFA ILUMINADA TIPO BANNERS PARA EXTERIORES | M2 | 0,30 |  |  |
| 128 | REPOSICIÓN DE CENEFA SIMPLE TIPO BANNERS PARA EXTERIORES | M2 | 0,30 |  |  |
| 129 | REPOSICIÓN DE PANELES DE MELANINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC. | M2 | 2,10 |  |  |
| 130 | REPOSICIÓN DE PUERTA DE MELANINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC. | M2 | 1,89 |  |  |
| 131 | REPOSICIÓN DE PUERTA PLACA INC. MARCO QUINC. Y BARNIZ | M2 | 1,89 |  |  |
| 132 | REPOSICIÓN DE PUERTA TABLERO MACIZA INC. MARCO QUINC. Y BARNIZ | M2 | 13,64 |  |  |
| 133 | REPOSICIÓN DE PUERTA METALICA CON PLANCHA INC. ACC. Y QUINC. | M2 | 1,89 |  |  |
| 134 | REPOSICIÓN DE PUERTA DE METALICA CON MALLA OLIMPICA INC/CERRAJERIA Y ACC. | M2 | 2,10 |  |  |
| 135 | REPOSICIÓN DE PUERTA TIPO REJA METALICA INC. ACC. Y QUINC. | M2 | 2,10 |  |  |
| 136 | REPOSICIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO CON DISEÑO TIPO CELOCIA INC. MARCO Y QUINC. | M2 | 1,89 |  |  |
| 137 | REPOSICIÓN DE ACCESORIOS Y QUINCALLERIA DE PUERTAS | JGO | 1,00 |  |  |
| 138 | REPOSICIÓN DE ACCESORIOS Y QUINCALLERIA DE VENTANAS | JGO | 1,00 |  |  |
| 139 | REPOSICIÓN DE BARANDAS DE ACERO INOX. INC. VIDRIO TEMP. | ML | 0,30 |  |  |
| 140 | REPOSICION DE BARANDAS METALICAS | ML | 0,30 |  |  |
| 141 | REPOSICION DE PASAMANOS METALICO TUBO F°G° 2" | ML | 0,30 |  |  |
| 142 | REPOSICIÓN DE PASAMANOS DE ACERO INOX INC. ACC. | ML | 0,30 |  |  |
| 143 | REPOSICIÓN DE REJA METALICA CON PERFILES TUBULARES | M2 | 34,13 |  |  |
| 144 | REPOSICIÓN DE PORTON METALICO INC. EST. METALICA Y ACC. | M2 | 2,10 |  |  |
| 145 | REPOSICIÓN DE PORTON METALICO CON MALLA OLIMPICA Y TUBOS DE F°G° INC. ACC. | M2 | 2,10 |  |  |
| 146 | REPOSICIÓN DE MOTOR ELECTRICO PARA APERTURA DE PORTONES | PZA | 1,00 |  |  |
| 147 | REPOSICIÓN DE TOPES METALICOS PARA PUERTAS CON ENCASTRE | PZA | 1,00 |  |  |
| 148 | REPOSICIÓN DE ALAMBRE DE PUAS INC. PERFIL 1/8" Y 1/4" | ML | 0,30 |  |  |
| 149 | REPOSICIÓN DE FRENO HIDRÁULICO PARA PUERTAS DE BLINDEX | PZA | 1,00 |  |  |
| 150 | REPOSICIÓN DE BRAZO HIDRAULICO PARA CIERRE DE PUERTAS | PZA | 1,00 |  |  |
| 151 | REPOSICIÓN DE CENEFA DE MADERA BAJO MESÓN | ML | 0,30 |  |  |
| 152 | REPOSICIÓN DE ADHESIVO RAYBANIZADO PARA VIDRIO | M2 | 1,00 |  |  |
| 153 | REPOSICION DE ACRILICOS EN PUERTAS DE ALUMINIO | M2 | 1,00 |  |  |
| 154 | REPOSICIÓN DE MALLA MILIMÉTRICA PARA LA PROTECCIÓN DE VENTANAS | M2 | 1,20 |  |  |
|  | **SUBTOTAL REPOSICIONES DE CARPINTERIA** |  |  |  |  |
| **2.3.** | **REPOSICIONES SANITARIAS** |  |  |  |  |
| 155 | REPOSICIÓN DE INODORO CON FLUXOMETRO INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 156 | REPOSICIÓN DE INODORO TANQUE BAJO INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 157 | REPOSICIÓN DE URINARIO INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 158 | REPOSICIÓN DE LAVAPLATOS DOS DEPOSITOS INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 159 | REPOSICIÓN DE LAVAPLATOS UN DEPOSITO INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 160 | REPOSICIÓN DE LAVAMANOS SOBREPUESTO EN MESÓN | PZA | 1,00 |  |  |
| 161 | REPOSICION DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN MESÓN | PZA | 1,00 |  |  |
| 162 | REPOSICIÓN DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 163 | REPOSICIÓN DE DUCHA ELECTRICA INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 164 | REPOSICIÓN DE DUCHAS A GAS INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 165 | REPOSICIÓN DE DUCHAS HIGIÉNICAS INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 166 | REPOSICIÓN DE LLAVE CUARTO GIRO PARA MANGUERA 1/2´´ INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 167 | REPOSICIÓN DE VALVULA DE PASO PP 15MM INC. ACC. (AGUA FRIA) | PZA | 1,00 |  |  |
| 168 | REPOSICIÓN DE VALVULA DE PASO PP 20MM INC. ACC. (AGUA FRIA) | PZA | 1,00 |  |  |
| 169 | REPOSICIÓN DE VALVULA DE PASO PP 25MM INC. ACC. (AGUA FRIA) | PZA | 1,00 |  |  |
| 170 | REPOSICIÓN DE VALVULA DE PASO PP 40MM INC. ACC. (AGUA FRIA) | PZA | 1,00 |  |  |
| 171 | REPOSICIÓN DE VALVULA DE PASO PP 50MM INC. ACC. (AGUA FRIA) | PZA | 1,00 |  |  |
| 172 | REPOSICIÓN DE TANQUE DE PLASTICO PARA AGUA 3000-5000 L INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 173 | REPOSICIÓN DE CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA | PZA | 1,00 |  |  |
| 174 | REPOSICIÓN DE CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/TAPA | PZA | 1,00 |  |  |
| 175 | REPOSICIÓN DE CAMARA DE REGISTRO SANITARIO ENTERRADO INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 176 | REPOSICIÓN DE CAMARA DE REGISTRO SANITARIO SUSPENDIDO EN LOSA INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 177 | REPOSICIÓN DE CAMARA DESGRASADORA­­­ PARA LAVAPLATOS | PZA | 1,00 |  |  |
| 178 | REPOSICIÓN DE CAMARA DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL | PZA | 1,00 |  |  |
| 179 | REPOSICIÓN DE CANALETA DE PLASTICO INC. ACC. | ML | 0,30 |  |  |
| 180 | REPOSICIÓN DE REJILLA FLEXIBLE PROTECTORA P/ BAJANTE | PZA | 1,00 |  |  |
| 181 | REPOSICIÓN DE REJILLA RECOLECTORA PLUVIAL DE PISO METALICA | ML | 0,30 |  |  |
| 182 | REPOSICIÓN DE CANALES DE H°S° P/REJILLA RECOLECTORA METALICA (NO INC. REJILLA) | M3 | 0,30 |  |  |
| 183 | REPOSICIÓN DE CHICOTILLOS | PZA | 1,00 |  |  |
| 184 | REPOSICIÓN DE SIFONES | PZA | 1,00 |  |  |
| 185 | REPOSICIÓN DE ACCESORIOS EN CODO DE 90° DE PVC 2" | PZA | 1,00 |  |  |
| 186 | REPOSICIÓN DE ACCESORIOS EN CODO DE 90° DE PVC 4" | PZA | 1,00 |  |  |
| 187 | REPOSICIÓN DE ACCESORIOS EN TEE DE PVC 2" | PZA | 1,00 |  |  |
| 188 | REPOSICIÓN DE ACCESORIOS EN TEE DE PVC 4" | PZA | 1,00 |  |  |
| 189 | REPOSICIÓN DE ACCESORIOS EN NIPLES DE PVC 2" | PZA | 1,00 |  |  |
| 190 | REPOSICIÓN DE ACCESORIOS EN NIPLES DE PVC 4" | PZA | 1,00 |  |  |
| 191 | REPOSICIÓN DE UNION UNIVERSAL DE PVC 2" INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 192 | REPOSICIÓN DE UNION UNIVERSAL DE PVC 4" INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 193 | REPOSICIÓN DE GRIFERIA DE UNA LLAVE PARA LAVAMANOS | PZA | 1,00 |  |  |
| 194 | REPOSICIÓN DE GRIFERIA DE LAVAPLATOS DE UNA LLAVE | PZA | 1,00 |  |  |
| 195 | REPOSICIÓN DE GRIFERIA PARA DUCHA ELECTRICA | PZA | 1,00 |  |  |
| 196 | REPOSICIÓN DE GRIFERIA SIMPLE EN URINARIOS | PZA | 1,00 |  |  |
| 197 | REPOSICIÓN DE VALVULA AUTOMATICA PARA URINARIO | PZA | 1,00 |  |  |
| 198 | REPOSICIÓN DE BATERÍAS DE BAÑO EN INODOROS | PZA | 1,00 |  |  |
| 199 | REPOSICIÓN DE TAPA DE INODORO | PZA | 1,00 |  |  |
| 200 | REPOSICIÓN DE CANALETAS DE ACERO GALVANIZADO CORTE 50- 70 | ML | 0,30 |  |  |
| 201 | REPOSICIÓN DE TUBERÍA ENTERRADA PARA EXT. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO | ML | 0,30 |  |  |
| 202 | REPOSICIÓN DE TUBERÍA ENTERRADA PARA INT. | ML | 0,30 |  |  |
| 203 | REPOSICIÓN DE TUBERÍA SUSPENDIDA O SOBREPUESTA INC. ACC. | ML | 0,30 |  |  |
| 204 | REPOSICIÓN DE TUBERÍA EMPOTRADA INC. ACC. | ML | 0,30 |  |  |
| 205 | REPOSICION DE EMPAQUETADURA PARA GRIFERIAS | PZA | 1,00 |  |  |
|  | **SUBTOTAL REPOSICIONES SANITARIAS** |  |  |  |  |
| **2.4.** | **REPOSICIONES ELECTRICAS** |  |  |  |  |
| 206 | REPOSICIÓN DE VARILLA DE CU DE PUESTA A TIERRA | PZA | 1,00 |  |  |
| 207 | REPOSICION DE DUCTO PVC 5/8" | ML | 10,30 |  |  |
| 208 | REPOSICION DE DUCTO PVC 3/4" | ML | 50,30 |  |  |
| 209 | REPOSICION DE DUCTO PVC 1" | ML | 10,30 |  |  |
| 210 | REPOSICION DE TUBO DE PVC 3/4" CORRUGADO | ML | 0,30 |  |  |
| 211 | REPOSICION DE CAJA METALICA RECTANGULAR 2 X 4" | PZA | 34,00 |  |  |
| 212 | REPOSICION DE CAJA METALICA OCTOGONAL | PZA | 1,00 |  |  |
| 213 | REPOSICION DE CAJA METALICA CUADRADA 10 X 10 C/TAPA | PZA | 1,00 |  |  |
| 214 | REPOSICION DE CAJA METALICA CUADRADA 20 X 20 C/TAPA | PZA | 1,00 |  |  |
| 215 | REPOSICION DE ALAMBRE AISLADO N° 14 AWG TW CU | ML | 20,30 |  |  |
| 216 | REPOSICION DE ALAMBRE AISLADO N° 12 AWG TW CU | ML | 20,30 |  |  |
| 217 | REPOSICION DE ALAMBRE ASILADO N° 10 AWG TW CU | ML | 20,30 |  |  |
| 218 | REPOSICION DE CABLE N° 8 AWG TW CU | ML | 10,30 |  |  |
| 219 | REPOSICION DE CABLE N° 6 AWG TW CU | ML | 0,30 |  |  |
| 220 | REPOSICION DE CABLE N° 4 AWG TW CU | ML | 0,30 |  |  |
| 221 | REPOSICION DE CABLE N° 2 AWG TW CU | ML | 0,30 |  |  |
| 222 | REPOSICION DE SPOT FLUORESCENTE 2 X 26 W | PZA | 1,00 |  |  |
| 223 | REPOSICION DE REFLECTORES LED 160 W | PZA | 1,00 |  |  |
| 224 | REPOSICION DE LUMINARIA TIPO APLIQUE 60 W | PZA | 1,00 |  |  |
| 225 | REPOSICIÓN DE TUBO LED OPACO O TRANSPARENTE 0,60 CM. 20 W. | PZA | 1,00 |  |  |
| 226 | REPOSICIÓN DE TUBO FLUORESCENTE DE 60 CM | PZA | 1,00 |  |  |
| 227 | REPOSICIÓN DE TUBO FLUORESCENTE DE 120 CM | PZA | 1,00 |  |  |
| 228 | REPOSICIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE 4 X 20 W | PZA | 1,00 |  |  |
| 229 | REPOSICIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 80 W | PZA | 1,00 |  |  |
| 230 | REPOSICIÓN DE LUMINARIA INC. 75/100W TIPO TORTUGA | PZA | 1,00 |  |  |
| 231 | REPOSICIÓN DE LUMINARIA LED TIPO SPOT 7W EMPOTRABLE | PZA | 1,00 |  |  |
| 232 | REPOSICIÓN DE FOCO LED 9W ROSCAS E27 | PZA | 1,00 |  |  |
| 233 | REPOSICION DE INTERRUPTOR SIMPLE DE EMPOTRAR | PZA | 1,00 |  |  |
| 234 | REPOSICION DE PLACA MULTIENCHUFE DE 5 SHUCKOS | PZA | 1,00 |  |  |
| 235 | REPOSICION DE INTERRUPTOR DOBLE DE EMPOTRAR | PZA | 1,00 |  |  |
| 236 | REPOSICION DE CONMUTADOR SIMPLE | PZA | 1,00 |  |  |
| 237 | REPOSICION DE CONMUTADOR DOBLE | PZA | 1,00 |  |  |
| 238 | REPOSICION DE TOMACORRIENTES DOBLE DE EMPOTRAR | PZA | 1,00 |  |  |
| 239 | REPOSICION DE TOMACORRIENTES DE PISO | PZA | 1,00 |  |  |
| 240 | REPOSICION DE ESCALERILLA METALICA DE 80 CM | ML | 0,30 |  |  |
| 241 | REPOSICION DE ESCALERILLA METALICA DE 60 CM | ML | 0,30 |  |  |
| 242 | REPOSICION DE ESCALERILLA METALICA DE 40 CM | ML | 0,30 |  |  |
| 243 | REPOSICIÓN DE RELE TERMICO MONOFASICO DE 6 A 16 AMPERIOS | PZA | 2,00 |  |  |
| 244 | REPOSICIÓN DE RELE TERMICO MONOFASICO DE 20 A 32 AMPERIOS | PZA | 2,00 |  |  |
| 245 | REPOSICIÓN DE RELE TERMICO MONOFASICO DE 40 A 63 AMPERIOS | PZA | 2,00 |  |  |
| 246 | REPOSICIÓN DE RELE TERMICO BIFASICO DE 6 A 16 AMPERIOS | PZA | 1,00 |  |  |
| 247 | REPOSICIÓN DE RELE TERMICO BIFASICO DE 20 A 32 AMPERIOS | PZA | 1,00 |  |  |
| 248 | REPOSICIÓN DE RELE TERMICO BIFASICO DE 40 A 63 AMPERIOS | PZA | 1,00 |  |  |
| 249 | REPOSICIÓN DE RELE TERMICO TRIFASICO DE 20 A 32 AMPERIOS | PZA | 1,00 |  |  |
| 250 | REPOSICIÓN DE RELE TERMICO TRIFASICO DE 40 A 63 AMPERIOS | PZA | 1,00 |  |  |
| 251 | REPOSICIÓN DE BREAKER TRIFASICO DE 50 AMPERIOS | PZA | 1,00 |  |  |
| 252 | REPOSICIÓN DE BREAKER TRIFASICO DE 63 AMPERIOS | PZA | 1,00 |  |  |
| 253 | REPOSICIÓN DE BREAKER TRIFASICO DE 80 AMPERIOS | PZA | 1,00 |  |  |
| 254 | REPOSICIÓN DE BREAKER TRIFASICO DE 100 AMPERIOS | PZA | 1,00 |  |  |
| 255 | REPOSICIÓN DE TEMPORIZADOR | PZA | 1,00 |  |  |
| 256 | REPOSICIÓN DE FOTOCÉLULA PARA ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUMINARIA | PZA | 1,00 |  |  |
|  | **SUBTOTAL REPOSICIONES ELECTRICAS** |  |  |  |  |
| **3.1.** | **CAMBIOS CIVILES Y DE ACABADO** |  |  |  |  |
| 257 | CAMBIO A LOSA UNIDIRECCIONAL O BIDIRECCIONAL | M2 | 0,30 |  |  |
| 258 | CAMBIO A CUBIERTA MECANICAMENTE SELLADA PREPINTADA | M2 | 0,30 |  |  |
| 259 | CAMBIO A CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA ZINCALUM | M2 | 151,42 |  |  |
| 260 | CAMBIO A CUBIERTA DE PLACA DE FIBROCEMENTO | M2 | 0,30 |  |  |
| 261 | CAMBIO A CUBIERTA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSLÚCIDO | M2 | 40,72 |  |  |
| 262 | CAMBIO A CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA | ML | 0,30 |  |  |
| 263 | CAMBIO A LIMAHOYA DE CALAMINA GALVANIZADA | ML | 0,30 |  |  |
| 264 | CAMBIO A ESTRUCTURA METÁLICA | KG | 0,30 |  |  |
| 265 | CAMBIO A ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO | M2 | 0,30 |  |  |
| 266 | CAMBIO A ESTRUCTURA DE H°A° | M3 | 0,30 |  |  |
| 267 | CAMBIO A ESTRUCTURA DE MADERA TAJIBO | ML | 0,30 |  |  |
| 268 | CAMBIO A MURO DE LADRILLO ADOBITO | M2 | 0,30 |  |  |
| 269 | CAMBIO A MURO DOBLE DE LADRILLO ADOBITO | M2 | 0,30 |  |  |
| 270 | CAMBIO A MURO DE LADRILLO DE 6H | M2 | 0,30 |  |  |
| 271 | CAMBIO A MURO AUTO PORTANTE DE UNA SOLA PIEZA Y EN PANELES | M2 | 0,30 |  |  |
| 272 | CAMBIO A PLACA CEMENTICIA PARA EXTERIORES E= 10 MM | M2 | 0,30 |  |  |
| 273 | CAMBIO A PISO CERÁMICO | M2 | 31,60 |  |  |
| 274 | CAMBIO A PISO DE PORCELANATO | M2 | 0,30 |  |  |
| 275 | CAMBIO A PISO DE ALFOMBRA | M2 | 0,30 |  |  |
| 276 | CAMBIO A PISO DE CEMENTO LISO O ESTRIADO | M2 | 0,30 |  |  |
| 277 | CAMBIO A PISO DE GRANITO O MARMOL | M2 | 0,30 |  |  |
| 278 | CAMBIO A PISO DE LADRILLO PAVIC | M2 | 27,75 |  |  |
| 279 | CAMBIO A PISO PREMOLDEADO PARA PARQUEO + GRAMA | M2 | 0,30 |  |  |
| 280 | CAMBIO A ZOCALO CERÁMICO | ML | 0,30 |  |  |
| 281 | CAMBIO A ZOCALO DE PORCELANATO | ML | 0,30 |  |  |
| 282 | CAMBIO A ZOCALO DE MADERA | ML | 0,30 |  |  |
| 283 | CAMBIO A ZOCALO DE CEMENTO | ML | 0,30 |  |  |
| 284 | CAMBIO A REVESTIMIENTO DE CERÁMICA | M2 | 0,30 |  |  |
| 285 | CAMBIO A REVESTIMIENTO DE PORCELANATO | M2 | 0,30 |  |  |
| 286 | CAMBIO A REVESTIMIENTO DE PIEDRA TARIJA | M2 | 0,30 |  |  |
| 287 | CAMBIO A REVESTIMIENTO CON TABLEROS AGLOMERADOS | M2 | 0,30 |  |  |
| 288 | CAMBIO A REVESTIMIENTO PAPEL TAPIZ | M2 | 0,30 |  |  |
| 289 | CAMBIO A REVESTIMIENTO CON LAMINAS DE ALUMINIO COMPUESTO | M2 | 0,30 |  |  |
| 290 | CAMBIO A CIELO FALSO DE CARTON DE YESO | M2 | 0,30 |  |  |
| 291 | CAMBIO A CIELO FALSO FIBRA MINERAL ACUSTICO (INC. EST. MET.) | M2 | 0,30 |  |  |
| 292 | CAMBIO A CIELO FALSO TERMO ACUSTICO DE PVC + ALUMINIO (INC. EST. MET.) | M2 | 0,30 |  |  |
| 293 | CAMBIO A CIELO FALSO DE PVC AUTOEXTINGUIBLE AL FUEGO (INC. EST. MET.) | M2 | 0,30 |  |  |
| 294 | CAMBIO A CIELO FALSO DE PLACA VERDE | M2 | 0,30 |  |  |
| 295 | CAMBIO A MESONES DE GRANITO, EMPOTRADOS CON SOPORTE DE TUBO METÁLICO ANCHO 60 - 90CM | ML | 0,30 |  |  |
| 296 | CAMBIO A MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA INC. EST. MET. Y ACC. | M2 | 0,30 |  |  |
| 297 | CAMBIO A MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS HUMEDAS H= 12 CM INC. EST. ME. Y ACC | M2 | 0,30 |  |  |
| 298 | CAMBIO A MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS ANTIFUEGO H= 12 CM INC. EST. MET. Y ACC. | M2 | 0,30 |  |  |
| 299 | CAMBIO A PAVIMENTO RIGIDO | M2 | 0,30 |  |  |
| 300 | CAMBIO A ACERA DE H°C° 1:2:4 DE E= 4 CM INCLUYE EMPEDRADO Y ENLUCIDO | M2 | 0,30 |  |  |
| 301 | CAMBIO A AREA VERDE CON GRAMA ESMERALDA EN TEPE MAS TIERRA NEGRA | M2 | 0,30 |  |  |
| 302 | CAMBIO A PISO DE RIPIO Y/O CASCAJO DE CERÁMICA CRUDA | M3 | 0,30 |  |  |
|  | **SUBTOTAL CAMBIOS CIVILES Y DE ACABADO** |  |  |  |  |
| **3.2.** | **CAMBIOS CON IMPERMEABILIZACIONES** |  |  |  |  |
| 303 | CAMBIO A IMPERMEABILIZACIÓN EN CUBIERTAS DE CALAMINA Y REVESTIMIENTO DE ALUMINIO | M2 | 0,30 |  |  |
| 304 | CAMBIO A IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSAS ACCESIBLES Y NO ACCESIBLES | M2 | 0,30 |  |  |
| 305 | CAMBIO A IMPERMEABILIZACIÓN EN PAREDES CON REVOQUES DE CEMENTO | M2 | 0,30 |  |  |
| 306 | CAMBIO A IMPERMEABILIZACIÓN EN PISOS EXTERIORES | M2 | 0,30 |  |  |
| 307 | CAMBIO A IMPERMEABILIZACIÓN EN TANQUES DE AGUA POTABLE | M2 | 0,30 |  |  |
| 308 | CAMBIO A IMPERMEABILIZACIÓN EN TANQUES DE AGUA NO POTABLE | M2 | 0,30 |  |  |
|  | **SUBTOTAL CAMBIOS CON IMPERMEABILIZACIONES** |  |  |  |  |
| **3.3.** | **CAMBIOS EN CARPINTERIA** |  |  |  |  |
| 309 | CAMBIO A ESPEJOS BISELADOS | M2 | 0,30 |  |  |
| 310 | CAMBIO A VENTANAS DE CARPINTERIA DE ALUMINIO PROYECTANTES O CORREDIZAS CON VIDRIO TEMPLADO E= 8 MM INC. ACC. Y QUINC. | M2 | 32,60 |  |  |
| 311 | CAMBIO A VENTANAS TIPO CELOCÍA DE CARPINTERIA DE ALUMINIO INC. VIDRIO Y ACC. | M2 | 0,30 |  |  |
| 312 | CAMBIO A PANEL FIJO DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E= 10 MM INC. QUINC. | M2 | 0,30 |  |  |
| 313 | CAMBIO A PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO E= 10 MM (CORREDIZA O BATIENTE) INC. QUINC. | M2 | 16,47 |  |  |
| 314 | CAMBIO A QUIEBRA VISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO ARCO INC. ACC. Y EST. MET. | M2 | 0,30 |  |  |
| 315 | CAMBIO A QUIEBRAVISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO RECTANGULO INC. ACC. Y EST. MET. | M2 | 0,30 |  |  |
| 316 | CAMBIO A LETRERO CORPORATIVO DE ACERO INOX | M2 | 0,30 |  |  |
| 317 | CAMBIO A LETRERO CORPORATIVO RETROILUMINADO DE ACERO INOX | M2 | 0,30 |  |  |
| 318 | CAMBIO A LETRAS RETROILUMINADAS DE ACERO INOX | PZA | 1,00 |  |  |
| 319 | CAMBIO A CENEFA ILUMINADA TIPO BANNERS PARA EXTERIORES | M2 | 0,30 |  |  |
| 320 | CAMBIO A CENEFA SIMPLE TIPO BANNERS PARA EXTERIORES | M2 | 0,30 |  |  |
| 321 | CAMBIO A PANEL PLEGABLE ACUSTICO DE PVC | M2 | 0,30 |  |  |
| 322 | CAMBIO A PANELES DE MELANINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC. | M2 | 1,47 |  |  |
| 323 | CAMBIO A PUERTA DE MELANINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC. | M2 | 1,47 |  |  |
| 324 | CAMBIO A PUERTA PLACA INC. MARCO QUINC. Y BARNIZ | M2 | 8,40 |  |  |
| 325 | CAMBIO A PUERTA TABLERO MACIZA INC. MARCO QUINC. Y BARNIZ | M2 | 1,47 |  |  |
| 326 | CAMBIO A PUERTA METALICA CON PLANCHA DE 1/8" INC. ACC. Y QUINC. | M2 | 1,47 |  |  |
| 327 | CAMBIO A PUERTA DE METALICA CON MALLA OLIMPICA INC/CERRAJERIA Y ACC. | M2 | 1,68 |  |  |
| 328 | CAMBIO A PUERTA TIPO REJA METALICA INC. ACC. Y QUINC. | M2 | 1,68 |  |  |
| 329 | CAMBIO A PUERTA DE ALUMINIO CON DISEÑO TIPO CELOCIA INC. MARCO Y QUINCALLERIA | M2 | 1,68 |  |  |
| 330 | CAMBIO A BARANDAS DE ACERO INOX. INC. VIDRIO TEMP. 8 MM H= 1 M | ML | 0,30 |  |  |
| 331 | CAMBIO A PASAMANOS METALICOS TUBO F°G° 2" | ML | 0,30 |  |  |
| 332 | CAMBIO A PASAMANOS DE ACERO INOX INC. ACC. | ML | 0,30 |  |  |
| 333 | CAMBIO A REJA METALICA CON PERFILES Y TUBOS DE ACERO | M2 | 1,89 |  |  |
| 334 | CAMBIO A PORTON METALICO INC. EST. METALICA, MOTOR ELECT. Y ACC. | M2 | 1,89 |  |  |
| 335 | CAMBIO A PORTON METALICO CON MALLA OLIMPICA Y TUBOS DE F°G° INC. ACC. | M2 | 1,89 |  |  |
| 336 | CAMBIO A REJA METAL CON MALLA OLIMPICA Y POSTE F°G° INC/CERRAJERIA | M2 | 1,89 |  |  |
| 337 | CAMBIO A CENEFA DE MADERA BAJO MESÓN | ML | 0,30 |  |  |
|  | **SUBTOTAL CAMBIOS EN CARPINTERIA** |  |  |  |  |
| **3.4.** | **CAMBIOS SANITARIOS** |  |  |  |  |
| 338 | CAMBIO A INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 339 | CAMBIO A URINARIO C/GRIFERIA A PRESION INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 340 | CAMBIO A LAVAPLATOS UN DEPOSITO C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 341 | CAMBIO A LAVAMANOS SOBREPUESTO C/GRIFERIA TEMPORIZADA INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 342 | CAMBIO A DUCHA ELECTRICA INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 343 | CAMBIO A GRIFERIA DE UNA LLAVE PARA LAVAMANOS INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 344 | CAMBIO A GRIFERIA DE UNA LLAVE PARA LAVAPLATOS INC. ACCESORIOS | PZA | 1,00 |  |  |
| 345 | CAMBIO A GRIFERIA PARA DUCHA A GAS INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 346 | CAMBIO A GRIFERIA AUTOMATICA PARA URINARIO INC. ACC. | PZA | 1,00 |  |  |
| 347 | CAMBIO A CANALETAS DE ACERO GALVANIZADO CORTE 50- 70 | ML | 0,30 |  |  |
| 348 | CAMBIO A TUBERIA POLIETILENO A.D. PERFORADA DE 8" PARA DRENAJE | ML | 0,30 |  |  |
| 349 | CAMBIO A TUBERÍA ENTERRADA DE POLIPROPILENO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO | ML | 0,30 |  |  |
| 350 | CAMBIO A TUBERÍA DE POLIPROPILENO SUSPENDIDA O SOBREPUESTA DN = 15 MM - 50 MM | ML | 0,30 |  |  |
| 351 | CAMBIO A TUBERÍA DE POLIPROPILENO SUSPENDIDA O SOBREPUESTA DN = 50 MM -150 MM | ML | 0,30 |  |  |
| 352 | CAMBIO A TUBERÍA DE POLIPROPILENO EMPOTRADA INC. ACC. | ML | 0,30 |  |  |
|  | **SUBTOTAL CAMBIOS SANITARIOS** |  |  |  |  |
| **3.5.** | **CAMBIOS ELECTRICOS** |  |  |  |  |
| 353 | CAMBIO A PANEL LED DE 40 W 600X600X14 MM | PZA | 1,00 |  |  |
| 354 | CAMBIO A LUMINARIA LED DOWLIGHT LED DE 11W Ø DE 100 MM | PZA | 1,00 |  |  |
| 355 | CAMBIO A LUMINARIA LED DOWLIGHT LED DE 18W Ø DE 200 MM | PZA | 1,00 |  |  |
| 356 | CAMBIO A TUBO LED OPACO O TRANSPARENTE 0,60 CM. 20 W. | PZA | 1,00 |  |  |
| 357 | CAMBIO A FOCO LED DE 9W ROSCAS E27 | PZA | 1,00 |  |  |
| 358 | CAMBIO A FOCO LED TIPO TUBO DE 11W | PZA | 1,00 |  |  |
| 359 | CAMBIO A LUMINARIA INC 75/100W TIPO TORTUGA CON FOCO LED DE 9W | PZA | 1,00 |  |  |
| 360 | CAMBIO A REFLECTOR LED DE 75W | PZA | 1,00 |  |  |
| 361 | CAMBIO A LUMINARIA LED TIPO SPOT 7W EMPOTRABLE | PZA | 1,00 |  |  |
|  | **SUBTOTAL CAMBIOS ELECTRICOS** |  |  |  |  |
| **4.** | **REPARACIONES** |  |  |  |  |
| 362 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TIRAFONDOS EN CUBIERTA DE CALAMINA | M2 | 0,30 |  |  |
| 363 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANALETAS (REFUERZO DE SOLDADURA, LIMPIEZA Y PINTURA) | ML | 0,30 |  |  |
| 364 | REPARACIÓN DE FISURAS O GRIETAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON | ML | 0,30 |  |  |
| 365 | REPARACION DE ESTRUCTURA DE CIELO FALSO | M2 | 0,30 |  |  |
| 366 | REPARACION DE CIELO RASO | M2 | 0,30 |  |  |
| 367 | REPARACION Y REFACCION DE ACTIVIDADES CIVILES | HRS | 0,30 |  |  |
| 368 | REPARACION Y REFACCION DE ACABADO FINO | HRS | 0,30 |  |  |
| 369 | REPARACION DE FISURAS EN PAVIMENTO RIGIDO | M2 | 0,23 |  |  |
| 370 | REPARACION DE FISURAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE | M2 | 0,23 |  |  |
| 371 | REPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON FIBRA DE CARBONO | ML | 0,30 |  |  |
| 372 | REPARACION Y REFACCION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | HRS | 0,30 |  |  |
| 373 | REPARACIÓN Y REFACCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | HRS | 0,30 |  |  |
| 374 | REPARACION Y REFACCION DE CARPINTERIAS | HRS | 0,30 |  |  |
|  | **SUBTOTAL REPARACIONES** |  |  |  |  |
| **5.1.** | **CONSERVACIONES CIVILES E IMPERMEABILIZACIONES** |  |  |  |  |
| 375 | CONSERVACIÓN EN CUBIERTAS DE CALAMINA Y REVESTIMIENTO DE ALUMINIO CON IMPERMEABILIZACIÓN | M2 | 0,30 |  |  |
| 376 | CONSERVACIÓN EN LOSAS CON IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA MORTERO Y MALLA | M2 | 0,30 |  |  |
| 377 | CONSERVACIÓN EN REVOQUES DE CEMENTO CON IMPERMEABILIZACIÓN DE MORTERO | M2 | 0,30 |  |  |
| 378 | CONSERVACIÓN DE PISOS EXTERIORES CON IMPERMEABILIZACIÓN DE MORTERO, MALLA, ADHESIVO, LECHADA Y SELLADOR | M2 | 0,30 |  |  |
| 379 | CONSERVACIÓN DE PISOS CON JUNTAS DE DILATACIÓN Y POLÍMERO FLEXIBLE | M2 | 0,30 |  |  |
| 380 | CONSERVACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE CON IMPERMEABILIZACIÓN CON MORTERO Y MALLA | M2 | 0,30 |  |  |
| 381 | CONSERVACIÓN DE TANQUES DE AGUA NO POTABLE CON IMPERMEABILIZACIÓN CON REVESTIMIENTO | M2 | 0,30 |  |  |
| 382 | CONSERVACION DE LOSA CON IMPERMEABILIZACION DE LAMINA ASFALTICA | M2 | 0,30 |  |  |
| 383 | CONSERVACION DE LOSA CON IMPERMEABILIZACION DE MORTERO POLIMÉRICO SEMIFLEXIBLE TERMOPLÁSTICO | M2 | 0,30 |  |  |
| 384 | CONSERVACION CON MANTA ELASTOMETRICA PARA SELLADO DE UNIONES | M2 | 0,30 |  |  |
| 385 | CONSERVACION DE CUBIERTA CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO DILUIBLE EN AGUA Y MEMBRANA SINTÉTICA DE VELO DE POLIÉSTER | M2 | 0,30 |  |  |
| 386 | CONSERVACION DE CUBIERTA CON MEMBRANA HIDRÓFUGA | M2 | 0,30 |  |  |
| 387 | CONSERVACION DE TUBERIAS DE CLIMATIZACION CON MEMBRANA TERMICA CON FOIL DE ALUMINIO | ML | 0,30 |  |  |
| 388 | CONSERVACION CON PINTURA REFLECTIVA PARA TRAFICO Y DEMARCACION | M2 | 0,30 |  |  |
| 389 | CONSERVACION CON PINTURA EPOXICA | M2 | 0,30 |  |  |
| 390 | CONSERVACION CON PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS | M2 | 0,30 |  |  |
| 391 | CONSERVACION CON PINTURA ANTICORROSIVA PARA CANALETAS Y BAJANTES PLUVIALES | ML | 0,30 |  |  |
| 392 | CONSERVACION CON PINTURA LATEX LAVABLE PARA MUROS INTERIORES | M2 | 373,26 |  |  |
| 393 | CONSERVACION CON PINTURA LATEX LAVABLE PARA MUROS EXTERIORES | M2 | 202,72 |  |  |
| 394 | CONSERVACION CON PINTURA HIDROREPELENTE PARA MUROS EXTERIORES | M2 | 0,30 |  |  |
| 395 | CONSERVACION CON PINTURA LATEX PARA CIELO FALSO | M2 | 0,30 |  |  |
| 396 | CONSERVACION CON PINTURA LATEX SOBRE MOLDURAS | ML | 0,30 |  |  |
| 397 | CONSERVACION CON BARNIZ SELLADOR A BASE DE RESINA ACRÍLICA TRANSPARENTE | M2 | 0,30 |  |  |
| 398 | CONSERVACION CON BARNIZ PARA CARPINTERIA DE MADERA | M2 | 0,30 |  |  |
| 399 | CONSERVACION DE AREAS EXTERNAS Y LINDEROS CON REJAS METALICAS INC. ACC. | M2 | 1,89 |  |  |
| 400 | CONSERVACION DE AREAS EXTERNAS Y LINDEROS CON PUERTAS DE REJA METALICAS INC. ACC. | M2 | 1,89 |  |  |
| 401 | CONSERVACION DE AREAS EXTERNAS Y LINDEROS CON MALLA OLIMPICA Y TUBOS METALICOS | M2 | 1,89 |  |  |
| 402 | CONSERVACION DE AREAS EXTERNAS Y LINDEROS CON PUERTAS DE MALLA OLIMPICA Y TUBOS METALICOS | M2 | 1,89 |  |  |
| 403 | CONSERVACION DE CUBIERTAS Y LOSAS CON CUBIERTA DE CALAMINA INC. ESTRUCTURA METALICA | M2 | 0,30 |  |  |
| 404 | CONSERVACION DE JARDINERAS Y/O ACERAS CON CORDONES DE H°A° | ML | 0,30 |  |  |
| 405 | CONSERVACION DE LINDEROS Y LIMITES CON ACERAS DE H°A° | M2 | 0,30 |  |  |
| 406 | CONSERVACION DE INGRESOS CON CUBIERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE E= 10 MM | M2 | 0,22 |  |  |
| 407 | CONSERVACION DE PAREDES EXTERIORES CON ZOCALO EXTERIOR DE CERÁMICA | ML | 0,30 |  |  |
| 408 | CONSERVACION DE PAREDES EXTERIORES CON BOTAGUAS DE H°A° | ML | 0,30 |  |  |
|  | **SUBTOTAL CONSERVACIONES CIVILES E IMPERMEABILIZACIONES** |  |  |  |  |
| **6.** | **LIMPIEZAS** |  |  |  |  |
| 409 | LIMPIEZA Y DESTAPE DE CANALETAS Y BAJANTES PLUVIALES | ML | 0,38 |  |  |
| 410 | LIMPIEZA Y DESTAPE DE TUBERIAS SANITARIAS | ML | 0,30 |  |  |
| 411 | LIMPIEZA Y DESTAPE DE CANALES DE H°A° | ML | 0,30 |  |  |
| 412 | LIMPIEZA DE CUBIERTA DE LOSA | M2 | 1,00 |  |  |
| 413 | LIMPIEZA DE CUBIERTA DE TEJA COLONIAL | M2 | 1,00 |  |  |
| 414 | LIMPIEZA DE GÁRGOLAS | PZA | 1,00 |  |  |
| 415 | LIMPIEZA Y DESTAPE DE CAMARAS DE INSPECCION O PLUVIALES | PZA | 1,00 |  |  |
| 416 | LIMPIEZA Y DESTAPE DE TANQUES DE H°A° | PZA | 1,00 |  |  |
| 417 | LIMPIEZA Y DETAPE DE TANQUES SEPTICOS | PZA | 1,00 |  |  |
| 418 | LIMPIEZA Y DESTAPE DE CAJAS INTERCEPTORAS Y DE REGISTRO EN GRAL | PZA | 1,00 |  |  |
|  | **SUBTOTAL LIMPIEZAS** |  |  |  |  |
| **PRECIO TOTAL (Numeral)** | | | | |  |
| **PRECIO TOTAL (Literal)** | | | | | |

**Nota:** Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

**FORMULARIO C-1**

**CARATERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS**

| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR YPFB** | **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE**  ***(Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB)*** |
| --- | --- |
|
|  |
| **DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO** |  |
| El servicio requerido consiste en realizar el mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo y otros de manera permanente, inmediata y de forma efectiva en infraestructuras de propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en sus diferentes predios e instalaciones de acuerdo a las necesidades identificadas y planificadas por la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento.  El servicio contempla las siguientes actividades principales, mismas que son descritas de manera enunciativa:  RETIRO: Acción referida a retirar algún elemento o parte de una infraestructura, con objeto de cumplir con las tareas de mantenimiento planificadas.  REPOSICION: Acción referida al retiro y reposición de algún elemento o material o parte de una infraestructura, que presente condiciones de deterioro u otros defectos. Donde la condición es reponer elemento o material o parte de una infraestructura con las mismas características de lo retirado.    CAMBIO: Acción referida al retiro y cambio de algún elemento o material o parte de una infraestructura, que presente condiciones de deterioro u otros defectos. Donde la condición es cambiar el elemento o material o parte de una infraestructura a otros de características distintas.  REPARACIONES: Acción referida a refaccionar, arreglar y/o reparar algún elemento o parte de una infraestructura, que presente condiciones de deterioro u otros defectos.  CONSERVACIÒN: Acción referida a conservar, mantener o proteger algún elemento o parte de una infraestructura, que presente condiciones de deterioro u otros defectos.  LIMPIEZAS: Acción referida a limpiezas en general de algún elemento o parte de una infraestructura, que presente condiciones de suciedad que generen deterioro o deficiencias a la infraestructura. |  |
| **EXPERIENCIA DEL PROPONENTE** |  |
| **Experiencia Específica:** El proponente deberá acreditar una experiencia específica mínima de 0,7 veces el precio referencial sumado sus trabajos de ejecución de mantenimientos o refacciones o remodelaciones o conservaciones o restauraciones o ampliaciones o reparaciones o rehabilitaciones o mejoramientos o arreglos de edificaciones en general o construcciones u obras de infraestructuras administrativas o residenciales o educativas.  Para respaldar la experiencia citada el proponente deberá presentar fotocopia simple de actas o certificados de conclusión, recepción u otro documento similar.  Se considera documentos similares, solo aquellos que acrediten la conclusión del servicio con la conformidad de la parte contratante. |  |
| **EXPERIENCIA DEL PERSONAL** |  |
| El personal clave a requerirse es:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **CARGO** | **FORMACION** | **EXPERIENCIA ESPECIFICA** | | 1 Coordinador Técnico (Con permanencia parcial y a requerimiento) | Arquitecto o Ingeniero Civil   * Ajuntar fotocopia simple del Título en provisión Nacional. | Certificar una experiencia especifica mínima de 4 trabajos como fiscal o supervisor o director o coordinador o encargado o consultor o residente o superintendente o jefe o inspector o cargos equivalentes a los anteriores, en trabajos de: mantenimientos o refacciones o remodelaciones o conservación o restauración o ampliaciones o reparaciones o rehabilitaciones o arreglos o mejoramientos o construcciones de infraestructuras en general.  La experiencia será computada a partir de la obtención del Título en provisión Nacional. | | Un (1) Residente de seguimiento ( con permanencia completa) | Arquitecto o Ingeniero Civil o Técnico medio de construcción civil o egresado de arquitectura o ingeniería civil   * Ajuntar fotocopia simple del Título académico o certificado de egreso o título de técnico medio o título de técnico superior o título en provisión nacional | Certificar una experiencia especifica mínima de 2 trabajos como: Fiscal o supervisor o director o coordinador o encargado o inspector o ingeniero o arquitecto o residente o técnico de seguimiento o técnico o apoyo o consultor o cargos equivalentes a los anteriores, de trabajos en: mantenimientos o refacciones o remodelaciones o conservación o restauración o ampliaciones o reparaciones o rehabilitaciones o arreglos o mejoramientos o construcciones de infraestructuras en general.  La experiencia será computada a partir de la obtención del documento que certifique su nivel de formación conforme lo requerido. |   Para respaldar la experiencia deberá adjuntar copia simple de certificados de trabajos o actas de recepción en general u otros documentos que certifiquen lo requerido. |  |
| **PROPUESTA EN DIGITAL** |  |
| Los proponentes deberán adjuntar a su propuesta un CD o Memoria USB que contenga la propuesta técnica y económica (formulario C1 y B1) en formato de texto editable, la no presentación no representará la descalificación del proponente. |  |

**FORMULARIO C-2**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| **Código del Proceso** | **:** |  |  |  |
|  |  |  |  | |
| **Objeto del Proceso** | **:** |  |  |  |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |

A nombre de **(…………………..N*ombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda)*** a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las **condiciones técnicas requeridas para el servicio y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II** de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.

Firma en señal de conformidad.

**-----------------------------------------------------------------**

**Nombre completo y firma del Representante Legal**

**o Propietario de la empresa proponente**

**FORMULARIO C-3**

**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE**

**NOMBRE DEL PROPONENTE:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Entidad Contratante** | **Objeto de la Contratación** | **Importe Bs. (\*)** | **Periodo de Ejecución** | |
| **Inicio**  **(Día/Mes/Año)** | **Fin**  **(Día/Mes/Año)** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| \* (T/C a la fecha de emisión del documento de respaldo) | | | | | |
| **Nota.-**   1. Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario. 2. Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada. | | | | | |

**FORMULARIO C-4**

**EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE**

**CARGO: COORDINADOR TÉCNICO**

***(El Proponente deberá indicar el cargo del personal clave de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas y realizar un formulario para cada cargo)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. DATOS GENERALES** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  | *Paterno* |  | *Materno* |  | *Nombre(s)* | |  |
| **Nombre Completo** | **:** |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  | *Número* |  | *Lugar de expedición* |  | |  | |
| **Cédula de Identidad** | **:** |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  | | | | | | |
| **Nacionalidad** | **:** |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | |
| **Profesión** | **:** |  |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. FORMACIÓN ACADÉMICA** | | |
| **Universidad / Institución** | **Grado Académico** | **Fecha Emisión**  **Título en Provisión Nacional o Documento Requerido**  **(Día/Mes/Año)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN** | | | | |
| **Universidad / Institución** | **Fechas** | | **Nombre del Curso** | **Duración en Horas** |
| **Desde** | **Hasta** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. CERTIFICACIONES U OTROS** | | |
| **Institución** | **Fecha de Emisión** | **Descripción** |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA** | | | | | | |
| **N°** | **Entidad / Empresa** | **Objeto** | **Monto (Bs.)** | **Cargo** | **Fecha**  **(Día/Mes/Año)** | |
| **Desde** | **Hasta** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| **Nota:**  Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario.  Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada. | | | | | | |

**FORMULARIO C-4**

**EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE**

**CARGO: RESIDENTE DE SEGUIMIENTO**

***(El Proponente deberá indicar el cargo del personal clave de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas y realizar un formulario para cada cargo)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. DATOS GENERALES** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  | *Paterno* |  | *Materno* |  | *Nombre(s)* | |  |
| **Nombre Completo** | **:** |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  | *Número* |  | *Lugar de expedición* |  | |  | |
| **Cédula de Identidad** | **:** |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  | | | | | | |
| **Nacionalidad** | **:** |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | |
| **Profesión** | **:** |  |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. FORMACIÓN ACADÉMICA** | | |
| **Universidad / Institución** | **Grado Académico** | **Fecha Emisión**  **Título en Provisión Nacional o Documento Requerido**  **(Día/Mes/Año)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN** | | | | |
| **Universidad / Institución** | **Fechas** | | **Nombre del Curso** | **Duración en Horas** |
| **Desde** | **Hasta** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. CERTIFICACIONES U OTROS** | | |
| **Institución** | **Fecha de Emisión** | **Descripción** |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA** | | | | | | |
| **N°** | **Entidad / Empresa** | **Objeto** | **Monto (Bs.)** | **Cargo** | **Fecha**  **(Día/Mes/Año)** | |
| **Desde** | **Hasta** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| **Nota:**  Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario.  Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada. | | | | | | |

**PARTE III**

**MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN**

**PRECIO EVALUADO MAS BAJO**

* + 1. **EVALUACIÓN PRELIMINAR.-**

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Comité de Contratación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de la presentación de todos los formularios y documentos solicitados fueron presentados.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

* + 1. **EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.-**
  1. **VERIFICACIÓN SICOES.-**

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

* 1. **VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS.-**

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación verificará el cumplimiento de los documentos formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Analista de Contrataciones del comité de contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

* 1. **EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**
     1. **VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS.-**

El comité de contratación verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

1. Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.
2. Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado**.** En caso de no haber cantidades, para efectos de evaluación se tomará cantidad 1 (uno).
3. Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.
4. Si los volúmenes o unidades de medida (a menos que exista equivalencia) no son las solicitadas en las especificaciones técnicas, la propuesta será descalificada.
   * 1. **DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO.-**

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, se determinará el orden de prelación de las propuestas económicas con relación a la propuesta económica con el precio evaluado más bajo.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

* + 1. **EVALUACIÓN TÉCNICA.-**

Una vez concluida la evaluación administrativa/económica, el personal técnico que conforma el Comité de Contratación verificará el cumplimiento de la documentación técnica presentada, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de la propuesta habilitada con el precio evaluado más bajo.

En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar con el precio evaluado más bajo no cumpla con los aspectos técnicos solicitados en el DCD, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, y así sucesivamente.

En caso de existir aspectos subsanables, el Personal Técnico del Comité de Contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

* + 1. **RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.-**

El Comité de Contratación recomendará al RPC la adjudicación o concertación o devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

En caso de adjudicación, se recomendará al RPC la adjudicación de la propuesta que obtuvo el precio evaluado más bajo y que cumpla con los aspectos técnicos y condiciones requeridas en el DCD, cuyo monto adjudicado corresponda al monto ajustado por revisión aritmética.

En caso de Concertación, el Comité de Contratación deberá considerar los criterios descritos en el numeral 26 del presente DCD.

**PARTE IV**

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

***LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN ADJUNTAS EN OTRO ARCHIVO, LOS MISMOS FORMAN PARTE INDIVISIBLE DEL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA.***

**PARTE V**

**MODELO DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.  **CONTRATO Nº YPFB/DLG**  **La Paz,**  **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **CÓDIGO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE QUE CORRESPONDA:***  ***SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE \_\_\_\_\_\_\_***  *En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato para la adquisición de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sujeto a los siguientes términos y condiciones:*  **PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)**  Dirá usted que las partes **CONTRATANTES** son:   * 1. **YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS**, con Número de Identificación Tributaria (NIT) Nº 1020269020, con domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Zona \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de la ciudad de ­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representada legalmente por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con cédula de Identidad N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, designado mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, que en adelante se denominará la **ENTIDAD.**   2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representada legalmente por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con Cédula de Identidad N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en virtud al Testimonio de Poder N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del Tribunal Departamental de Justicia de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, que en adelante se denominará el **CONTRATISTA.**   Tanto la **ENTIDAD** como el **CONTRATISTA** podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”    **SEGUNDA.- (ANTECEDENTES)**  **2.1.** La **ENTIDAD**, mediante la modalidad de contratación \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con código \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, llevó adelante el proceso de contratación para el Servicio de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ aprobado mediante Resolución de Directorio N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de fecha\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y el documento de contratación directa.  **2.2.** Por su parte el **CONTRATISTA** reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la prestación del Servicio detallado en el presente Contrato.  **TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)**  **3.1. Definiciones:** A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:   |  |  | | --- | --- | | **Contrato:** | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. | | **Fiscal del Servicio:** | Es una o más personas designadas por la **ENTIDAD**, quien será el interlocutor de éste frente al **CONTRATISTA**, encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones del **CONTRATISTA**, asegurando que el Servicio sea ejecutado conforme lo establecido en el Contrato. | | **Ley Aplicable:** | Son las normas constitucionales, leyes, decretos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. | | **Personal:** | Significa los empleados del **CONTRATISTA**. | | **Servicio (s):** | Significa el servicio de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, que debe desarrollar el **CONTRATISTA** a favor de la **ENTIDAD** conforme al objeto de este Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo la exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, para lo cual cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes. | | **Informe de Conformidad:** | Informe elaborado por el Fiscal del Servicio, una vez verificado el cumplimiento del Servicio. |   **3.2. Relación entre las Partes:** Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el Personal que tenga relación con la ejecución de los Servicios estará exclusivamente a cargo del **CONTRATISTA**, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.  **3.3.** **Ley que rige el Contrato:** Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.  **3.4.** **Idioma:** Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.  **3.5.** **Encabezamientos:** El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.  **3.6.** **Totalidad del acuerdo:** Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato, y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.  **3.7.** **Plazos:** Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.  **3.8.** **Mayúsculas:** El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.  **3.9.** **Discrepancias:** En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.  **CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)**  El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.  **QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)**  Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:  Anexo 1: ***Documento de contratación directa o documento base de contratación***  Aclaraciones y enmiendas  Anexo 2: Propuesta adjudicada (oferta técnica y económica).  Anexo 3: Acta de concertación (cuando corresponda)  Anexo 4: Garantía (cuando corresponda)  Anexo 5: ***(insertar otro (s) que se puedan considerar importantes)***  **SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)**  El objeto del presente Contrato es la prestación del Servicio consistente en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, realizado por el **CONTRATISTA** con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y de conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.  **SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)**  **7.1 Vigencia.-**  El presente Contrato entrará en vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, previa emisión del informe de conformidad aspecto que se hará constar mediante el acta de cierre de Contrato.  **7.2 Plazo de habilitación.-**  El **CONTRATISTA** se compromete a ejecutarel Servicio en el plazo máximo de *numeral (literal)* días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.  **OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)**  La entrega de los documentos de validez para el Servicio debe ser realizada en oficinas de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de la **ENTIDAD**, calle \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  **NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)**  El monto máximo propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del Servicio es de Bs.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Bolivianos), mismo que será ejecutado a requerimiento de la **ENTIDAD** y de acuerdo a los precios unitarios detallados a continuación:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nº** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PRECIO UNITARIO (Bs.)** | **PRECIO TOTAL**  **(Bs.)** | **PLAZO** | |  |  |  |  |  |  |  |   El **CONTRATISTA** declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, impuestos aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente del Servicio, mencionado sin limitar, los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del **CONTRATISTA**, a título de revisión de precio o reembolso, ni cualquier otro similar a la **ENTIDAD.**  El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso, la **ENTIDAD** reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido lo establecido en el Contrato.  **DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)**  El monto del presente Contrato será pagado por la **ENTIDAD** a favor del **CONTRATISTA** una vez emitido el Informe de Conformidad por el Fiscal de Servicio. El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el **CONTRATISTA** presentar la siguiente documentación para pago:   * Solicitud de pago. * Factura original. * Fotocopia de registro Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA). * Cédula de identidad del representante legal. * Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).   **DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)**  El **CONTRATISTA** en la misma fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020**.**  **DECIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)**  El **CONTRATISTA** garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ emitida por el Banco\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con vigencia hasta el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***,*** a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos*,* por Bs.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Bolivianos) equivalente al 7% (siete por ciento) del monto total del Contrato, con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.  El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el **CONTRATISTA,** será pagado en favor de la **ENTIDAD** a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.  Si se procediera a la prestación del Servicio dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante informe de conformidad, dicha garantía será devuelta y se emitirá el acta de cierre de Contrato.  El **CONTRATISTA**, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la **ENTIDAD** por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta sesenta (60) días calendario adicionales a la vigencia del Contrato.  **DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)**  Queda convenido entre las Partes, que el **CONTRATISTA** se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo) del Contrato, caso contrario la **ENTIDAD** aplicará una multa equivalente al *numeral%* (*literal* por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso.  De establecer la **ENTIDAD** que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la **ENTIDAD** podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).  De establecer la **ENTIDAD** que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la **ENTIDAD** deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).  Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la **ENTIDAD**, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final emitido por el Fiscal del Servicio, sin perjuicio de que la **ENTIDAD** ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y la misma gestione el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.  **DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)**  **14.1.** Las notificaciones que se cursen entre las Partes, tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:   |  |  | | --- | --- | | **ENTIDAD** | **CONTRATISTA** | | **Domicilio:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **N° Telf.:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **N° Cel.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **E-mail:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Attn.:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Bolivia | **Domicilio:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **N° Telf.:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **N° Cel.:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **E-mail:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Attn.:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Bolivia |   **14.2.** Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.  **14.3.** Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte, por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.  **DÉCIMA QUINTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)**  El **CONTRATISTA** se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:   * 1. **Responsabilidades:**  1. El **CONTRATISTA** asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente Contrato, conforme lo establecido en los anexos del presente Contrato por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el documento de contratación directa y las más altas normas técnicas de competencia profesional, conforme a las Leyes Aplicables. 2. En consecuencia el **CONTRATISTA** garantiza y responde del Servicio prestado bajo este Contrato, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del Contrato, se compromete a no negar su participación.   En caso de no responder favorablemente al requerimiento, la **ENTIDAD** hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales consiguientes, en razón de que el Servicio ha sido prestado bajo un Contrato administrativo, por lo cual el **CONTRATISTA** es responsable ante el Estado.   1. Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o cualquier disposición legal. 2. Por todo subcontrato suscrito por el **CONTRATISTA**, no obligara o pretenderá obligar a la **ENTIDAD** al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subcontratista, proveedores y/o fabricantes en este sentido la responsabilidad frente a la **ENTIDAD** por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de la Ley Aplicable son de exclusiva cuenta y riesgo del subcontratista, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el **CONTRATISTA.** 3. Por las indemnizaciones o reclamos ocasionados por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución de los Servicios. 4. Por las infracciones por el uso de materiales o procesos de ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo, en este caso, personal y directamente por cualquier indemnización, cargo y/o costo que fuere debido, así como por cualquier reclamo resultante del mal uso que de ellos hicieren. 5. Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por la **ENTIDAD**, toda y/o cualquier parte de los Servicios que hubiese sido considerada inaceptable por la **ENTIDAD**. 6. El **CONTRATISTA** será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del Servicio bajo este Contrato.    1. **Obligaciones:** 7. Cumplir con el objeto del Contrato y consiguiente ejecución de los Servicios mediante Personal especializado y dentro de las especificaciones establecidas conforme a padrones y normas técnicas usuales en servicios de esta naturaleza, garantizando la calidad del mismo. 8. Ejecutar el Servicio de acuerdo a lo previsto en este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, siendo el único responsable ante cualquier inobservancia. 9. Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el Personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc. 10. Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas (cuando corresponda) contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable. 11. Cumplir y acatar por sí, por su Personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el **CONTRATISTA** responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:  * Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su Personal en territorio boliviano. * Las estipulaciones y las obligaciones administrativas y de seguridad, medio ambiente y salud establecidas en este Contrato, que el Contratista declara conocer y aceptar todas y cada una de ellas, eximiendo de cualquier obligación o responsabilidad a la **ENTIDAD**.  1. Planear, programar, dirigir y ejecutar los Servicios con calidad y seguridad, a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato. 2. Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable 3. Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su Personal, necesarias para la ejecución de los Servicios, siendo para todos los efectos, el **CONTRATISTA** único y exclusivo responsable. 4. Salvaguardar y liberar a la **ENTIDAD** de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la ejecución de los Servicios. 5. Responder por los daños o pérdidas causados a la **ENTIDAD** o a terceros, resultantes de acción u omisión en la ejecución de los Servicios. 6. Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable. 7. Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del Personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la **ENTIDAD** de cualquier reclamo. 8. No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por Ley Aplicable. La **ENTIDAD** podrá pedir al **CONTRATISTA** en cualquier momento, dentro del término del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación. 9. Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia. 10. No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar. 11. Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes. 12. Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable. 13. Responsabilizarse por obtener a su costo todas las licencias y autorizaciones de conformidad a la Ley Aplicable con relación a este Contrato y los registros que le exija la **ENTIDAD** en conformidad al Contrato. 14. Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de sus subcontratistas. 15. Mantener a la **ENTIDAD** exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social. 16. Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable. 17. Cumplir con las normas laborales respecto al pago de incremento salarial, bonos, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a cuenta y cargo del **CONTRATISTA**. 18. Realizar el trabajo solicitado conforme a detalle y requerimiento realizado por la **ENTIDAD**.   Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.  **DÉCIMA SEXTA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)**  La **ENTIDAD** se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:   1. Notificar al **CONTRATISTA** los defectos e irregularidades encontradas en la ejecución del Servicio, fijando plazos para su corrección. 2. Proporcionar información y detalle para la ejecución del Servicio, comunicando al **CONTRATISTA** eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.   **DÉCIMA SÉPTIMA.- (FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO)**  **17.1.**  La **ENTIDAD** designará un Fiscal del Serviciode seguimiento y control de la ejecución del Contrato, y comunicará oficialmente esta designación al **CONTRATISTA** mediante nota expresa y de conformidad a lo determinado en la cláusula (Notificaciones).  **17.2.** El Fiscal del Servicio estará a cargo de realizar las tareas relacionadas con la supervisión, fiscalización, control, evaluación, aplicación de multas y cualquier otra decisión que internamente defina la **ENTIDAD** con relación al Contrato.  **17.3.** El Fiscal del Servicio tendrá los más amplios poderes, inclusive para:   1. Ordenar la inmediata sustitución de cualquier empleado del **CONTRATISTA** que a exclusivo criterio del Fiscal del Servicio, impida o dificulte la actividad fiscalizadora, que su habilitación y experiencia profesional se considere inadecuada o que su rendimiento o calidad no sean satisfactorios. 2. Interrumpir cualquier parte del Servicio ejecutado en desacuerdo con lo determinado en el Contrato. 3. En caso de inobservancia por parte del **CONTRATISTA** a las exigencias de la fiscalización, se tendrá además el derecho de aplicación de multas previstas en el Contrato.   **17.4.** El Fiscal del Servicio podrá efectuar cualquier solicitud de rectificación relativa al Servicio ejecutado en desacuerdo con el Contrato, coordinando con el **CONTRATISTA** un plazo máximo para la solución del problema. Luego de dicho aviso, si transcurrido el plazo, el **CONTRATISTA** no procede con dicha solicitud, la misma se constituirá en causal de resolución por incumplimiento de Contrato, reservándose la **ENTIDAD** el derecho de aplicar las multas de acuerdo al Contrato.  **17.5.** La acción u omisión, total o parcial, de la fiscalización no exime al **CONTRATISTA** de su total responsabilidad por la ejecución del Servicio.  **DÉCIMA OCTAVA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)**  El **CONTRATISTA** designará mediante notificación escrita a la **ENTIDAD**, a su representante para la entrega del Servicio, dicho personero será denominado agente del Servicio y será presentado oficialmente por el **CONTRATISTA** antes del inicio del mismo, mediante comunicación escrita dirigida a la **ENTIDAD** de conformidad a la cláusula (Notificaciones) del presente Contrato.  El agente del Servicio representará al **CONTRATISTA** durante toda la prestación del Servicio y mantendrá coordinación permanente y efectiva con la **ENTIDAD** a través del Fiscal del Servicio, a objeto de atender satisfactoriamente los requerimientos y dar fiel cumplimiento al Contrato.  **DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)**  El **CONTRATISTA** bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.  En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente, previa aprobación de la **ENTIDAD**, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.  La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.  Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.  **VIGÉSIMA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)**  **20.1.** Los tributos e impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del contribuyente, en este caso el **CONTRATISTA** conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso. La **ENTIDAD**, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.  **20.2.** El **CONTRATISTA** declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la ejecución del Servicio, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.  **VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD)**  El **CONTRATISTA** está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer, durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.  Las obligaciones que el **CONTRATISTA** asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.  A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el **CONTRATISTA** está en la obligación de entregar de manera inmediata a la **ENTIDAD** todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del **CONTRATISTA** en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el **CONTRATISTA** ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.  El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:   1. La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes. 2. Responsabilidad por pérdida y daños.   **VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)**  La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.  Con el fin de exceptuar al **CONTRATISTA** de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la **ENTIDAD** tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.  Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).  Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).  **22.1   Condiciones de Validez:**  No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:   1. Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del **CONTRATISTA**, será aplicable también a cualquier subcontratista. 2. La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.      1. La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en el Servicioy limitar el daño al mismo.   Previo cumplimiento por parte del **CONTRATISTA** de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la **ENTIDAD** debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la **ENTIDAD** por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.  **22.2   Cumplimiento ininterrumpido:**  Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el **CONTRATISTA** hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará el Servicio de la manera que lo solicite la **ENTIDAD**.  **22.3   Prórrogas:**  Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.  Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.  Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 15 (quince) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).  **VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)**  El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:  **23.1. Por Cumplimiento del Contrato:**  De forma normal, tanto la **ENTIDAD** como el **CONTRATISTA** darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas Partes**.**  **23.2. Por Resolución del Contrato:**  Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la **ENTIDAD** y el **CONTRATISTA,** acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:  **23.2.1. Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA.**  La **ENTIDAD**, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:   1. Por disolución del **CONTRATISTA.** 2. Por quiebra declarada del **CONTRATISTA**. 3. Por incumplimiento en la prestación del Servicio, a requerimiento de la **ENTIDAD** o el Fiscal del Servicio en asuntos relacionados con el objeto del presente Contrato y lo establecido en las especificaciones técnicas. 4. Por paralización del Servicio sin justificación, por el lapso de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ días calendario continuos. 5. Por negligencia reiterada (2 veces) en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del Fiscal del Servicio**.** 6. Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al Servicio. 7. Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación del Servicio alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento), de forma obligatoria. 8. Por fuerza mayor o caso fortuito. 9. Por incumplimiento a la cláusula (anticorrupción).   **23.2.2. Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.**  El **CONTRATISTA,** podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:   1. Si apartándose de los términos del Contrato la **ENTIDAD**, a través del Fiscal del Servicio**,** pretende efectuar aumento o disminución en el Servicio, sin cumplir lo establecido por el presente Contrato sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente. 2. Por utilizar o requerir aquellos Servicios que son objeto del presente Contrato, en beneficio de terceras personas. 3. Por suspensión del Servicio por orden escrita de la **ENTIDAD** por un plazo superior a *numeral (literal)* días calendario; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito.   **23.2.3.** Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La terminación por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.  **23.2.4.** La **ENTIDAD** en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al **PROVEEDOR**;sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la **ENTIDAD** afavor del **PROVEEDOR.**  **23.2.5. Reglas aplicables a la Resolución:**  Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1. y 23.2.2., la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra Parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.  Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los Servicios y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.  En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.  Cuando el monto de la multa, alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la **ENTIDAD** deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.  En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza mayor o caso fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.  En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al **CONTRATISTA**,se consolidara en favor de la **ENTIDAD** la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la **ENTIDAD** las multas o penalidades**.**  **VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO)**  Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción del Servicio efectivamente ejecutado.  Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.  **VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)**  En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Servicio, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.  **VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)**  El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes.  Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.  Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).  ***INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA:***  ***(PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)***  *El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la* ***Entidad*** *en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el* ***Contratista****. En caso que este importe no sea cancelado por el* ***Contratista*** *podrá ser descontado por la* ***Entidad*** *a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato.*  *Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:*  *Originales o fotocopias legalizadas de:*   1. *Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato.* 2. *Certificado de matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.* 3. *Minuta del Contrato*   *Fotocopias simples de:*   1. *Cédula de identidad del representante legal.* 2. *Escritura  de constitución de la empresa.* 3. *Garantía de cumplimiento de contrato*   *En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.*  **VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (ANTICORRUPCIÓN)**  Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la **ENTIDAD** resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.  **VIGÉSIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD)**  En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y validez, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en representación legal de la **ENTIDAD**, y \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en representación del **CONTRATISTA**.  Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.   |  |  | | --- | --- | | Lic. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Sr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | *cargo*  **YPFB**  **ENTIDAD** | *nombre empresa*  **PROVEEDOR** | |